|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ LINH KIỆN ĐẶC BIỆT** | | | | | | | | | |
| 1) |  | | | | | | | | |
| 2)  3) | MUA LINH KI**Ệ**N S**Ố** L**ƯỢ**NG VUI LÒNG LIÊN H**Ệ**  **1.1. Hoàn Long 410: Chị \_ Nguyễn Thị Mỹ Trang - ĐT: 0904.69.86.17** | | | | | | | | |
| KHI MUA TR**Ọ**N B**Ộ** LINH KI**Ệ**N  **Tặng USB 8GB Treanscend(JetFlash 330) HEADPHONE** Somic 440 | | | | | | | | |
| 4) | KHI MUA DÀN M**Ạ**NG   * **Mua từ 11 bộ đến 25 bộ tặng: Headphone Q380A (trên mỗi bộ)** * **Mua 26 bộ trở lên tặng: Headphone Q380A (trên mỗi bộ) + 01 DVDRW LG GH 24NS Dual Tray**   **+ 01 thùng cáp mạng 300m**  **\* Giao hàng "miễn phí trong nội thành" + cài đặt & lắp ráp miễn phí.**  **\* Bảo hành - Bảo trì mạng miễn phí 01 tháng.** | | | | | | | | |
| 5) | **KÊNH BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN - HOÀN LONG SHOPPING**  **Hỗ trợ nhanh chóng các Công Ty và Doanh Nghiệp ĐT : 08.39.292.559 (Ext 250) - MR.QUỐC : - 0906 217 918**  **Y!M :** [**hlshopingonline4@yahoo.com**](mailto:hlshopingonline4@yahoo.com) **-** [**hoanlong\_shopping@yahoo.com**](mailto:hoanlong_shopping@yahoo.com) | | | | | | | | |
| MÁY B**Ộ** | | | | | | | | | |
| **MÁY BỘ INTEL**  **(GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)**  **Tặng: 1/ Keyboard Genius KB 110X (Usb)**  **2/ Mouse GENIUS QUANG XSCROLL USB**  **3/ Headphone Somic 440 4/ Mousepad Logitech Lớn**  **(Trừ dòng dấu \*)** | | | | | | | | | |
| **MODEL** | | **Bộ vi xử lý** | **Chip set** | **HDD \* RAM** | **VGA** | **DVD** | **Keyboard Mouse** | **Case** | **Đơn Giá VNĐ Giá đã VAT** |
| 9 | **Intel G3250 - 1TB** | P Dual Core G3250\_3.2Ghz | Intel H81 | 1Tb - 4Gb | share | No | No | 10/100  Case - Dos | **5,150,000** |
| 10 | **Intel G3250 - 500** | P Dual Core G3250\_3.2Ghz | Intel H81 | 500Gb - 2Gb  1333 | share | No | No | 10/100  Case - Dos | **4,770,000** |
| 11 | **Intel G3250W - 1TB** | P Dual Core G3250\_3.2Ghz | Intel H81 | 1Tb - 4Gb | share | DVDRW | No | 10/100  Case - Dos | **5,450,000** |
| 12 | **Intel G3250W - 500** | P Dual Core G3250\_3.2Ghz | Intel H81 | 500Gb - 2Gb  1333 | share | DVDRW | No | 10/100  Case - Dos | **5,150,000** |
| 13 | **Intel I3 4160-1TB** | INTEL i3-4160 (3.6 Ghz) | Intel H81 | 1Tb - 4Gb | share | No | No | 10/100  Case - Dos | **6,450,000** |
| 14 | **Intel I3 4160-1TB W** | INTEL i3-4160 (3.6 Ghz) | Intel H81 | 1Tb - 4Gb | share | DVDRW | No | 10/100  Case - Dos | **6,750,000** |
| 15 | **Intel I3 4160-500** | INTEL i3-4160 (3.6 Ghz) | Intel H81 | 500GB - 2GB | share | No | No | 10/100  Case - Dos | **6,090,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | **Intel I3 4160-500W** | INTEL i3-4160 (3.6 Ghz) | Intel H81 | 500GB -2GB | share | DVDRW | No | 10/100  Case - Dos | **6,490,000** | |
| **MÁY BỘ ACER (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)** | | | | | | | | | | |
| 1 | **ACER ASPIRE XC600 (010)** | Intel Pentium Dual- Core G2030 3.0Ghz 3M | Intel | 500Gb - 2Gb | Intel Graphics | DVDRW | Keyboard Mouse | 100/1000  Case DOS | **7,100** | **12T** |
| 2 | **ACER AS XC-705 DT.SXLSV** | Intel Pentium Dual- Core G3250 3.2Ghz 3M | Intel | 500GB - 2Gb | Intel Graphics | DVDRW | Keyboard Mouse | 100/1000  Case DOS | **6,400** | **12T** |
| 3 | **ACER A XC-705 DT.SXLSV -004(I3 - 4160)** | Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3M | Intel | 500GB - 2Gb | Intel Graphics 4400 | DVDRW | Keyboard Mouse | 100/1000  Case DOS | **7,850** | **12T** |
| 4 | **ACER AS XC-705 DT.SXLSV 007(I5 4460)** | Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6M | Intel | 1Tb - 4Gb | GF GT705 1GB | DVDRW | Keyboard Mouse | 100/1000  Case DOS | **10,740** | **12T** |
| **MÁY BỘ \_ ASUS ( GIÁ BAO GỒM VAT )** | | | | | | | | | | |
|  | **PC ASUS K31AD \_ VN025D** | **Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6M** | **Intel** | **1X4GB(2 slot) \_ 1TB 7200rpm** | **Intel HD Graphics 4600** | **Lan 1G, WF AC , BT , DVDRW , VGA ,HDMI** | **PSU 250W**  **4x sata 3**  **2x USB 3.0**  **3x USB 2.0**  **1x PCIe 1X**  **1X PCIe 16X** | **Keyboard + Mouse USB** | **10,190** | **24T** |
|  | **PC ASUS K31AD \_ VN029D** | **Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M** | **Intel** | **1X2GB(2 slot) \_ 500GB 7200rpm** | **Intel HD Graphics 4400** | **Lan 1G, WF AC , BT , DVDRW , VGA ,HDMI** | **PSU 300W**  **4x sata 3**  **2x USB 3.0**  **3x USB 2.0**  **1x PCIe 1X**  **1X PCIe 16X** | **Keyboard + Mouse USB** | **8,390** | **24T** |
|  | **PC ASUS K31AN \_ VN007D** | **Intel Pentium J2900 2.4Ghz 2M** | **Intel** | **Ram NB 1X2GB(1 slot) 500GB 7200rpm** | **Intel HD Graphics** | **Lan 1G , DVDRW , VGA**  **,HDMI** | **2x sata 3**  **1x USB 3.0**  **4x USB 2.0**  **1x PCIe 8X** | **Keyboard + Mouse USB** | **6,090** | **24T** |
|  | **PC ASUS M32CD \_ VN001D** | **Intel Core i7 6700 3.4Ghz 8M** | **Intel** | **1X4GB(2 slot) \_ 1TB 7200rpm** | **GF GT720 VGA 2GB** | **DVDRW , DVI - D**  **, 2VGA ,2 HDMI** | **Lan 1G,WF AC , BT**  **2x sata 3**  **2x USB 3.1**  **4x USB 3.0**  **2x USB 2.0**  **1X PCIe 16X** | **Keyboard + Mouse USB** | **15,590** | **24T** |
|  | **PC ASUS M32CD \_ VN018D** | **Intel Core i5 6400 2.7Ghz 6M** | **Intel** | **1X4GB DDR4**  **/2133 (2 slot) \_ 1TB 7200rpm** | **GF GTX 745 VGA 4GB DDR3 128 bit** | **DVDRW , DVI - D**  **, 2VGA ,2 HDMI** | **Lan 1G,WF AC , BT**  **4x sata 3**  **2x USB 3.1**  **4x USB 3.0**  **2x USB 2.0**  **1X PCIe 16X** | **Keyboard + Mouse USB** | **14,590** | **24T** |
|  | **PC ASUS D310MT \_ I341600870** | Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3M | **Intel** | **1X2GB \_ 500GB**  **7200rpm** | **Intel HD Graphics 4400** | **DVDROM ,VGA**  **,DVI** | **2xPS/2 4x sata 3**  **2x USB 3.0**  **2x USB 2.0**  **1X PCIe 16X**  **1X PCIe 1X, 1X PCI** | **Keyboard + Mouse USB** | **8,350** | **24T** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PC ASUS D310MT \_ I341600720** | Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3M | **Intel** | **1X4GB \_ 500GB**  **7200rpm** | **Intel HD Graphics 4400** | **DVDROM ,VGA**  **,DVI** | **2xPS/2 4x sata 3**  **2x USB 3.0**  **2x USB 2.0**  **1X PCIe 16X**  **1X PCIe 1X, 1X PCI** | **Keyboard + Mouse USB** | **8,800** | **24T** |
|  | **PC ASUS D310MT \_ I544600710** | **Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6M** | **Intel** | **1X4GB \_ 500GB**  **7200rpm** | **Intel HD Graphics 4400** | **DVDROM ,VGA**  **,DVI** | **2xPS/2 4x sata 3**  **2x USB 3.0**  **2x USB 2.0**  **1X PCIe 16X**  **1X PCIe 1X, 1X PCI** | **Keyboard + Mouse USB** | **10,550** | **24T** |
| **MÁY BỘ COMPAQ - HP (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)** | | | | | | | | | | |
| 1 | **HP Pavillon 550\_034L** | Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M | Intel | 500Gb - 2Gb DDR3 | X4500  Share | DVDRW | Kb + Mouse USB | 10/100  Case DOS | **8,450** | **12T** |
| 2 | **HP Pavillon 550\_036L** | Intel Pentium Dual- Core G3260 3.3Ghz 3M | Intel | 500Gb - 2Gb DDR3 | X4500  Share | DVDRW | Kb + Mouse USB | 10/100  Case DOS | **6,700** | **12T** |
| 3 | **HP Pavillon 550\_032L** | Core i5\_4660 3.2Ghz (6Mb) | Intel | 1TB - 4Gb DDR3 | GeForce GT  730 2GB  Graphic | DVDRW | Kb + Mouse USB | Power 300w 10/100  Case DOS | **12,200** | **12T** |
| 4 | **HP Pavillon 550\_033L** | Core i7\_4790 3.6Ghz (8Mb) | Intel | 1TB - 8Gb | GeForce GT  730 2GB  Graphic | DVDRW | Kb + Mouse USB | 10/100  Case DOS | **17,300** | **12T** |
| 5 | **HP 251 - 023L (M1R50AA)** | Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M | Intel | 4GB 500GB | Intel Graphics 4400 | DVDRW | Kb + Mouse USB | 10/100  Case DOS | **8,250** | **12T** |
| 6 | **HP Pavillon 550\_029L (M7L55AA)** | Core i5\_4660 3.2Ghz (6Mb) | Intel | 4GB (2slot) - 1TB | Intel Graphics 4400 | DVDRW ,WF USB 3.0 USB 2.0 | Kb + Mouse USB | 10/100  Case DOS | **11,500** | **12T** |
| 7 | **HP Pavillon 550\_030L (M1R51AA)** | Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M | Intel | 4GB (2slot) - 500GB | Intel Graphics 4400 | DVDRW USB  3.0 USB 2.0 | Kb + Mouse USB | 10/100  Case DOS | **9,100** | **12T** |
| 8 | **HP Pavillon 550\_035L (M7K95AA)** | Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M | Intel | 4GB - 500GB | GeForce GT 730 2GB  Graphic | DVDRW | Kb + Mouse USB | 10/100  Case DOS | **TAM HẾT** | **12T** |
| 9 | **HP pro 280MT** | Intel Pentium Dual- Core G3250 3.2Ghz 3M | Intel | 500Gb - 2Gb DDR3 | X4500  Share | DVDRW | Kb + Mouse | 10/100  Linux | **7,190** | **12T** |
| 10 | **HP pro 280MT(L1R06PT)** | Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3M | Intel | 500Gb - 4Gb | X4500  Share | DVDRW | Kb + Mouse | 10/100  Linux | **9,000** | **12T** |
| 11 | **HP ProDesk 400 G1 SFF** | Core i3-4150 (3.5GHz/3MB) | Intel H61 | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVD | Kb + Mouse | 10/100  Linux | **9,000** | **12T** |
| 12 | **HP ProDesk 400 G2MT (J8G29PA)** | Core i3-4150 (3.5GHz/3MB) | Intel H61 | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVD | Kb + Mouse | 10/100  Linux | **8,750** | **12T** |
| 13 | **HP ProDesk 400 G2MT (G3V26AV)** | Intel Pentium G3240 (3.1GHz/3MB), | Intel H61 | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Kb + Mouse | 10/100  Linux | **6,800** | **12T** |
| 14 | **HP ProDesk 400 G2** | Intel Pentium G3250 (3.2GHz/3MB), | Intel H61 | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Kb + Mouse | 10/100  Linux | **6,900** | **12T** |
| 15 | **HP ProDesk 400 G2MT (L0J20PA)** | Core i3-4160 (3.6GHz/3MB) | Intel H61 | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Kb + Mouse | 10/100  Linux | **9,250** | **12T** |
| 16 | **P6-2211L (H1N95AA)** | P Dual Core G640\_2.8Ghz | Intel H61 | 500Gb - 2Gb DDR3 | X4500  Share | DVDRW | Kb + Mouse USB | 10/100  Case DOS | **6,650** | **12T** |
| 17 | **HP Pavilion 500-315X** | Intel Core i3 4150 3.5Ghz 3M | Intel H62 | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Kb + Mouse Optical | 10/100  Case DOS | **8,750** | **12T** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | **HP Pavilion 500-512x** | Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3M | Intel H81 | 500Gb - 4Gb | GeForce GT  710 2GB  Graphic | DVDRW | Kb + Mouse Optical | 10/100  Case DOS | **9,700** | **12T** |
| 19 | **HP Pavilion 500-501x** | Core i3\_4160 3.6Ghz (3Mb) | Intel H81 | 500Gb - 2Gb | Intel HD Graphics | DVDRW | Kb + Mouse Optical | 10/100  Case DOS | **8,900** | **12T** |
| 20 | **HP Pro 400G2 MT(M7G89PT)** | Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M | Intel | 500Gb - 4Gb | Intel HD Graphics | DVDRW | Kb + Mouse | 10/100  Linux | **9,750** | **12T** |
| 21 | **HP Pro 400G2 MT(M7G88PT)** | Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M | Intel | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Kb / Mouse USB | 10/100  Case DOS | **9,570** | **12T** |
| 22 | **HP Pro 3330MT (F7P92PA)** | Core i3\_3240M 3.3Ghz (3Mb) | Intel | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVD | Kb / Mouse USB | 10/100  Case DOS | **8,690** | **12T** |
| 23 | **HP ProDesk 400G2 MT (N3T11PA)** | Core i5\_4590 3.3Ghz (6Mb) | Intel | 500Gb - 4gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVD | Kb / Mouse USB | 10/100  Case DOS | **11,550** | **12T** |
| 24 | **HP 20 - R028L ALO (M7L09AA)** | Intel PentIum\_3260T 2.9Ghz (3Mb) | Intel | 1X4GB (2 slot) up to 8GB , 1TB  7200 rpm , webcam | Intel HD Graphics | 19.45" no Touch (1600x900), Slim DVDRW , HDIM | Lan 1G , WF  ,Speaker 2W , USB  3.0 , USB 2.0 | **Keyboard +** No CS  **Mouse USB** | **9,900** | **12T** |
| 25 | **HP PavilIon 20 - 2224A ALO**  **PC(K5L71AA)** | Core i3\_4160T 3.1Ghz (3Mb) | Intel | 1X4GB (2 slot) 1TB 7200 rpm ,  webcam | Intel HD Graphics 4400 | 19.5"  Slim DVDRW | Lan 1G , WF  ,Speaker 2W | **Keyboard +** Ubuntu  **Mouse USB** Linux 64 bit | **13,400** | **12T** |
| 26 | **HP PavilIon 20 - R031L ALO**  **(M1R57AA)** | Core i3\_4170T 3.2Ghz (3Mb) | Intel | 1X4GB (con 1  slot) 1TB 7200 rpm , webcam | Intel HD Graphics 4400 | 19.5" no Touch (1600x900), DVDRW , HDIM | Lan 1G , WF , BT, USB 3.0 , USB 2.0 | **Keyboard +** No CS  **Mouse USB** | **14,950** | **12T** |
| 27 | **HP PavilIon 20 - R032L ALO**  **(M1R58AA)** | Core i5\_4460T  1.9 Ghz (6Mb) | Intel | 1X4GB (con 1  slot) 1TB 7200 rpm , webcam | Intel HD Graphics 4600 | 19.5" no Touch (1600x900), DVDRW , HDIM | Lan 1G , WF , BT, USB 3.0 , USB 2.0 | **Keyboard +** No CS  **Mouse USB** | **16,500** | **12T** |
| 28 | **HP PavilIon 20 - R110D ALO**  **(N4S86AA)** | Core i3\_4170T 3.2Ghz (3Mb) | Intel | 1X4GB (con 1  slot) 1TB 7200 rpm , webcam | Intel HD Graphics 4400 | 19.5" Touch (1600x900), DVDRW , HDIM | Lan 1G , WF , BT, USB 3.0 , USB 2.0 | **Keyboard +** WIN 10  **Mouse** Home 64bit | **17,350** | **12T** |
| 29 | **HP PavilIon 20 - E016L ALO**  **(N4S90AA)** | Intel PentIum N3700 1.6Ghz (2Mb) | Intel | 1X4GB (con 1  slot) 1TB 5400 rpm 2.5" , webcam | Intel HD Graphics | 19.45" no Touch wled (1600x900), DVDRW , HDIM | Lan 10/100, WF, BT ,USB 3.0 , USB 2.0 | **Keyboard +** No CS  **Mouse** | **TAM HẾ** | **12T** |
| 30 | **HP 23 - P111D ALO (J1G74AA)** | Core i7\_4790T  2.7 Ghz (8Mb) | Intel | 8GB -1TB  7200rpm , Wabcam | GF 810A VGA 2GB | 23"FHD Tuoch (1920x1080) DVDRW | WF ,BT | **Keyboard +** WIN 8.1  **Mouse wreless** 64 bit | **25,000** | **12T** |
| 31 | **HP 23 - Q036D ALO (M1R64AA)** | Core i7\_4785T  2.2 Ghz (8Mb) | Intel | 1x8GB (2slot) - 1TB 7200rpm ,  Wabcam | AMD R7 A360  VGA 2GB Intel HD  Graphics 4600 | 23" Tuoch (1920x1080) slim  DVDRW , HDMI | Lan 1G , WF, BT,  Speaker 2W , USB  3.0 , USB 2.0 | **Keyboard +** WIN 8.1 SL  **Mouse wreless** 64 bit | **26,900** | **12T** |
| 32 | **HP PavilIon 23 - P110D ALO**  **PC(J1G73AA)** | Core i5\_4460T  1.9 Ghz (6Mb) | Intel | RAM NB 1X8GB (  2 slot) 1TB 7200 rpm , webcam | GF 810A VGA 2GB | 23" Tuoch (1920x1080)  Slim DVDRW | Lan 1G , WF , BT, 2xUSB 3.0 , 4xUSB  2.0 SpeaKer 2x2W | **Keyboard +** WIN 8.1  **Mouse** 64 bit | **22,500** | **12T** |
| 33 | **HP ProOne 400 G1 AIO(J8G33PA)** | Core I3 4150 3.0ghz(3mb) | Intel | 1TB - 4Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Kb / Mouse USB | Windows 8.1 Sl 64b | **18,700** | **12T** |
| 34 | **HP ProOne 400 G1 AIO** | Core I3 4160 3.1ghz(3mb) | Intel | 500gb - 4Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Kb / Mouse USB | Webcam, Wlan+BT, 19.5" | **14,390** | **12T** |
| **MÁY BỘ DELL (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Optiplex 3020MT (i3 4160)** | Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3M | Intel | 500Gb - 4Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | **9,550** | **12T** |
| 2 | **Optiplex 3020 SFF**  **(i5 4590)** | Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6M | Intel | 500Gb - 4Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVD | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | **11,430** | **12T** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **Optiplex 3020MT (i5 4590)** | Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6M | Intel | 500Gb - 4Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **11,490** | **12T** |
| 4 | **VOSTRO 3902 50RYV1** | Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8M | Intel | 500GB - 4Gb DDR3 | VGA GT705  1Gb | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **15,500** | **12T** |
| 5 | **VOSTRO 3902mt 50RYV5** | Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8M | Intel | 500GB - 4Gb DDR3 | VGA 2gb | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **15,950** | **12T** |
| 6 | **INS 3647ST STI53314 4GB-1TB** | Intel Core i5 4460 2.9GHz | Intel | 1Tb - 4Gb DDR3 | VGA 1GB GT625 | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **11,790** | **12T** |
| 7 | **INS 3647ST STI53324** | Intel Core i5 4460 2.9GHz | Intel | 1Tb - 4Gb DDR3 | VGA 2GB GT705 | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **12,790** | **12T** |
| 8 | **DELL Inspiron 3847MT** | Intel Core i5 4460 2.9GHz | Intel | 1TB - 8Gb DDR3 | VGA 2GB GT705 | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **13,890** | **12T** |
| 9 | **DELL Inspiron 3847MT i5 4460** | Intel Core i5 4460 3.2GHz | Intel | 1TB-4gb | Intel HD Graphics | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **10,890** | **12T** |
| 10 | **INS 3647ST G3260(+)** | Intel Pentium G3260 3.3Ghz 2M | Intel | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **8,260** | **12T** |
| 11 | **INS 3647ST I93ND11** | Intel Core i3 4160 3.5Ghz 3M | Intel | 500Gb - 4Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **9,100** | **12T** |
| 12 | **INS 3847MT VRD569** | Intel Pentium G3260 3.3Ghz 2M | Intel | 1x4GB (2slot) 1TB 7200rpm | Intel HD Graphics | DVDRW , VGA , HDMI | LAN 1G, WF, BT,  4xsata, 2xUSB 3.0 6xUSB2.0 ,2xPCI Ex1x ,1xPCIEx16 | Keyboard + Mouse USB | Ubuntu 12.04 SP1 | **8,300** | **12T** |
| 13 | **vostro 3252SFF- TTDXY1** | Intel Pentium N3700 1.6Ghz 2M | Intel | Ram NB 1X2GB(1slot) - 500GB 7200rpm | Intel HD Graphics | DVDRW , VGA , HDMI | LAN 1G, WF, BT,  2xsata, 2xUSB 3.0 4xUSB2.0 | Keyboard + Mouse USB | Ubuntu 14.04 | **6,990** | **12T** |
| 14 | **vostro 3650MT- PYYPD1** | Intel Core i5 6400 2.7Ghz 6M | Intel | 1x4GB (2slot) 1TB 7200rpm | Intel HD Graphics 530 | DVDRW , VGA , HDMI | LAN 1G, WF, BT,  4xsata, 2xUSB 3.0 4xUSB2.0 ,2xPCI Ex1x ,1xPCIEx16 | Keyboard + Mouse USB | Ubuntu 14.04 | **11,990** | **12T** |
| 15 | **DELL XPS 8700** | Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8M | Intel | 2x4GB (4slot) max 32GB , 1TB  7200rpm | GF GT 720 VGA 1GB | Lan 1G , WF , BT, DVDRW  ,HDMI ,  Display port | 6xUSB 3.0  4xUSB2.0 1xPCIE  16x ,1xPCIE 4x  2xPCIE 1 | Keyboard + Mouse USB | WIN 8.1 SL  64 bit | **22,300** | **12T** |
| 16 | **VOSTRO 3800ST (I5-4460)** | Intel Core i5 4460 3.2GHz | Intel | 500Gb - 4Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **11,190** | **12T** |
| 17 | **VOSTRO 3900MT(\*) (I3-4170)** | Intel Core I3 4170 3.6GHz | Intel | 500Gb - 4Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **8,800** | **12T** |
| 18 | **VOSTRO 3900MT (FV4X321)** | Intel Core i5 4460 3.2GHz | Intel | 1Tb - 4Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **11,600** | **12T** |
| 19 | **VOSTRO 3900MT (FV4X34)** | Intel Core i5 4460 3.2GHz | Intel | 1Tb - 4Gb DDR3 | VGA 4GB | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **14,300** | **12T** |
| 20 | **VOSTRO 3900MT (I3-4170/VGA 2GB)** | Intel Core i3 4170 3.7GHz | Intel | 500Gb - 4Gb DDR3 | VGA 2GB GT705 | DVDRW | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Tower | | **10,050** | **12T** |
| **MÁY BỘ LENOVO (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Lenovo H3050 - 90B9003BVN** | Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6M | Intel | 4GB (2slot) 500GB 7200rpm | Intel HD Graphics 4600 | DVDRW , HDMI , VGA , LAN 1G  ,WF , BL | Keyboard Mouse Optical  ,2xUSB 3.0  4xUSB 2.0  1xPCIE 16x  3x PCIE 1x | 10/100  Case Slim Tower | | **10,490** | **12T** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **Lenovo H3050 - 90B90089VN (MINI)** | Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M | Intel | 2GB (2slot) 500GB 7200RPM | Intel HD Graphics 4400 | DVDRW , HDMI , VGA , LAN 1G  ,WF , BL | Keyboard Mouse Optical  3xSATA ,  2xUSB 3.0  4xUSB 2.0  1xPCIE 16x  3x PCIE 1x | 10/100  Case Slim Tower WIN 8.1 ,WITH BING | **8,900** | **12T** |
| 3 | **Lenovo H3050 - 90B9008EVN** | Intel Pentium G3260 3.3GHz - 3M | Intel | 2GB (2slot) 500GB 7200RPM | Intel HD Graphics | DVDRW , HDMI , VGA , LAN 1G  ,WF , BL | Keyboard Mouse Optical  ,2xUSB 3.0  4xUSB 2.0  1xPCIE 16x  3x PCIE 1x | 10/100  Case Slim Tower | **6,730** | **12T** |
| 4 | **Lenovo H5050 - 90B700D0TA** | Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M | Intel | 2GB (2slot) 500GB 7200RPM | Intel HD Graphics 4400 | DVDRW , HDMI , VGA , LAN 1G  ,WF , BL | Keyboard Mouse Optical  3xSATA ,  2xUSB 3.0  4xUSB 2.0  1xPCIE 16x  3x PCIE 1x | 10/100  Case Slim Tower WIN 8.1 ,WITH BING | **8,890** | **12T** |
| 5 | **Lenovo H5050 - 90B700D6VN** | Intel Pentium G3260 3.3GHz - 3M | Intel | 2GB (2slot) 500GB 7200RPM | Intel HD Graphics | DVDRW , HDMI , VGA , LAN 1G  ,WF , BL | Keyboard Mouse Optical  3xSATA ,  2xUSB 3.0  4xUSB 2.0  1xPCIE 16x  3x PCIE 1x | 10/100  Case Slim Tower WIN 8.1 ,WITH BING | **7,050** | **12T** |
| 6 | **Lenovo H5050 - 90B700D7VN** | Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M | Intel | 4GB (2slot) 500GB 7200RPM | Intel HD Graphics 4400 | DVDRW , HDMI , VGA , LAN 1G  ,WF , BL | Keyboard Mouse Optical 2xUSB 3.0  4xUSB 2.0  1xPCIE 16x  3x PCIE 1x | 10/100  Case Slim Tower | **8,950** | **12T** |
| 7 | **Lenovo E73 (10AS00BPVA)** | Intel Pentium DCG3240 (3M  Cache, 3.1GHz) | Intel | 500Gb 7200RPM  - 2Gb DDR3 | Intel HD Graphics | DVDRW 2USBX2.0  2USB X3.0  1PCIEX16  2PCIEX1  3 SATAX3 | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Slim Tower | **6,800** | **12T** |
| 8 | **Lenovo E73 (10ASA0DQVA )** | Intel Core i3 4170 3.6Ghz 3M | Intel | 500Gb - 4GB DDR3 | Intel HD Graphics | DVD | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Slim Tower | **9,200** | **12T** |
| 9 | **Lenovo E73 (10AS00BRVA)** | Intel Core i5 4460S 2.9Ghz 6M | Intel | 500Gb - 4GB DDR3 | Intel HD Graphics | DVD | Keyboard Mouse Optical | 10/100  Case Slim Tower | **10,499** | **12T** |
|  | **Lenovo ALO E36Z- 10E0003SVN** | Intel Core i3 4005 1.7Ghz 3M | Intel | RAM NB  4GB(1slot) 500GB 7200rpm  wabcam | Intel HD Graphics 4400 | LCD 19.5 inch WLED (1600x900) | Lan 1G , WF AC ,  BT WIN 8.1 SL  USB 3.0 , 2xUSB 64 bit  2.0 , MINI PCIE | | **11,990** | **12T** |
| 10 | **All In One lenovo IdeaCentre N300** | Intel Celeron Quad-Core (J1900 2.0G) | Intel | 500Gb - 2GB DDR3 | Integrated Graphics | LCD 19.5HD WLED | USB 2.0 / USB 3.0. Andrroind 4.2 Keyboard Mouse Optical | | **10,440** | **12T** |
| **MÁY BỘ ALL IN ONE (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)** | | | | | | | | | | |
| 1 | **GoodM! GAG8132K** | Intel® Pentium® G3250  (3M Cache,  3.20 GHz) | Desktop Board Chipset Intel® H81 | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel® HD Graphics | 18.5" LED  Backlight (1366\*768)  HD ready | WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH | | **8,600** | **12T** |
| 2 | **GoodM! GAC8141K** | Intel® Core™ i3 4150  (3M Cache,  3.50 GHz) | Desktop Board Chipset Intel® H81 | 500Gb - 4Gb DDR3 1600 | **Intel® HD 4400** | 18.5" LED  Backlight (1366\*768)  HD ready | WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH | | **10,550** | **12T** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **GoodM! GAE7118K** | Intel® Dualcore Processor J1800  (Baytrail 2.40 | Desktop Board Chipset Intel® 7th, HDMI , DVI | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel® HD Graphics | 18'.5" LED  Backlight (1920\*1080)  Full HD | WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH | **7,450** | **12T** |
| 4 | **GoodM! GAE7118V** | Intel® Dualcore Celeron®J180 0  (Baytrail 2.40 | Desktop Board Chipset Intel® 7th, HDMI , DVI | 500Gb - 2Gb DDR3 1600 | Intel® HD Graphics | 21'.5" LED  Backlight (1920\*1080)  Full HD | WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH | **7,550** | **12T** |
| 5 | **GoodM! GAG8132V** | Intel® Pentium® G3250  (3M Cache,  3.20 GHz) | Desktop Board Chipset Intel® H81 | 500Gb - 2Gb DDR3 1600 | Intel® HD Graphics | 21'.5" LED  Backlight (1920\*1080)  Full HD | WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH | **8,700** | **12T** |
| 6 | **GoodM! GAC8141V** | Intel® Core™ i3 4150  (3M Cache,  3.50 GHz) | Desktop Board Chipset Intel® H81 | 500Gb - 4Gb DDR3 1600 | **Intel® HD 4400** | 21'.5" LED  Backlight (1920\*1080)  Full HD | WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH | **10,600** | **12T** |
| 7 | **GoodM! GAE7118Z** | Intel® Dualcore Processor J1800  (Baytrail 2.40 | Desktop Board Chipset Intel® 7th, HDMI , DVI | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel® HD Graphics | 21'.5" LED  Backlight (1920\*1080)  Full HD | WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH | **7,390** | **12T** |
| 8 | **GoodM! GAC8141Z** | Intel® Core™ i3 4150  (3M Cache,  3.50 GHz) | Desktop Board Chipset Intel® H81 | 500Gb - 4Gb DDR3 1600 | **Intel® HD 4400** | 21'.5" LED  Backlight (1920\*1080)  Full HD | WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH | **10,650** | **12T** |
| 9 | **GoodM! GAG8132K** | Intel® Pentium® G3250  (3M Cache,  3.20 GHz) | Desktop Board Chipset Intel® H81 | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel® HD Graphics | 18'.5" LED  Backlight (1920\*1080)  Full HD | WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH | **8,777** | **12T** |
| 10 | **GoodM! GAG8118K** | Intel® Pentium® G1840  (2M Cache,  2.8 GHz) | Desktop Board Chipset Intel® H81 | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel® HD Graphics | 18'.5" LED  Backlight (1920\*1080)  Full HD | WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH | **8,180** | **12T** |
| 11 | **GoodM! GAG8132Z** | Intel® Pentium® G3250  (3M Cache,  3.20 GHz) | Desktop Board Chipset Intel® H81 | 500Gb - 2Gb DDR3 | Intel® HD Graphics | 21'.5" LED  Backlight (1920\*1080)  Full HD | WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH | **8,790** | **12T** |
| B**Ả**NG GIÁ LINH KI**Ệ**N | | | | | | | | | |
| STT | LINH KI**Ệ**N | | Đ**Ặ**C TÍNH | | | | | **ĐG x 1000 VNĐ** | BH |
| Mainboard MOTHERBOARD INTEL -MSI Socket 1150/1151 (gía đã có VAT) Hàng Chính H**ã**ng  T**ặ**ng Cáp Ngu**ồ**n SaTa | | | | | | | | | |
| 1 | **MSI H81\_P33** | | **intel H81 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5+I3,2x DDR3 1066/1333/1600 Max 16GB - Onboard D-Sub/DVI-D - Lan 1Gb - Realtek® ALC887 - 1 x PCIEx x16 ,1x PCIEx x1 - 2 x SATA 3Gb/s , 2x SATA 6Gb/s - 2x USB 3.0 , 4 x USB 2.0** | | | | | **1,510** | 36T |
| 2 | **MSI B85\_G43 GAMING** | | **intel B85 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5,+I3+Celeron ,4x DDR3 1066/1333/1600 Max 32GB - Onboard D-Sub/DVI-D/HDMI - 1 x Killer E2205 Gigabit LAN controller - Realtek® ALC1150 Codec - 1 x PCIEx x16 ,1x PCIEx x16 slot ( Running x4 ) , 2x PCIe x1 , 3x PCI - 2 x SATA 3Gb/s , 4x SATA 6Gb/s - 2x USB 3.0 , 6 x USB 2.0** | | | | | **2,438** | 36T |
| 3 | **MSI Z97 GAMING 7** | | **intel Z97 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5+I3,[4x DDR3 1600 – OC up to 3300MHz] [DSub/DVI/HDMI] [Realtek ALC1150 Codec 7.1] [Killer E2205 Gigabit LAN] [3x PCIe 3.0 x16 | 4x PCIe x1] [1x M.2 port | 8x SATA 6Gb/s] [2x USB 2.0] [8x USB 3.0] [3-Way AMD CrossFire] [2-Way NVIDIA SLI]** | | | | | **5,598** | 36T |
| 4 | **MSI H170 GAMING M3** | | **intel H170 LGA 1151 s/p 6th Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors, [4x DDR4 2133MHz] [DVI/HDMI] [Killer E2400 Gigabit LAN] [Realtek ALC1150 Codec] [2 x PCIe 3.0 x16 | 2 x PCIe 3.0 x1 | 3 x PCI] [6 x SATA3 | 1 x M.2] [4x USB 2.0 | 4x USB 3.1] [Supports 2-Way AMD CrossFire]** | | | | | **3,420** | 36T |
| 5 | **INTEL SERVER S1200V3RPS-BOX** | | **Box Socket 1150 DDR3 ECC UDIMM 1066/1333/1600 Max 32GB - Onboard VGA/COM - 2x Intel Lan 1Gb - 1x PCIex x16 , 3x PCIex x4/x8 - 2x SATA 6Gb/s , 4x SATA 3Gbs - 4x USB 2.0** | | | | | **3,320** | 36T |
| (1-2) Mainboard FOXCONN (giá đã có VAT) Hàng Chính H**ã**ng | | | | | | | | | |
| 1 | **FOXCONN H61MD\_V** | | **Chipset INTEL H61**, S/P Core i7, i5, i3, Socket 1155, Dual channel 2DDR3 1333/ 1066, 2 x ,VGA, 1 x PCIe2.0x16, 1 x PCIe x1, 4 x SATAII, Sound 6.1 ch, Lan 10/100/1000, 6x USB 2.0, 1x Serial, VGA | | | | | **880** | 36T |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FOXCONN H81MD**  2 | | **Chipset INTEL H81**, S/P Core i7,i5,i3, Socket 1150 ,DDR3 1600/1333 x 2 DIMMs, Max. 16GB, Onboard D-Sub/DVI-D/COM - 5.1channel HD Audio , Realtek GigaLan , 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2x PCI - 2x SATAII 3Gb/s , 2x SATAIII 6Gb/s , 2x USB 2.0 , 2x USB 3.0 | **1,080** 36t | |
| (1-3) Mainboard ASUS - Socket 1155 (giá đã có VAT) Hàng Chính H**ã**ng  T**ặ**ng Cáp Ngu**ồ**n SaTa | | | | |
| 1 | **ASUS H61-MK** | **intel H61 Express LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, S/p Turbo boost (V 2.0) ,2**x DDR3-1333/ 1066 (DC) , 1x PCIe (16x) , 1 x PCI (1x) , 1DVI , VGA, Gigabit lan , 4 sata 3gb/s , Sound 8 CH , 10 USB (2.0), 100% tụ rắn , Anti - Surge , EPU , Crashfree bios , M | **1,166** | 36T |
| 2 | **ASUS H61-MF white box** | **intel H61 Express LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, S/p Turbo boost (V 2.0) ,2**x DDR3-1333/ 1066 (DC) , 1x PCIe (16x) , 1 x PCI (1x) , 1DVI , VGA, Gigabit lan , 4 sata 3gb/s , Sound 8 CH , 10 USB (2.0), 100% tụ rắn , Anti - Surge , EPU , Crashfree bios , M | **1,180** | 36T |
| 3 | **ASUS B85M-E** | **intel B75 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 4**x DDR3- 1600/1333, 1x PCIe 3.0 (16x), HDMI, D SUB, 1x PCIe 2.0 (4x), Gigabit LAN, Sound 8CH, 2x USB 3.0, 4 USB (2.0), 2x SATA 3.0Gb/s, 4x Sata 6.0Gb/s, 1x PCI (X1), | **2,280** | 36T |
| 4 | **ASUS B85M-G** | **ntel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Celeron® dual-core/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel® 22 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Chipset Intel B85 Bộ nhớ trong 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory** | **1,710** | 36T |
| 5 | **ASUS B85 pro gamer** | **Socket LGA1150 cho Bộ Vi xử lý Intel® Core™ i7/ i5/ i3/ Pentium®/Celeron® Thế hệ thứ 4**  **Intel® B85 Chipset cực nhanh. Memory 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Hỗ trợ DDR3 1600 Kép SupremeFX - Âm thanh hoàn hảo biến bạn thành một nhân vật trong game!** | **2,480** | 36T |
| 6 | **ASUS H81M\_K** | **intel H77 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 2**x DDR3-1333/ 1600, DVI, VGA port, 1x PCIe 16x , Gigabit LAN, Sound 8CH, 2x USB 3.0, 2 USB (2.0), 2x SATA 3.0Gb/s, 2x Sata 6.0Gb/s, | **1,295** | 36T |
| 7 | **ASUS H81M\_D** | **intel H81 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 2**x / 1600/ 1333/ 1066, VGA port, 1x PCIe 3.0 (16x), 1x PCIe 16x (2.0), Gigabit LAN, Sound 8CH, 4x USB 3.0, 10 USB (2.0), 4x SATA 3.0Gb/s, 2x Sata 6.0Gb/s, 4x SATA2, 1x eSATA, 2x PCIe 1x, 1x PCIe  4x, 3x PCI, 100% Solid Capacitors, Al Charger, Anti-Surge. | **1,360** | 36T |
| 8 | **ASUS H81M\_A** | **intel H81 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 2**x / 1600/ 1333/ 1066, HDMI, DVI, VGA port, 1x PCIe 3.0 (16x), 1x PCIe 16x (2.0), Gigabit LAN, Sound 8CH, 4x USB 3.0, 10 USB (2.0), 4x SATA 3.0Gb/s, 2x Sata 6.0Gb/s, 4x SATA2, 1x eSATA, 2x PCIe  1x, 1x PCIe 4x, 3x PCI, 100% Solid Capacitors, Al Charger, Anti-Surge. | **1,442** | 36T |
| 9 | **ASUS H81M\_C** | iIntel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel® 22 nm CPU. 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Memory . Intel® H81 chipset : 2 x SATA 3Gb/s port(s), dark brown. 2 x SATA 6Gb/s port(s), yellow. Intel® H81 chipset :  2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue) Intel® H81 chipset : 8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, , 4 at mid-board) | **1,490** | 36T |
| 10 | **ASUS H81 Plus** | Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors. 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. 1 x PCIe x16 (x16 mode, yellow) 2 x PCIe 2.0 x1, 3 x PCI. 2 x USB 3.0/2.0 port(s) (2 at back panel, blue), 8 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, black, 6 at mid-board). Operating System Support. Windows® 8.1 .Windows® 8 ,Windows® 7. | **1,610** | 36T |
|  | **ASUS H81M\_P** | SK 1150 ,Intell 4th ,Turbo boost(2.0), intel H81 Express chipset 2x DDR3 -1600/1333/1066, max 16GB ,VGA onboord s/p DVI - DVD-sub 1xPCI -E(x16), 1 xPCI-E(x1) 2 SATA 6GB/s , 2xsata 3GB/s , Gigabit Lan ,Audi 8CH , 2xPS/2 ,4 x UDB 3.0, 6 x USB  2.0 , 100% All High-quality conductive polymer Capaciitors | **1,260** | 36t |
| 11 | **ASUS H81M\_E** | LGA1150 S/p Intel 4th Core i3, i5, i7-22n, Intel H81 Chipset; 2x DIMM DDR3 1600/1333/1066MHz Max 16GB Dual channel; Multi VGA output as DVI/RGB ports; 1x PCIe x16; 2x PCIe(2.0) x1; 2x SATA(6Gb/s); 2x SATA(3Gb/s), S/p Intel Rapid Start Technology, Intel Smart Connect Technology; Giga Lan Controllers; Sound 8CH; 2x USB(3.0); 8x USB(2.0) From mATX | **1,420** | 36T |
| 12 | **ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1** | LGA1150 Socket for the 5th, New 4th and 4th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processors Intel® Z97  Express ChipsetTUF ICe - Your Total Cooling Commander Thermal Armor with Flow Valve - Total Airflow-boosting Heat Dissipation TUF Fortifier - Damage Protection and Improved Cooling Dust Defenders -Repel the Dust, Expand the LifespanThermal Radar 2 - Customized Fan Tuning, Complete System Cooling  TUF Components [TUF 10K Ti-Caps, TUF New Alloy Choke & MOSFETs; Certified by Military-standard] - Certified for Tough  Duty | **5,515** | 36T |
| 13 | **ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 2** | LGA1150 Socket for the 5th, New 4th and 4th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processor Intel® Z97  Express Chipset TUF ICe - Your Total Cooling Commander Thermal Radar 2 - Customized FanTunin Complete System CoolingTUF Components [TUF 10K Ti-Caps, TUF New Alloy Choke & MOSFETs; Certified by Military-standard] - Certified for Tough Duty Server-grade Tests - Systematically-tested Stability ESD(Anti-Surge) - Strong ESD Protection for Extended Component Lifespan | **4,200** | 36T |
| Mainboard ASUS - Socket 2011 (giá đã có VAT) Hàng Chính H**ã**ng | | | | |
| 1 | **ASUS P9X79 Deluxe**  PCI express 3.0  Asus Digital power Design HDD SDD caching | **socket LGA 2011 s/p intel E Sandy Bridge** (High end Desktop), Turbo Boost(2.0), intel X79 Express chipset, 8 x DDRIII-2400/2133/18../1600/1066 (Quad channel) S/p (Hyper Dimm), s/p (EMP), s/p Nvidia Quad-GPU SLI or AMD CrossFireX, 4x PCI-Ex (3.0) x (16x) slot dual at (x16/x16) triple at (x16/x8/x8), 2x sata (6Gb/s), (Raid 0,1,5,10) , 2 eSata (6Gb/s), 2 Power eSata (6Gb/s), 4 Sata (3Gb/s), 2 PCIe(1x), Dual Gigabit lan , Sound 8CH , Blue tooth 3.0, 12 x USB 2.0, 8x USB 3.0, SDD HDD caching | **8,290** | 36T |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard ASUS - Socket 1151 (giá đã có VAT) Hàng Chính H**ã**ng | | | | |
| 1 | **ASUS B150M-A D3** | **socket 1151 ,intel B150 ,4xDDR3 1600/1866 (OC), DSUB/DVI/HDMI, Realtek RTL 811H gigabit lan , Realtek ALC 8878 - Channel HD audio , 1x pcle x 16 , 2 x pcle x 1 , 6 x SATA 6Gb/s , 4 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0** | **2,523** | 36T |
| 2 | **ASUS B150 - plus D3** | **sk 1151 , s/p intell 6th , turbo baost (2.0) ,intel B150 Express chipset 4x DDR3 1866/1600/1333/1066, s/p intel(XMP) Muti VGA output as DVD-sub, s/p AMD Quad GPV Crossfirex Technology ,2x PCI E(3.0,2.0)(x16)s/p AMD CrossfireX Technology 2x PCI E(1x)3x PCI 6 sata 3.0 , Gigabit LAN, suod 8 CH , 4x USB 3.0 boost UASP , 6x USB 2.0 , 1x USB type C , Asus 5X protection DIGI+VRM , All 5k hour solid capacition Fan Xpert 2 , asus GPU Boost ,Al Suite 3 ,UEFl Bios , 100% solid ,capacitiors ,All Changer+,Faster USB3.0 ,transmission with UASP (170%)** | **2,395** | 36T |
| 3 | **ASUS B150 PRO GAMING D3** | **socket 1151 ,intel B150 ,4xDDR3 1600/1866 (OC), DSUB/DVI/HDMI, intel 1219v gigabit lan , SupremeFX 8- Channel HD audio , 2 x pcle x16 , 2x pcle x1 , 2 xpcl , 1 xm.2 socket 3 , 6 x SATA 6Gb/s , 4 x USB 3.0 , 1 xUSB 3.1, type A , 1 x USB 3.1 type C , AMD Quad -GPU CrossFireX** | **3,190** | 36T |
| 4 | **ASUS H170 -PRO** | **sk 1151 , s/p intell 6th , turbo baost (2.0) ,intel H170 Express chipset 4x DDR4 3466/3400/.../2133, s/p intel(XMP) Muti VGA output as HDMI DV/ Dsub, s/p intel intru 3D /Quick Sync Video/clear , video HD ,Technology , s/p up to 3 lcd , 2x PCI e(3.0) (x16), s/p AMD Crossfirex ,techonology , 2x PCI E(1x) , 2x PCI , 1xM2 socket 3 , 1 x sata Express , 4x sata 3.0 s/p raid (0,1,5,10) Gigabit LAN Soud 8CH ,1x USB type C , 2x USB 3.1 , 10 x USB 3.0 boost UASP , 6x USB 2.0** | **3,184** | 36T |
| 5 | **ASUS H170 -PRO Gaming** | **sk 1151 , s/p intell 6th , turbo baost (2.0) ,intel H170 Express chipset 4x DDR4 2400/2133 s/p intel(XMP) Muti VGA output as dislay port HDMI DV/ Dsub, s/p intel intru 3D /Quick Sync Video/clear , video HD ,Technology , s/p up to 3 lcd , 2x PCI e(3.0) (x16), s/p AMD 2 way/Quad GPU Crossfirex Technology , 4x PCI E(1x) 1xM2 socket 3, 1x sata Express , 4x sata 3.0 s/p Raid (0.5.10) Gigabit LAN , suond 8 CH , 1x type A , 1x USB type C , 6 x USB 3.0 boost , 8x USB 2.0** | **3,660** | 36T |
| 6 | **ASUS Z170 \_ A** | **sk 1151 , s/p intell 6th , turbo baost (2.0) ,intel Z170 Express chipset 4x DDR4 3400/3333/../2133 s/p intel(XMP) Muti VGA output as dislay port HDMI DV/ Dsub, s/p Nvidia 2 Way / Quad GPU Sli & AMD 3 Way / Quad GPU Croossfirx Technologe 3xPCI E (3.0)(x16), 3xPCI E(1x) , 1xPCI 1xM2 socket 3 , 1x sata Express, 4x sata 3.0s/p Raid (0.1.5.10) Gigabit LAN suond 8 CH,S/P DIF , 1x USB type A , 1x USB type C , 6 x USB 3.0 boost , 6x USB 2.0** | **4,668** | 36T |
| 7 | **ASUS Z170 \_Pro Gaming** | **sk 1151 , s/p intell 6th , turbo baost (2.0) ,intel Z170 Express chipset 4x DDR4 3400/3333/../2133 s/p intel(XMP) Muti VGA output as dislay port HDMI DV/ Dsub, 3x PCI E(3.0) (x16) S/P AMD2 way / quad CPU Croossfierx technology , 3 xPCI - E (1x), 1 xM2 socket 3 , 1 x sata Express , 4 sata 3.0 s/p Raid (0.1.5.10) Gigabit LAN , sound 8 CH , 1x USB type A , 1x USB type C , 6 xUSB 3.0 boost , 8xUSB 2.0** | **4,429** | 36T |
| 8 | **ASUS H170 PLUS D3** | **socket 1151 , intel h170 , 4 x DDR3 1600/1866 (OC) , DSUB/DVI/HDMI Realtek RTL 811H gigabit lan , Realtek ALC 8878 - Channel HD audio , 2 x pcle x 16 , 2 x pcle x 1 , 2 x pcl ,1 xM.2 socket 3 ,4 x SATA 6Gb/s , 4 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0 AMD Quad -GPU CrossFireX** | **2,990** | 36T |
| (1-4) Mainboard GIGABYTE SOCKET 1155 (giá đã có VAT) Hàng Chính H**ã**ng T**ặ**ng Cáp Ngu**ồ**n SaTa | | | | |
| 2 | **GIGABYTE GA H61M-DS2** | **intel H61 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3,** 2x DDR3 1333/1066/800Mhz , DVI, D-Sub , 1x PCIe (16x) , Gigabit LAN, Sound 8CH, 8 USB (2.0), 4x SATA2 , 3x PCIe (1x), Dual BIOS , 100% tụ rắn Nhật Bản, 3x USB Power, On/ Off charge iphone  / ipod , ipad | **1,340** | 36T |
| 3 | **GIGABYTE GA H61M-S2PV** | **intel H61 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3,** 2x DDR3 1333Mhz , D-Sub , DVI ,1X PCI 1x PCIe (16x) , Gigabit LAN, Sound 8CH, 8 USB (2.0), 4x SATA2 , 3x PCIe (1x), Dual BIOS , 100% tụ rắn Nhật Bản, 3x USB Power, On/ Off charge iphone / ipod , ipad , Smart 6 T | **1,415** | 36T |
| 7 | **GIGABYTE GA B75M - D3H** | **intel B75 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 4**x DDR3-1600-1333/1066, Graphics port: D-Sub, DVI, 1x PCIe (16x) , Gigabit LAN, Sound 8CH, 4 USB 3.0, 8 USB (2.0), 1x SATA 3.0 6Gb/s, 5x SATA2, 2x PCI-E x1, 1x PCI, Dual BIOS 100% tụ rắn Nhật Bản, 3x3 USB P | **1,740** | 36T |
| 9 | **GIGABYTE GA P75 - D3** | **intel B75 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 4**x DDR3-1600-1333/1066, Graphics port: D-Sub, DVI, 1x PCIe (16x) V3.0 , 1x PCIe (16x) V2.0, Gigabit LAN, Sound 7.1CH, 4 USB 3.0, 8 USB (2.0), 1x SATA 3.0 6Gb/s, 4x SATA2, 3x PCI-E x1, 4x PCI, 1x  LPT, 1x COMA, 1x mSATA, Dual BIOS, tụ rắn Nhật Bản tuổi thọ 50.000 giờ. | **2,019** | 36T |
| 13 | **GIGABYTE GA Z77 - DS3H** | **intel H77 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 4**x DDR3-1600-1333/1066, Graphics port: D-Sub, DVI, 2x PCIe (16x) , Gigabit LAN, Sound 7.1CH, 4 USB 3.0, 8 USB (2.0), 2x SATA 3.0 6Gb/s, 3x SATA2, 2x PCI-E x1, 2x PCI, Dual BIOS 100% tụ rắn  Nhật Bản, 3x3 USB | **2,865** | 36T |
| 14 | **GIGABYTE GA Z77X - D3H** | **intel H77 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 4**x DDR3-1600-1333/1066, Graphics port: D-Sub, DVI, 3x PCIe (16x) , Gigabit LAN, Sound 8CH, 4 USB 3.0, 6 USB (2.0), 2x SATA 3.0 6Gb/s, 4x SATA2, 1x mSTA, 2x Gsata, 3x PCI-E x1, 1x PCI, Dual  BIOS 100% tụ rắn | **3,620** | 36T |
| 15 | **GIGABYTE GA Z77X - UD3H** | **intel H77 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 4**x DDR3-1600-1333/1066, Graphics port: D-Sub, HDMI, DVI, 3x PCIe (16x) V3.0 , 1x Lan Atheros + 1x LAN 10/100/100, Sound 7.1CH, 4 USB 3.0, 6 USB (2.0), 2x SATA 3.0 6Gb/s, 4x SATA2, 1x mSTA, 1x eSATA 3.0, 3x PCI-E x1, 1x PCI, Dual BIOS 100% tụ rắn | **3,990** | 36T |
| Mainboard GIGABYTE - Socket 1150/1151 (giá đã có VAT) Hàng Chính H**ã**ng | | | | |
| 1 | **GIGABYTE GA H81M - DS2** | **Chip intel H81, socket LGA 1150**,2x DDRIII- 1600/1333Mhz, 1x PCIe (16x), 2x PCIe (4x), 1x PCIe (1x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 2x PCI, VGA, D-Sub, 1x COM. | **1,395** | 36T |
| 2 | **GIGABYTE GA H81M - S2PV** | **Chip intel H81, socket LGA 1150**, 2x DDRIII- 1600/1333Mhz, 1x PCIe (16x), 2x PCIe (4x), 1x PCIe (1x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 2x PCI, VGA, DVI - I, D-Sub, 1x COM. | **1,495** | 36T |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **GIGABYTE GA H81M - GAMING 3** | **sk LGA 1150, s/p Intel Core i3 / i5 / i7, Chipset Intel H81; 2xDDRIII 1600/1333MHz up to 16GB s/p Dual Channel, Graphics Port: D-Sub, HDMI; 1 x PCI-E x16 3.0 (16x), Sound 7.1 ch, LAN Intel 1G; 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 2xSata3, 2xSata2, 2 PCI-E x1** | **1,550** | 36T |
| 4 | **GIGABYTE GA H97M - D3H** | **Chip intel H97, socket LGA 1150**, 4x DDRIII- 1600/1333Mhz, 1x PCIe (16x), 1x PCIe (4x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 8x USB 2.0, 6x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 2x PCI, VGA, DVI - I, HDMI, D-Sub, 1x COM, 1x LPT. | **2,843** | 36T |
| 5 | **GIGABYTE GA H97M - Gaming3** | **upports 4th and 5th Generation Intel® Core™ processors.Creative SoundBlaster X-Fi MB3 gaming audio suite/adio Noise Guard with LED path lighting.Realtek ALC1150 115dB SNR HD Audio with Built-in rear audio amplifier.Killer™ E2200 gaming networking platform .Extreme multi graphics support SATA Express support for 10 Gb/s data transfer**  **M.2 for SSDs drives with up to 10 Gb/s data transfer Long lifespan Durable Solid caps APP Center including EasyTune™ and Cloud Station™ utilities GIGABYTE UEFI DualBIOS™** | **3,290** | 36T |
| 6 | **GIGABYTE GA Z97 - D3H** | **Chip intel Z97, socket LGA 1150**, 4x DDRIII- 2933(OC) /1600/1333Mhz, 1x PCIe (16x), 1x PCIe (4x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 8x USB 2.0, 6x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 2x PCI, VGA, DVI - I, HDMI, D-Sub, 1x COM, 1x LPT | **3,827** | 36T |
| 7 | **GIGABYTE GA Z97X - Gaming3** | **sk LGA 1150, S/p Intel 4th Core i5, i7, Intel Z97 Express Chipset - 4x DDR3 - 1600/1333 up to 32GB, S/p D-Sub, DVI-D, HDMI, 1x PCI-E 3.0 (x16), 1x PCI-E 3.0 (8x), 1x PCI-E 2.0 (4x), hỗ trợ 2-Way SLI và 3-Way CrossFire, 6x Sata 6Gb/s Raid (0,1,5,10), 1x M2, 1x Sata express, Audio 7.1CH, Lan 1G, 6x USB 3.0, 8x USB 2.0, 3x PCI ex1, 1x PC** | **3,977** | 36T |
| 8 | **GIGABYTE GA Z97X - Gaming5** | **Hỗ trợ vi xử lý Intel thế hệ thứ 4 và thứ 5.Bộ phần mềm Sound Blaster X-Fi MB3.Hàng rào chống nhiễu âm với đường dẫn phát sáng.Chip âm thanh Realtek ALC1150 115dB SNR HD với bộ khuếch đại âm.Card mạng dành cho game Killer™ E2200.Hỗ trợ cấu hình nhiều card đồ họa.SATA Express có tốc độ truyền dữ liệu đến 10Gb/s.Khe M.2 có tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10Gb/s dành cho các ổ SSD.Tụ điện rắn bền bỉ, tuổi thọ cao.Tiện ích App Center bao gồm EasyTune™ và Cloud Station™.Công nghệ GIGABYTE DualBIOS** | **Tạm hết** | 36T |
| 9 | **GIGABYTE GA Z97M - D3H** | **Chip intel Z97, socket LGA 1150**, 4x DDRIII- 2933(OC) /1600/1333Mhz, 1x PCIe (16x), 1x PCIe (4x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 8x USB 2.0, 6x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 2x PCI, VGA, DVI - I, HDMI, D-Sub, 1x COM, 1x LPT | **3,290** | 36T |
| 10 | **GIGABYTE GA Z97X - UD3H** | **Chip intel Z97, socket LGA 1150**, 4x DDRIII- 3000(OC) / 2933(OC) /1600/1333Mhz, 1x PCIe (16x), 1x PCIe (8x), 1x PCIe (4x), 3x PCIe (1x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 6x USB 2.0, 10x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 1x PCI, VGA, DVI - I, HDMI, D-  Sub, 1x COM | **4,270** | 36T |
| 11 | **GIGABYTE GA Z97X - UD5H** | **Supports 4th and 5th Generation Intel® Core™ processors.Extreme multi graphics support.Precise digital CPU power design.SATA Express support for 10 Gb/s data transfer.M.2 for SSDs drives with up to 10 Gb/s data transfer.Killer™ E2200 and Intel gaming networking.Realtek ALC1150 115dB SNR HD Audio with built-in rear audio amplifier.2x copper PCB design.Long lifespan Durable Black Solid caps.APP Center including EasyTune™ and Cloud Station™ utilities.GIGABYTE UEFI DualBIOS™** | **5,325** | 36T |
| 12 | **GIGABYTE GA B85M - HD3** | **Chip intel B85, socket LGA 1150**,2x DDRIII- /1600/1333Mhz up to 32G, 1x PCIe (16x), 1x PCIe (8x), 1x PCIe (4x), 3x PCIe (1x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 8x USB 2.0, 4x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 1x PCI,2x HDMI, D-Sub, 1x COM | **1,785** | 36T |
| 13 | **GIGABYTE GA B85M - Gaming3** | **SK LGA 1150, s/p Intel Core i3 / i5 / i7 Chipset Intel B85 2xDDRIII 1600/1333MHz up to 32GB support Dual Graphics Port: D-Sub, HDMI v1.4a; 1xPCI-E x16 v3.0 (16x) Sound 7.1CH support for S/PDIF out LAN 10/100/1000 ; 6xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, 4x Sata3 , 2x Sata** | **1,785** | 36T |
| 14 | **GIGABYTE GA B85M - D3H** | **Chip intel B85, socket LGA 1150**, 4x DDRIII- /1600/1333Mhz up to 32G, 1x PCIe (16x), 1x PCIe (8x), 1x PCIe (4x), 3x PCIe (1x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 8x USB 2.0, 4x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 1x PCI,2x HDMI, D-Sub, 1x COM | **1,950** | 36T |
| 15 | **GIGABYTE GA B85M - D3V** | **Chip intel B85, socket LGA 1150**, 2x DDRIII- /1600/1333Mhz up to 32G, 1x PCIe (16x), , 2x PCIe (1x), Gigabit LAN, 6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 4x SATA 3.0 6Gb/s, D-Sub, | **1,710** | 36T |
| 16 | **GIGABYTE GA B150M - D3H DDR3** | **SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel B150 4xDDR3 1600/1333MHz up to16GB Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI ; 1xPCI-E x16 (16x) 2xpcl -E x 1,1 x pc,Sound 7.1 w ith spdlf out, 1x intelgbe Lan, 1xps/2, 6 x usb 3.0, 6x usb 2.0 ,6x sata3,1x m2 socket 3 ,1x sata Express, 1x com header.1x tpm header, 1x lpt header , 1x thunderbolt add - in card conneclor** | **2,245** | 36T |
| 17 | **GIGABYTE GA B150M - H D3** | **SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel B150 2xDDR3 1600/1333MHz up to 32GB Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI ; 1xPCI-E x16 (16x) ,2 x PCI-E x 1 , 1 x pcl,Sound 7.1 with spdlf out, 1x Gbe Lan, 1xps/2, 6 x usb 3.0, 6x usb 2.0 ,6x sata3,1x m2 socket 3 , 1x com header.1x tpm header, 1x lpt header ,** | **1,955** | 36T |
| 18 | **GIGABYTE GA H110M DS2** | **socket 1151 , intel h110 , 2 x DDR3 1600/1333 (OC),up to 32 GB , 1 x D-Sub+1 x Parallel port + LAN: Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) + 4\*USB2.0/3.0 port + 6\*USB 2.0/1.1 port + 4\*SATA3 6Gb/s + 1 x PCI Express x16 slot + 2 x PCI Express x1** | **1,640** | 3T |
| 19 | **GIGABYTE GA H110M S2PV** | **Intel H110 chipset - Socket LGA 1151 Support for Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® LGA1151- tích hợp Realtek® ALC887 codec 2/4/5.1/7.1-channe+ Intel® HD Graphics: 1 x D-Sub/DVI-D port+1 x Parallel port + LAN: Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) + 4\*USB2.0/3.0 port + 6\*USB 2.0/1.1 port + 4\*SATA3 6Gb/s + 1 x PCI Express x16 slot + 1 x PCI Express x1 + 2 x PCI+ 2 DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory DDR3/DDR3L 1600/1333** | **1,720** | 3T |
| 20 | **GIGABYTE Z170X - D3H** | **SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel z170 4xDDR4 3200/2133MHz up to 64GB support l Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI ; 1xPCI-E x16 v3.0 (16x) ,1xPCI-E x16(8x),1xPCI-E x16 (4x),3xPCI-E x1,Sound 7.1CH support for S/PDIF out LAN 1000 ; 6xUSB 2.0, 7xUSB 3.0, 6x Sata3 , 3x Sata,1x com,1x ps2,2x usb 3.1,hộ trợ 3 way amdcrossfire** | **3,920** | 36T |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | **GIGABYTE Z170X-Gaming 3** | **SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel z170 4xDDR4 3200/2133MHz up to 64GB support l Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI ; 1xPCI-E x16 v3.0 (16x) ,1xPCI-E x16(8x),1xPCI-E x16 (4x),3xPCI-E x1,Sound 7.1CH support for S/PDIF out LAN 1000 ; 6xUSB 2.0, 7xUSB 3.0, 6x Sata3 , 3x Sata,1x com,1x ps2,2x usb 3.1,hộ trợ 3 way amdcrossfire và 2 way nvidia** | **4,390** | 36T |
| 22 | **GIGABYTE Z170X-Gaming 7** | **SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel z170 4xDDR4 3666/2133MHz up to 64GB support l Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI ; 1xPCI-E x16 v3.0 (16x) ,1xPCI-E x16(8x),1xPCI-E x16 (4x),3xPCI-E x1,Sound 7.1CH support for S/PDIF out LAN 1000,2xlan gigabit ; 4xUSB 2.0, 9xUSB 3.0, 6x Sata3 , 3x Sata,1x com,,2x usb 3.1,hộ trợ 3 way AMD crossfire và 2 way nvidia** | **6,040** | 36T |
| 23 | **GIGABYTE Z170X-Gaming g1** | **SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel z170 4xDDR4 3666/2133MHz up to 64GB support l Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI ; 2xPCI-E x16 v3.0 (16x) ,1xPCI-E 2x16(8x),,3xPCI-E x1,Sound 7.1CH support for S/PDIF out LAN 1000,2xlan gigabit ; 6xUSB 2.0, 11xUSB 3.0, 6x Sata3 , 3x Sata,,2x usb 3.1,hộ trợ 3 way AMD crossfire và 2 way nvidia,wifi ac1535,1xps2** | **13,415** | 36T |
| 24 | **GIGABYTE Z170X-UD3** | **SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel z170 4xDDR4 3200/2133MHz up to 64GB support l Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI ; 2xPCI-E x16 v3.0 (16x) ,2xPCI-E 2x16(8x),3xPCI-E x1,Sound 7.1CH support for S/PDIF out LAN 1000,1xlan gigabit ; 6xUSB 2.0, 7xUSB 3.0, 6x Sata3 , 3x Sata,,2x usb 3.1,hộ trợ 3 way AMD crossfire và 2 way nvidia,wifi ac1535,1xps2** | **4,525** | 36T |
| (1-5) Mainboard ASROCK (giá đã có VAT) Hàng Chính H**ã**ng | | | | |
| 1 | **ASROCK H61M - VS / H61M - VS3**  Socket LGA 1155 | **intel H61 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3,** 2x DDR3 1333/1066/800Mhz , D-Sub , DVI , 1x PCIe (16x) , Gigabit LAN, Sound 5.1CH, 6 USB (2.0), 4x SATA2 , 1x PCIe (1x), 2x PS/2, Dual BIOS , 100% tụ rắn Nhật Bản, 3x USB Power, On/ Off charge iphone / ipod , ipad , | **950** | 36T |
| 2 | **ASROCK H71M - DGS**  Socket LGA 1155 | **intel H61 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3,** 2x DDR3 1333/1066/800Mhz , D-Sub , DVI , 1x PCIe (16x) , Gigabit LAN, Sound 5.1CH, 6 USB (2.0), 4x SATA2 , 1x PCIe (1x), 2x PS/2, Dual BIOS , 100% tụ rắn Nhật Bản, 3x USB Power, On/ Off charge iphone / ipod , ipad , | **915** |  |
| 3 | **ASROCK H81M - DGS**  Socket LGA 1150 | **intel H61 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5 + i3,** 2x DDR3 1333/1600 , D-Sub , DVI , 1x PCIe (16x) , Gigabit LAN, Sound 5.1CH, 6 USB (2.0), 4x SATA2 , 1x PCIe (1x), 2x PS/2, Dual BIOS , 100% tụ rắn Nhật Bản, 3x USB Power, On/ Off charge iphone / ipod , ipad , | **1,085** | 36T |
| (1-6) Mainboard BIOSTAR (giá đã có VAT) Hàng Chính H**ã**ng | | | | |
| 1 | **BIOSTAR H61\_MGV3**  Socket LGA 1155 | **Chipset INTEL H61**, S/P Core i7, i5, i3, Socket 1155, Dual channel 2DDR3 1333/ 1066, 2 x PCI, 1 x PCIe2.0x16, 1 x PCIe x1, 4 x SATAII, Sound 6.1 ch, Lan 10/100, 6x USB 2.0, 1x Serial, VGA , DVI onboard. | **880** | 36T |
| (1-7) Mainboard AMD (Giá đã có VAT) Hàng Chính H**ã**ng  T**ặ**ng Cáp Ngu**ồ**n SaTa | | | | |
| 1 | **ECS A55F2 - M3** | **Chipset AMD A55 FCH, S/P FM2**, 2x DDR3 1866/ 1600/ 1333/ 1066, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x USB 2.0, 2x  USB 3.0, 3x PCI Ex1, 2x PCI slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x USB Power | **1,070** | 36T |
| 2 | **ECS A55F2P-M2** | CPU Supports AMD® FM2+ socket for AMD® A series, DirectX® 11 .1; AMD Dual Graphics; Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 4 X Serial ATAII 3Gb/s; RAID0, RAID1,RAID10 configuratio, 1 x D-Sub (VGA); 1 X DVI port(s) | **1,039** | 36T |
| 2 | **ECS A75F2-M2 (V1.0A)** | CHIP AMD® A75, AMD Radeon™ HD 7xxx, Supports DirectX® 11, Supports HDMI 1.4a & Premium Audio, Supports AMD UVD  3.0, Supports AMD Dual Graphics, Supports Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD Playback,2 x Dual Channel DDR3 1866/1800/1600/1333/1066 bus, up to 32 GB\*, 6 x SATAIII 6Gb/s, RAID0, RAID1,RAID10, 1 x PS/2 combo, 1 x Audio, 1 x RJ-  45, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub (VGA), 2 x USB3.0, 6 x USB2.0 | **1,389** | 36T |
| 3 | **ECS A75F2-A2 (V1.0) Deluxe** | CHIPSET AMD® A75,AMD Radeon™ HD 7xxx, DirectX® 11, HDMI 1.4a & Premium Audio, AMD UVD 3.0, AMD Dual Graphics, Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 2 x PS2, 1 x Audio, 1 x RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub (VGA), 2 x USB3.0, 4 x USB2.0 port(s), | **1,489** | 36T |
| 4 | **ECS A78F2P-M2** | Chipset AMD® A78, Dual-channel DDR3, Supports 2133(FM2+)/1866(FM2), up to 16 GB\*, 1 X PCI-E X16 Gen 3.0, 2 X PCI-E X 1 Gen 2.0, 1 X PCI, \*FM2+ APU support PCI Express Gen3, FM2 APU support PCI Express Gen2.,6 X SATAIII 6Gb/s, RAID0, RAID1,RAID10, Supports NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions | **1,509** | 36T |
| 5 | **ECS A85F2-A DELUXE (V1.0)** | Chipset AMD® A85X, 4 x Dual-channel DDR3 Supports up to 2600(OC) bus, up to 64 GB\*, Realtek 8111E Gigabit, Wake-On- LAN, 1xAudio, 1xRJ-45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xD-Sub(VGA), 1xDisplay, 1x eSATA 6Gb/s, 4 x USB3.0, 2 x USB2.0 port(s), 1 x Clear\_CMOS Button, Graphic Output 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xD-Sub(VGA), 1xDisplay, 1x eSATA 6Gb/s port(s) | **1,949** | 36T |
| 6 | **ECS A970M-A DELUXE (V1.0)** | AM3+ & AM3 socket for AMD® FX-Series and Phenom™ II Chipset AMD® 970/AMD® SB950, 4 x Dual Channel DDR3 Supports up to 2133+(OC) bus, up to 32 GB\*, 1 x PS/2 combo, 1 x Audio port (Line-in,4x Line-out, SPDIF out), 1 x RJ-45, 1 x eSATA, 2 x USB3.0, 8 x USB2.0, 1 x eSATA 6Gb/s port(s) | **1,329** | 36T |
| 7 | **GIGABYTE GA F2A85X - UP4** | **Chipset AMD A85 FCH, S/P FM2**, 2x DDR3 1866/ 1600/ 1333/ 1066, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x USB 2.0, 2x  USB 3.0, 3x PCI Ex1, 2x PCI slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x USB Power | **3,889** | 36T |
| 8 | **GIGABYTE GA 970A - D3P** | **Chipset AMD 970/ SB950 FSB 5200 MT/s, S/P AM3+**, 4x DDR3 2000(OC)/ 1866/ 1600/ 1333, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x  SATA3, 14x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x PCI Ex1, 2x PCI slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x USB Power | **2,390** | 36T |
| 9 | **GIGABYTE GA 990XA - UD3** | **Chipset AMD 990X + SB950 S/P AM3+**, 4x DDR3 2000(OC)/ 1866/ 1600/ 1333, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x  USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x PCI Ex1, 2x PCI slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x USB Power | **3,317** | 36T |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | **GIGABYTE GA 990FXA - UD3** | **Chipset AMD 990X + SB950 S/P AM3+**, 4x DDR3 2000(OC)/ 1866/ 1600/ 1333, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x  USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x PCI Ex1, 2x PCI slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x USB Power | | | | | | | **4,069** | 36T |
| (2-1.1) CPU INTEL th**ế** h**ệ** 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | **Pentium Dual G2030 (3.0 Ghz)** | 2 Cores | 3MB | SK 1155 | 2 threads Intel HD Graphics | | |  | **TAM HET** | 36T |
| 2 | **INTEL i3-3240 (3.4 Ghz)** | 2 Cores | 3MB | SK 1155 | 4 threads Intel HD Graphics 2500 | | |  | **2,650** | 36T |
| 3 | **Xeon E3-1231v3 (3.4 Ghz)** | 4 Cores | 8MB | SK 1150 | No GPU | | |  | **5,930** | 36T |
| 4 | **Xeon E3-1230v2 (3.3 Ghz)** | 4 Cores | 8MB | SK 1155 | 8 threads No GPU | | |  | **5,415** | 36T |
| 5 | **Xeon E3-1241v3(3.5 Ghz)** | 4 Cores | 8MB | SK 1150 | 8 threads No GPU | | |  | **6,570** | 36T |
| 6 | **Xeon E3-1245v3(3.4 Ghz)** | 4 Cores | 8MB | SK 1150 | 8 threads No GPU | | |  | **6,800** | 36T |
| (2-1.2) CPU INTEL th**ế** h**ệ** 4 | | | | | | | | | | |
| 1 | **INTEL i3-4160 (3.6 Ghz)** | 4MB Cache |  | SK 1150 | 4 threads | Intel HD Graphics | | | **2,565** | 36T |
| 2 | **INTEL i3-4170 (3.7 Ghz)** | 4MB Cache |  | SK 1150 | 4 threads | Intel HD Graphics | | | **3,015** | 36T |
| 3 | **INTEL i3-4370 (3.8 Ghz)** | 4MB Cache |  | SK 1150 | 4 threads | Intel HD Graphics | | | **3,565** | 36T |
| 4 | **Pentium Dual G3240 (3.1 Ghz)** | 3MB Cache |  | SK 1150 | 2 threads | Intel HD Graphics | | | **1,250** | 36T |
| 5 | **Pentium Dual G3250 (3.2 Ghz)** | 3MB Cache |  | SK 1150 | 2 threads | Intel HD Graphics | | | **1,265** | 36T |
| 6 | **Pentium Dual G3260 (3.3 Ghz)** | 3MB Cache |  | SK 1150 | 2 threads | Intel HD Graphics |  |  | **1,399** | 36T |
| 7 | **Pentium Dual G3450 (3.4 Ghz)** | 3MB Cache |  | SK 1150 | 2 threads | Intel HD Graphics | | | **1,460** | 36T |
| 8 | **Celeron G1830 (2.8 Ghz)** | 2MB Cache |  | SK 1150 | 2threads | Intel HD Graphics | | | **HẾT** | 36T |
| 9 | **Pentium Dual G3258 (3.2 Ghz)** | 3MB Cache |  | SK 1150 | 2 threads | Intel HD Graphics | | | **1,580** | 36T |
| 10 | **INTEL i5-4460 (3.2 Ghz)** | 6MB Cache |  | SK 1150 | 4 threads | Intel HD Graphics 4600 | | | **4,320** | 36T |
| 11 | **INTEL i5-4570 (3.2 Ghz)** | 6MB Cache |  | SK 1150 | 4 threads | Intel HD Graphics 4600 | | | **4,699** | 36T |
| 12 | **INTEL i5-4670 (3.4 Ghz)** | 6MB Cache |  | SK 1150 | 4 threads | Intel HD Graphics 4600 | | | **5,150** | 36T |
| 13 | **INTEL i5-4690 (3.5 Ghz)** | 6MB Cache |  | SK 1150 | 4 threads | Intel HD Graphics 4600 | | | **5,260** | 36T |
| 14 | **INTEL i5-4670K (3.4 Ghz)** | 6MB Cache |  | SK 1150 | 4 threads | Intel HD Graphics 4600 | | | **5,705** | 36T |
| 15 | **INTEL i7-4790 (3.6 Ghz)** | 8MB Cache |  | SK 1150 | 8 threads | Intel HD Graphics 4600 | | | **7,390** | 36T |
| 16 | **INTEL i7-4770 (3.4 Ghz)** | 8MB Cache |  | SK 1150 | 8 threads | Intel HD Graphics 4600 | | | **7,320** | 36T |
| 17 | **INTEL i7-4790K (4.0 Ghz)** | 8MB Cache |  | SK 1150 | 8 threads | Intel HD Graphics 4600 | | | **8,350** | 36T |
| (2-1.3) CPU INTEL th**ế** h**ệ** 5 VÀ th**ế** h**ệ** 6 | | | | | | | | | | |
| 1 | **INTEL i7-5820K (3.3Ghz)** | 15MB Cache |  | **SK 2011\_** | 4 Cores | 4 threads l | HD Graphics 530(không kèm | | **9,480** | 36T |
| 2 | **Pentium Dual G4400 (3.30Ghz)** | 3MB Cache |  | **SK 1151** | 2 Cores | 2threads | ntel HD Graphics 510(CO FAN | | **1,370** | 36T |
| 3 | **Pentium Dual G4500 (3.5 Ghz)** | 3MB Cache |  | **SK 1151** | 2 Cores | 2threads | Intel HD Graphics 530 | | **2,089** | 36T |
| 4 | **Pentium Dual G4520 (3.6 Ghz)** | 3MB Cache |  | **SK 1151** | 2 Cores | 2threads | Intel HD Graphics 530 | | **2,295** | 36T |
| 5 | **INTEL i3-6100(3.7Ghz)** | 3MB Cache |  | **SK 1151** | 2 Cores | 4 threads | ntel HD Graphics 530(CO FAN | | **2,790** | 36T |
| 6 | **INTEL i3-6300(3.8Ghz)** | 4MB Cache |  | **SK 1151** | 2 Cores | 4 threads | Intel HD Graphics 530 | | **3,589** | 36T |
| 7 | **INTEL i3-6320(3.9Ghz)** | 4MB Cache |  | **SK 1151** | 2 Cores | 4 threads | Intel HD Graphics 530 | | **3,850** | 36T |
| 8 | **INTEL i5-6400 (2.7Ghz)** | 6MB Cache |  | **SK 1151** | 4 Cores | 4 threads | ntel HD Graphics 530(kèm fan | | **4,460** | 36T |
| 9 | **INTEL i5-6500 (3.2Ghz)** | 6MB Cache |  | **SK 1151** | 4 Cores | 4 threads | ntel HD Graphics 530(kèm fan | | **4,820** | 36T |
| 10 | **INTEL i5-6600 (3.3Ghz)** | 6MB Cache |  | **SK 1151** | 4 Cores | 4 threads | ntel HD Graphics 530( kèm fan | | **5,320** | 36T |
| 11 | **INTEL i5-6600K (3.5Ghz)** | 6MB Cache |  | **SK 1151** | 4 Cores | 4 threads l | HD Graphics 530(không kèm | | **5,790** | 36T |
| 12 | **INTEL i7-6700 (3.4Ghz)** | 8MB Cache |  | **SK 1151** | 4 Cores | 8 threads l | HD Graphics 530(không kèm | | **7,550** | 36T |
| 13 | **INTEL i7-6700K (4.0Ghz)** | 8MB Cache |  | **SK 1151** | 4 Cores | 8 threads l | HD Graphics 530(không kèm | | **8,390** | 36T |
| (2-2) CPU AMD (Giá đã có VAT) Hàng Chính H**ã**ng | | | | | | | | | | |
| 1 | **A4 5300** | Socket FM2 | 3.4Ghz |  | L2 1M 2Core, AMD Radeon HD7480D | | |  | **1,120** | 36T |
| 2 | **A6 3670K** | Socket FM1 | 3.0Ghz |  | L2 2M 4Core, AMD Radeon HD6530D | | |  | **1,860** | 36T |
| 3 | **A4 6320** | Socket FM2 | 4.0Ghz |  | L2 1M | | |  | **1,345** | 36T |
| 4 | **A6 6420K** | Socket FM2 | 4.2Ghz |  | L2 1M 2Core, | | |  | **1,450** | 36T |
| 5 | **A8 6600K** | Socket FM2 | 4.2Ghz |  | L2 2M 4Core | | |  | **2,295** | 36T |
| 6 | **A10 7600** | SocketFM2 | 3.8GHz |  | L2 4M | | |  | **2,480** | 36T |
| 8 | **A10 6790K** | Socket FM2 | 4.3Ghz |  | L2 4M | | |  | **2,990** | 36T |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | **A10 6800K** | | Socket FM2 4.4Ghz L2 4M | | **3,460** | 36T |
| 10 | **FX 8370F** | | Socket AM3+ 4.0Ghz /4.3Ghz L2 8M, L3 8M 8Core, 8 threads, 32nm | | **4,820** | 36T |
| 11 | **FX 837E** | | Socket AM3+ 3.3Ghz /4.3Ghz L2 8M, L3 8M 8Core, 8 threads, 32nm | | **4,820** | 36T |
| 12 | **FX 8320** | | Socket AM3+ 3.5Ghz /4.0Ghz L2 8M, L3 8M 8Core, 8 threads, 32nm | | **3,519** | 36T |
| 13 | **FX 8350F** | | Socket AM3+ 4.0Ghz L2 8M, L3 8M 8Core, 8 threads, 32nm | | **4,249** | 36T |
| (3-1) HDD ( **Ổ** ĐĨA C**Ứ**NG ) (Gía đã có VAT) Hàng Chính H**ã**ng | | | | | | |
| (3-1.1) HDD SEAGATE | | | | | | |
| 1 | **250GB SEAGATE SATA III** | | 7200 rpm Sata 3.5" 6Gb/s 16M Cache |  | **1,030** | 12T |
| 2 | **500GB SEAGATE SATA III** | | 7200 rpm Sata 3.5" 6Gb/s 16M Cache |  | **1,110** | 12T |
| 3 | **1TB** | **SEAGATE SATA III** | 7200 rpm Sata 3.5" 6Gb/s 64M Cache |  | **1,250** | 12T |
| 4 | **2TB** | **SEAGATE SATA III** | 7200 rpm Sata 3.5" 6Gb/s 64M Cache |  | **1,970** | 12T |
| 5 | **3TB** | **SEAGATE SATA III** | 7200 rpm Sata 3.5" 6Gb/s 64M Cache |  | **2,440** | 12T |
| 6 | **4TB** | **SEAGATE SATA III** | 5900 rpm Sata 3.5" 6Gb/s 64M Cache |  | **3,320** | 12T |
| (3-1.2) HDD WESTERN | | | | | | |
| 1 | **1TB** | **WESTERN Black 1002FAEX (\*)** | 7200 rpm 64Mb Cache **Sata 3** | | **1,790** | 12T |
| 2 | **2TB** | **WESTERN Black 2002FAEX (\*)** | 7200 rpm 64Mb Cache **Sata 3 , Dual Processor** | | **3,260** | 12T |
| 3 | **500GB WESTERN SATA 3 (Black) (\*)** | | 7200 rpm 16Mb Cache **SATA3** | | **1,575** | 12T |
| 4 | **250GB WESTERN SATA 3 (Blue) (\*)** | | 7200 rpm16Mb Cache **SATA3** | | **1,026** | 12T |
| 5 | **500GB WESTERN SATA 3 (Blue) (\*)** | | 7200 rpm 16Mb Cache **SATA3** | | **1,130** | 12T |
| 6 | **1TB** | **WESTERN SATA 3 (Blue)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **1,210** | 12T |
| 7 | **500GB WESTERN SATA 3 (GREEN) (\*)** | | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **1,163** | 12T |
| 8 | **1TB** | **WESTERN SATA 3 (GREEN)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **1,280** | 12T |
| 9 | **2TB** | **WESTERN SATA 3 (GREEN)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **1,930** | 12T |
| 10 | **3TB** | **WESTERN SATA 3 (GREEN)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **2,587** | 12T |
| 11 | **4TB** | **WESTERN SATA 3 (BLUE)** | 5400 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **3,500** | 12T |
| 12 | **6TB** | **WESTERN SATA 3 (GREEN)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **5,810** | 12T |
| 13 | **1TB** | **WESTERN 10EFRX (RED)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **1,645** | 12T |
| 14 | **2TB** | **WESTERN 20EFRX (RED)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **2,400** | 12T |
| 15 | **500GB WESTERN RE4 (\*)** | | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **2,370** | 12T |
| 16 | **1TB** | **WESTERN RE4 (\*)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **2,930** | 12T |
| 17 | **2TB** | **WESTERN RE4 (\*)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **2,425** | 12T |
| 18 | **3TB** | **WESTERN RE4 (\*)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **3,105** | 12T |
| 19 | **4TB** | **WESTERN RE4 (\*)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **4,250** | 12T |
| 20 | **5TB** | **WESTERN RE4 (\*)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **5,430** | 12T |
| 21 | **6TB** | **WESTERN RE4 (\*)** | 7200 rpm 64Mb Cache **SATA3** | | **6,580** | 12T |
| (3-1.3) HDD APACER | | | | | | |
| 1 | **60GB APACER SSD AS610** | | Sata 3 2.5" | | **1,650** | 12T |
| 2 | **120GB APACER SSD AS610** | | Sata 3 2.5" | | **2,580** | 12T |
| 3 | **128GB AS-510SDD** | | Sata 3 2.5" | | **1,750** | 12T |
| 4 | **128GB As-710SDD** | | Sata 3 2.5" | | **2,300** | 12T |
| 5 | **120GB APACER SSD AS610** | | Sata 3 2.5" | | **2,580** | 12T |
| (3-1.4) HDD CORSAIR | | | | | | |
| 1 | **60GB Corsair SSD Tặng khay đựng ổ** | | Sata 3 6Gb/s đọc upto 550Mb/s, ghi upto 510Mb/s | | **1,100** | 12T |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **120GB Corsair SSD (f120gbls) Tặng khay đựng ổ cứng** | Sata 3 6Gb/s | đọc upto 550Mb/s, ghi upto 510Mb/s | **1,590** | 12T |
| 3 | **128GB Corsair SSD - F128GBGS-BK**  **Tặng khay đựng ổ cứng** | Sata 3 6Gb/s | đọc upto 555Mb/s, ghi upto 525Mb/s | **2,170** | 12T |
| 4 | **128GB Corsair SSD - F128GBLX**  **Tặng khay đựng ổ cứng** | Sata 3 6Gb/s | đọc upto 560Mb/s, ghi upto 150Mb/s | **1,630** | 12T |
| 5 | **240GB Corsair SSD -F240GBGS-BK** | Sata 3 6Gb/s | đọc upto 555Mb/s, ghi upto 525Mb/s | **3,680** | 12T |
| 6 | **240GB Corsair SSD -F240GBLS**  **Tặng khay đựng ổ cứng** | Sata 3 6Gb/s | đọc upto 560Mb/s, ghi upto 535Mb/s | **2,770** | 12T |
| 7 | **256GB Corsair SSD -F256GBLX**  **Tặng khay đựng ổ cứng** | Sata 3 6Gb/s | đọc upto 560Mb/s, ghi upto 300Mb/s | **2,970** | 12T |
| 8 | **480GB Corsair SSD -F480GBGS-BK** | Sata 3 6Gb/s | đọc upto 560Mb/s, ghi upto 300Mb/s | **7,820** | 12T |
| 9 | **512GB Corsair SSD -F512GBLX** | Sata 3 6Gb/s | đọc upto 560Mb/s, ghi upto 300Mb/s | **6,140** | 12T |
| 10 | **960GB Corsair SSD -F960GBXT** | Sata 3 6Gb/s | đọc upto 560Mb/s, ghi upto 540Mb/s | **13,685** | 12T |
| 11 | **KHAY HDD Corsair 2.5** | Sata 3 6Gb/s | đọc upto 550Mb/s, ghi upto 520Mb/s | **100** |  |
| (3-1.5) HDD SSD | | | | | |
| 1 | **60GB KINGMAX SSD** | Ổ cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi 540/75 mb/s | | **1,145** | 12T |
| 2 | **SSD Kingmax 240GB sata III SME** | Ổ cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi 540/300 mb/s | | **2,020** | 12T |
| 3 | **SSD Kingmax 120GB sata III SME** | Ổ cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi 540/150 mb/s | | **1,155** | 12T |
| 4 | **60GB KINGSTON SSD** | Ổ cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi 450/450 mb/s | | **1,070** | 12T |
| 5 | **120GB KINGSTON SSD sv300**  **Tặng khay ổ cứng** | Ổ cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi 450/450 mb/s | | **1,220** | 12T |
| 6 | **240GB KINGSTON SSD sv300**  **Tặng khay ổ cứng** | Ổ cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi450/450 mb/s | | **2,160** | 12T |
| 7 | **480GB KINGSTON SSD sv300**  **Tặng khay ổ cứng** | Ổ cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi 450/450 mb/s | | **4,090** | 12T |
| 8 | **120GB SSD intel SC2BW120A401929868 (535)** | Ổ cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 2.5" . Đọc ghi 540/480 mb/s | | **1,600** | 12T |
| 9 | **240GB SSD intel SC2BW240( 535)** | Ổ cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 2.5" . Đọc ghi 540/480 mb/s | | **2,670** | 12T |
| 10 | **480GB SSD intel SC2BW480 (535)** | Ổ cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 2.5" . Đọc ghi 540/490 mb/s | | **4,950** | 12T |
| (3-2) HDD BOX USB EXTERNAL ( **Ổ** ĐĨA C**Ứ**NG R**Ờ**I ) (Giá đã có VAT) | | | | | |
| (3-2.1) HDD BOX USB EXTERNAL WESTERN (Dòng cao c**ấ**p) | | | | | |
| 1 | **500GB WESTERN Elements USB 3.0** | USB 3.0, Box 2.5" | | **1,250** | 12T |
| 2 | **1TB WESTERN Elements USB 3.0** | USB 3.0, Box 2.5" | | **1,690** | 12T |
| 3 | **2TB WESTERN Elements USB 3.0** | USB 3.0, Box 2.5" | | **2,950** | 12T |
| 4 | **2TB WESTERN Elements USB 3.0** | USB 3.0, Box 3.5" | | **2,350** | 12T |
| 5 | **3TB WESTERN Elements USB 3.0** | USB 3.0, Box 3.5" | | **3,150** | 12T |
| 6 | **4TB WESTERN Elements USB 3.0** | USB 3.0, Box 3.5" | | **4,105** | 12T |
| 7 | **5TB WESTERN Elements USB 3.0** | USB 3.0, Box 3.5" | | **5,320** | 12T |
| 8 | **500GB WESTERN Passport Ultra 2.5" 3.0** | USB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free | | **1,445** | 12T |
| 9 | **1TB WESTERN Passport Ultra metal edition(vàng đồng)** | USB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free | | **1,995** | 12T |
| 10 | **1TB WESTERN Passport Ultra metal edition(xanh, đen, bạc)** | USB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free | | **1,990** | 12T |
| 11 | **1TB WESTERN Passport Ultra 2.5" 3.0 (Bạc, Xanh dương, Đen, Đỏ)** | USB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free | | **1,790** | 12T |
| 12 | **2TB WESTERN Passport Ultra 2.5" 3.0 (Bạc, Xanh dương, Đen, Đỏ)** | USB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free | | **3,390** | 12T |
| 13 | **2TB WESTERN Passport Ultra metal edition(xanh, đen, bạc)** | USB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free | | **3,490** | 12T |
| 14 | **2TB WESTERN My book Multi** | USB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free | | **2,420** | 12T |
| 15 | **3TB WESTERN My book Multi** | USB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free | | **3,245** | 12T |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | **1TB WESTERN PP Slim 2.5"** | | USB 3.0 tương thích 2.0. Box 2.5". Auto backup, bảo vệ dữ liệu, tốc độ 5Gb/s | | | **2,520** | 12T |
| 17 | **2TB WESTERN PP Slim 2.5".** | | USB 3.0 tương thích 2.0. Box 2.5". Auto backup, bảo vệ dữ liệu, tốc độ 5Gb/s | | | **3,385** | 12T |
| 18 | **4TB WESTERN My book Multi** | | USB 3.0 tương thích 2.0. Box 3.5". Auto backup, bảo vệ dữ liệu và mã hóa phần cứng. Giúp bảo vệ an toàn từ các truy cập trái phép, tốc độ 5Gb/s truyền dữ liệu cực nhanh | | | **4,250** | 12T |
| (3-2.2) HDD BOX USB EXTERNAL SEAGATE | | | | | | | |
| 1 | **500GB SG Portable Slim 2.5"** | | USB 3.0, Box 2.5" | | | **1,320** | 12T |
| 2 | **2TB** | **SG Expansion Portable 3.5"** | USB 3.0, Box 3.5" | | | **2,290** | 12T |
| 3 | **3TB** | **SG Expansion Portable 3.5"** | USB 3.0, Box 3.5" | | | **3,100** | 12T |
| 4 | **1TB** | **SG Backup Plus 2.5"** | USB 3.0, Box 2.5" | | | **1,790** | 12T |
| 5 | **2TB** | **SG Backup Plus 3.5"** | USB 3.0, Box 3.5" | | | **2,420** | 12T |
| 6 | **3TB** | **SG Backup Plus 3.5"** | USB 3.0, Box 3.5" | | | **3,400** | 12T |
| (3-2.3) HDD BOX USB EXTERNAL TRANSCEND | | | | | | | |
| 1 | **500GB TRANSCEND Mobile M3** | | chống sốc | Box 2.5" USB 2.0 |  | **1,275** | 12T |
| 2 | **1TB** | **TRANSCEND Mobile M3** | chống sốc | Box 2.5" USB ***3.0*** |  | **1,665** | 12T |
| 3 | **500GB TRANSCEND Mobile D3** | | chống sốc | Box 2.5" USB 2.0 |  | **1,275** | 12T |
| 4 | **1TB** | **TRANSCEND Mobile D3** | chống sốc | Box 2.5" USB ***3.0*** |  | **1,780** | 12T |
| 5 | **500GB TRANSCEND StoreJet H2** | | chống sốc | Box 2.5" USB 2.0 |  | **1,289** | 12T |
| 6 | **750GB TRANSCEND StoreJet H2** | | chống sốc | Box 2.5" USB 2.0 |  | **1,550** | 12T |
| 7 | **500GB TRANSCEND StoreJet H3** | | chống sốc | Box 2.5" USB 3.0 |  | **1,275** | 12T |
| 8 | **1TB** | **TRANSCEND StoreJet H3** | chống sốc | Box 2.5" USB 3.0 |  | **1,780** | 12T |
| 9 | **2TB** | **TRANSCEND StoreJet 35T** | chống sốc | Box 3.5" USB 3.0 Auto backup, Turbo HDD |  | **2,439** | 12T |
| (3-2.4) HDD BOX USB EXTERNAL TOSHIBA | | | | | | | |
| 1 | **HDD TOSHIBA CANVIO CONNECT 500GB** | | 5400rpm | Box 2.5" USB 3.0 |  | **1,490** | 24T |
| 2 | **HDD TOSHIBA CANVIO CONNECT 1TB** | | 5400rpm | Box 2.5" USB 3.0 |  | **1,910** | 24T |
| 3 | **HDD TOSHIBA CANVIO CONNECT 2TB** | | 5400rpm | Box 2.5" USB 3.0 |  | **3,590** | 24T |
| (3-2.5) HDD BOX USB EXTERNAL APACER | | | | | | | |
| 1 | **500GB APACER AC233 / AC232 (USB**  **3.0)** | | 5400rpm | Box 2.5" USB 3.0 Vỏ cao su chống trơn , quản lý điện năng thông minh |  | **1,249** | 24T |
| 2 | **1TB** | **APACER AC233 (USB 3.0)** | 5400rpm | Box 2.5" USB 3.0 Vỏ cao su chống trơn , quản lý điện năng thông minh |  | **1,749** | 24T |
| 3 | **2TB** | **APACER AC233 (USB 3.0)** | 5400rpm | Box 2.5" USB 3.0 Vỏ cao su chống trơn , quản lý điện năng thông minh |  | **3,050** | 24T |
| (4) RAM DDR ( B**Ộ** NH**Ớ** ) (Giá đã có VAT) | | | | | | | |
| (4.1) RAM KINGSTON | | | | | | | |
| 1 | **2GB DDR3 1333** | | PC 10600 | **KINGSTON** |  | **310** | 36T |
| 2 | **2GB DDR3 1600** | | PC 10600 | **KINGSTON** |  | **275** | 36T |
| 3 | **4GB DDR3 1333** | | PC 10600 | **KINGSTON** |  | **560** | 36T |
| 4 | **4GB DDR3 1600** | | PC 12800 | **KINGSTON** |  | **470** | 36T |
| 5 | **4GB DDR3 1600 HYPERX** | | PC 12800 | **KINGSTON HYPERX BLU** |  | **510** | 36T |
| 6 | **8GB DDR3 1600/1333** | | PC 12800 | **KINGSTON** |  | **900** | 36T |
| 7 | **Ram SERVER (ECC) 8GB-1600** | | PC 12800 | **KINGSTON** |  | **1,750** | 36T |
| 8 | **6GB DDR3 1800 HYPERX KIT** | | PC 14400 | **KINGSTON** |  | **1,405** | 36T |
| 9 | **8GB DDR4 2133** | | PC 2133 | **KINGSTON** | DDR4 | **1,290** | 36T |
| (4.2) RAM KINGMAX | | | | | | | |
| 1 | **2GB** | **DDR3 1333** | PC 10600 | **KINGMAX-BGA** |  | **280** | 36T |
| 2 | **4GB** | **DDR3 1333** | PC 10600 | **KINGMAX-BGA** |  | **470** | 36T |
| 3 | **8GB** | **DDR3 1333** | PC 10600 | **KINGMAX-BGA** |  | **hết** | 36T |
| 4 | **2GB** | **DDR3 1600** | PC 12800 | **KINGMAX-BGA** |  | **280** | 36T |
| 5 | **2GB** | **DDR3 1600 Nano** | PC 12800 | **KINGMAX-BGA** |  | **460** | 36T |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | **4GB DDR3 1600** | PC 12800 **KINGMAX-BGA** | | | | | | | **470** | 36T |
|  | **4GB DDR4 2133** | PC 2133 **KINGMAX-BGA** | | | |  |  | **DDR4** | **984** | 36T |
| 7 | **4GB DDR3 1600 nano** | PC 12800 **KINGMAX-BGA** | | | | | | | **560** | 36T |
| 8 | **8GB DDR3 1600** | PC 12800 **KINGMAX-BGA** | | | | | | | **907** | 36T |
| (4.3) RAM TEAM Tem Chính Hãng | | | | | | | | | | |
| 2 | **4GB DDR3 1600 ELITE PLUS** | PC10600 **TEAM Elite** Tản nhiệt bằng đồng | | | | | | | **560** | 36T |
| 3 | **8GB DDR3 1600 ELITE PLUS** | PC10600 **TEAM Elite** Tản nhiệt bằng đồng | | | | | | | **1,250** | 36T |
| 4 | **2GB DDR3 1600** | PC12800 **TEAM** gắn được G41 | | | | | | | **310** | 36T |
|  | **4GB DDR3 1600 TEAM ZEUS** | PC12800 **TEAM ZEUS** Tản nhiệt | | | | | | | **510** | 36T |
|  | **8GB DDR3 1600 TEAM ZEUS** | PC12800 **TEAM ZEUS** Tản nhiệt | | | | | | | **1,005** | 36T |
| 6 | **8GB DDR3 1600** | PC12800 **TEAM** | | | | | | | **1,050** | 36T |
| (4.4) RAM CORSAIR | | | | | | | | | | |
| 3 | **4GB DDR3 1333 C9** | PC 10600 **CORSAIR** C9 | | | | | | | **570** | 36T |
| 4 | **8GB DDR3 1333 X3M1A** | PC 10600 **CORSAIR** X3M1A | | | | | | | **1,020** | 36T |
| 5 | **4GB DDR3 1600 C9 CMZ4GX3M1A** | PC 12800 **CORSAIR** C9 | | | | | | | **610** | 36T |
| 6 | **4GB DDR3 1600 C9** | PC 12800 **CORSAIR** C9 | | | | | | | **1,115** | 36T |
| 7 | **4GB DDR3 1600 C9B (2x 2GB)** | PC 12800 **CORSAIR** CMP4G | | | | | | | **610** | 36T |
| 8 | **4GB DDR3 1600 C11** | PC 12800 **CORSAIR** C11 | | | | | | | **980** | 36T |
| 9 | **8GB DDR3 1600 XMS3** | PC 12800 **CORSAIR** C10/ | | | | | | | **1,960** | 36T |
| 10 | **8GB DDR3 1600 C9R CMZ8G (2 x**  **4GB)** | PC 12800 **CORSAIR** C9 | | | | | | | **1,970** | 36T |
| 11 | **8GB DDR3 1600 C9 (4GB x 2)** | PC 12800 **CORSAIR** C9 | | | | | | | **1,270** | 36T |
|  | **8GB DDR4 2400 C14 CMK8GX4M2A Ven LPX (4GB x 2)** | PC 2400 | **CORSAIR** | C14 |  | **DDR4** | | | **1,450** | 36T |
|  | **16GB DDR4 2400 C14 CMK16GX4M2A Ven LPX (8GB x 2)** | PC 2400 | **CORSAIR** | C14 |  | **DDR4** | | | **2,620** | 36T |
| (4.7) RAM G.SKILL | | | | | | | | | | |
| 1 | **2GB DDR3 1333/1600** | PC 10600 | **G.SKILL** |  | | | | | **360** | 36T |
| 2 | **4GB DDR3 1600** | PC 10600 | **G.SKILL** |  | | | | | **559** | 36T |
| 3 | **16GB DDR4 2400 F3\_2400c14D 16GXM(2x8gb)** | PC 2400 | **G.SKILL** | **DDR4 CL14** | | | | | **3,534** | 36T |
| 4 | **16GB DDR4 2400 F4\_2400c15D 16GRR(2x8gb)** | PC2400 | **G.SKILL** |  | | **Tản nhiệt** |  | **DDR4 CL15** | **3,420** | 36T |
| 5 | **16GB DDR4 2666 F4\_2666C16Q 16GRB(4x4gb)** | PC 2666 | **G.SKILL** | **DDR4 CL 16** | | | | | **3,530** | 36T |
| 6 | **16GB DDR4 2800 F4\_2800C16Q 16GRK(4x4gb)** | PC 2800 | **G.SKILL** | **DDR4 CL 16** | | | | | **3,760** | 36T |
| 7 | **16GB DDR4 3000 F4\_3000C15Q 16GRBB(4x4gb)** | PC 3000 | **G.SKILL** | **Tản nhiệt DDR4 CL 16** | | | | | **4,330** | 36T |
| 8 |  |  |  |  | | | | |  |  |
| (9) VGA CARD (giá đã có VAT) | | | | | | | | | | |
| (9.1) VGA CARD ASUS - H**À**NG CH**Í**NH H**Ã**NG | | | | | | | | | | |
| 1 | **1BB EN 210 Silent DI / 1GD3 / V2**  **(LP)** | Geforce 210 S/P VGA/ DVI-I / HDCP/ HDMI | | | |  | 64 Bit | DDR2 | **770** | 36T |
| 4 | **MSI 1GB R7730/1GD5V1 HD7730 DDR5** | TI Radeon HD 7730 | S/p -DisplayPort / DVI / HDMI / Direct X11 | | |  | 128 Bit | DDR5 | **1,750** | 36T |
| 5 | **MSI 1GB R7250X 1GD5** | [AMD Radeon R7250 S/p -DisplayPort / DVI / HDMI / Direct X11 | | | |  | 128 Bit | DDR5 | **2,750** | 36T |
| 6 | **1GB ENGTX650 TI / PH / 1GD5** | Geforce GTX650Ti S/p VGA / DVI / HDMI / Direct X11 | | | |  | 128 Bit | DDR5 | **2,981** | 36T |
| 7 | **2GB HD6570 / 2GD3** | ATI RHD-6750 Dual DVI / HDMI / Display port / PCIex 3.0 | | | |  | 128 Bit | DDR3 | **1,420** | 36T |
| 8 | **1GB R7250X / DC2 1GD5** | amd R7-250X Dual DVI / HDMI / Display port / PCIex 3.0 | | | |  | 128 Bit | DDR5 | **2,390** | 36T |
| 9 | **2GB R7250X / DC2 2GD5** | amd R7-250X Dual DVI / HDMI / Display port / PCIex 3.0 | | | |  | 128 Bit | DDR5 | **2,720** | 36T |
| 10 | **1GB R7260X / DC2 1GD5** | ATI R7-260X Dual DVI / HDMI / Display port / PCIex 3.0 | | | |  | 128 Bit | DDR5 | **3,379** | 36T |
| 11 | **2GB R7260X / OC2 2GD5** | AMD R7-260x-DDR5-2048MB-128bit - Dual DVI/ HDMI/ Display port S/p Muti Display YesX6 - | | | | | | | **2,970** | 36T |
| 12 | **2GB R9270X / DC2T 2GD5** | AMD R9270X Dual DVI / HDMI / Display port / PCIex 3.0 | | | |  | 256Bit | DDR5 | **5,085** | 36T |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | **2GB** | **HD7850 / DC2 2GD5 V2** | ATI HD-7850 Dual DVI / HDMI / Display port / PCIex 3.0 128 Bit | DDR5 | **4,644** | 36T |
| 16 | **2GB** | **R9270X / DCO2 2GD5** | AMD R9-270X Dual DVI / HDMI / Display port / PCIex 3.0 256 Bit | DDR5 | **5,015** | 36T |
| 17 | **1GB** | **HD7790 DC2OC / 1GD5** | ATI RHD-7790 Dual DVI / HDMI / Display port / PCIex 3.0 128 Bit | DDR5 | **3,550** | 36T |
| 18 | **4GB** | **STRIX 960-DC2OC 4GD5** | GTX960 - 1317MHz - 1024 CUDA core DDR5 - 4GB - 128bit, DVI/HDMI/ 3xDisplay Port, 2xFan - DirectCu II - PCEx 3.0 - 120W (6 pin) - OC | | **6,435** | 36T |
| 19 | **4GB** | **STRIX 980-DC2OC 4GD5** | GF GTX980 Engine Clock 1279 Mhz -DDR5- 4GB (4096MB) - 256BIT, dual DVI, HDMI/ 3xdisplay port /cpu physX-cpu tweek.  Direct x12 and 3D vison ready, direct cu II- vga hotwire. | | **14,920** | 36T |
| (9.2) VGA CARD ZOTAC | | | | | | |
| 1 | **1GB** | **ZOTAC N210 D2 - 1GI** | Geforce GT210 D-Sub / DVI / HDMI 64 bit | DDR3 | **727** |  |
| (9.2) VGA CARD GIGABYTE - H**À**NG CH**Í**NH H**Ã**NG | | | | | | |
| 1 | **1GB GIGA N210 D3 - 1GI** | | Geforce GT210 D-Sub / DVI / HDMI 64 bit | DDR3 | **836** | 36T |
| 2 | **2GB GIGA N420 - 2GI** | | Geforce GT420 DVI / HDMI / D-Sub / Direct x 16 V2.0 128 Bit | DDR3 | **1,250** | 36T |
| 3 | **1GB GIGA N610 - 1GI** | | Geforce GT610 Core Clock 810MHz memory Clock 1333MHz 64 bit DDR3 DVI / HDMI / HDTV and HDCP |  | **1,063** | 36T |
| 4 | **2GB GIGA N730 - 2GI** | | Geforce GT730 DVI / D-Sub / HDMI / PCIex 16 2.0 128 bit | GDDR3 | **1,610** | 36T |
| 5 | **2GB GIGA N730D5 - 2GI** | | Geforce GT730 DVI / D-Sub / HDMI / PCIex 16 2.0 64 bit | DDR5 | **1,640** | 36T |
| 13 | **2GB GIGA N740d5 - 2GI** | | Geforce GTX740 2x DVI / HDMI / D-Sub / Direct x 16 V3.0 128 Bit | DDR5 | **2,570** | 36T |
| 16 | **2GB GIGA N75TOC - 2GI** | | Geforce GTX750 2x DVI / HDMI / D-Sub / Direct x 16 V3.0 128 Bit | DDR5 | **3,635** | 36T |
| 17 | **2GB GIGA N750OC - 2GI** | | Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 512 Thông số kỹ thuật: 2GB GDDR5-128bit (CoreClock:1059MHz Boost:1137MHz ; Mem Clock  Geforce GTX750 5000MHz) (Standard- Base:1020MHz Boost:1085MHz).Cổng xuất: Dual- 128 Bit link DVI-D\*2 / HDMI \*2 (hiện thị tối đa 4 màn hình) , hỗ trợ độ phân giải 4K  với HDMI. | DDR5 | **Tạm hết** | 36T |
| 18 | **2GB GIGA N950OC - 2GD** | | Geforce GTX950 Dual-link DVI-I\*1/DVI-D\*1/HDMI\*1/Display Port\*1 128BIT | GDDR5 | **3,995** | 36T |
| 19 | **2GB GIGA N960OC - 2GD** | | Geforce GTX960 GPU Dual-link DVI-I / DVI-D / HDMI / DisplayPort 128BIT | GDDR5 | **5,160** | 36T |
| 20 | **2GB GIGA N950WF2OC - 2GD** | | Geforce GTX950 GPU Dual-link DVI-I\*1/DVI-D\*1/HDMI\*1/Display Port\*1 128 bit | DDR5 | **4,150** | 36T |
| 21 | **2GB GIGA R724OC - 2GI** | | Radeon R7 240 D-Sub, DVI, HDMI,PCI Express x16 3.0 128 bit | DDR3 | **1,372** | 36T |
| 22 | **2GB GIGA R725OC - 2GI** | | GPU AMD Radeon R7 250 DVI-I x 1, D-Sub x 1, HDMI x 1 128 bit | DDR3 | **2,289** | 36T |
| 23 | **4GB** | **GIGA N970WF3OC - 4GD** | Geforce GTX970 Dual-link DVI-I / DVI - D/ HDMI /3\* Display Port 256 bit | DDR5 | **9,375** | 36T |
| 24 | **4GB** | **GIGA N970G1GAMING - 4GD** | Geforce GTX970 GPU Dual-link DVI-I / Dual-link DVI-D / HDMI / DisplayPort\*3 256 bit | DDR5 | **9,990** | 36T |
| 25 | **4GB** | **GIGA N960OC - 4GD** | Geforce GTX960 GPU Dual-link DVI-I / DVI-D / HDMI / DisplayPort 128BIT | GDDR5 | **5,875** | 36T |
| 27 | **2GB** | **GIGA R787 OC - 2GD** | Ati HD7870 HDTV/ HDCP/ DVI / HDMI / 2 mini Display port 256 bit | DDR5 | **5,600** | 36T |
| (10) MONITOR LCD (Giá đã có VAT) | | | | | | |
| (10-1) MONITOR LCD ACER hàng chính hãng | | | | | | |
| 1 | **18.5" ACER E1900HQB** | | 1366 X 768 Độ tương phản 1.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) |  | **1,850** | 36T |
| 3 | **19.5"** | **ACER G206HQL** | 1366 X 768 Độ tương phản 100.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) LED, VGA | | **1,955** | 36T |
| 3 | **21.5"** | **ACER G227HQL** | 1366 X 768 Độ tương phản 100.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) LED, VGA . HDMI | | **2,900** | 36T |
| 4 | **21.5" ACER K222HQL** | | 1920 X 1080 Độ tương phản 100.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D- Sub , DVI | | **2,625** | 36T |
| 5 | **23" ACER S230HL** | | 1920 X 1080 Độ tương phản 100.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA ,DVI | | **3,150** | 36T |
| 6 | **24" ACER S240HL** | | 1920 X 1080 Độ tương phản 100.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA ,DVI, HDMI | | **3,350** | 36T |
| 7 | **24" ACER GN246HL** | | 1920 X 1080 Độ tương phản 100.000.000:1 Thời gian đáp ứng 1 (ms) 3D FULL VGA ,DVI-DL , HDMI  HD LED | | **6,440** | 36T |
| 8 | **24" ACER K242HL** | | 1920 X 1080 Độ tương phản 100.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA ,DVI | | **3,100** | 36T |
| 9 | **27" ACER 271HL** | | 1920 X 1080 Độ tương phản 100.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA ,DVI, HDMI | | 5770 | 36T |
| (10-2) MONITOR LCD SAMSUNG | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **18.5" SAMSUNG S19D300NY** | 1366 X 768 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) Hàng công ty | | | | **2,045** | 24T |
| 2 | **20" SAMSUNG S20D300NH** | 1360 X 768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) | | | | **2,115** | 24T |
| 3 | **18.5" SAMSUNG S19E310HYMXV** | 1366x768 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) led, d-sub, hdmi | | | | **2,190** | 24T |
| 4 | **20" SAMSUNG S20C300BL** | 1600 X 900 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms), LED D-SUB DVI | | | | **2,400** | 24T |
| 5 | **20" SAMSUNG S20B370B Led** | 1600 X 900 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) , D-Sub , DVI | | | | **2,909** | 24T |
| 6 | **22" SAMSUNG 22E360** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 4 (ms) , D-Sub , HDMI | | | | **3,570** | 24T |
| 7 | **22" SAMSUNG 22E390** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 4 (ms) , D-Sub , HDMI | | | | **3,660** | 24T |
| 8 | **22" SAMSUNG 22C300** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) , D-Sub , DVI | | | | **3,360** | 24T |
| 9 | **21.5" SAMSUNG S22E310HYXV** | 1920X1080 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) , led, D-Sub , hdmi | | | | **2,930** | 24T |
| 10 | **21.5" SAMSUNG S22D300** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) , D-Sub , DVI | | | | **3,159** | 24T |
| 11 | **21.5" SAMSUNG S22C20K** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) , D-Sub , DVI | | | | **2,600** | 24T |
| 12 | **21.5" SAMSUNG S22C45K** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) , D-Sub , DVI | | | | **2,830** | 24T |
| 13 | **23" SAMSUNG S23C350H** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) , D-Sub , LED, HDMI | | | | **3,540** | 24T |
| 14 | **23" SAMSUNG S23B550V** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) , D-Sub , DVI | | | | **5,010** | 24T |
| 15 | **24" SAMSUNG S24E310** | 1920X1080 Độ tương phản 3000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) , D-Sub , HDMI | | | | **3,710** | 24T |
| 16 | **24" SAMSUNG S24D590** | 1920X1080 Độ tương phản 3000:1 Thời gian đáp ứng 5(ms) , D-Sub , 2XHDMI | | | | **4,900** | 24T |
| 17 | **24" SAMSUNG S24E510CS** | 1920X1080 Độ tương phản 3000:1 Thời gian đáp ứng 4(ms) , D-Sub , HDMI,AUDIO | | | | **7,100** | 24T |
| 18 | **24" SAMSUNG S24E360** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 4(ms) , D-Sub , HDMI | | | | **4,500** | 24T |
| 19 | **24" SAMSUNG S24E390** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 4(ms) , D-Sub , HDMI | | | | **4,500** | 24T |
| 20 | **27" SAMSUNG 27E310** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 1(ms) , D-Sub , HDMI | | | | **5,700** | 24T |
| 21 | **27" SAMSUNG 27E360** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 4(ms) , D-Sub , HDMI | | | | **6,200** | 24T |
| 22 | **27" SAMSUNG 27E390** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 4(ms) , D-Sub , HDMI | | | | **6,200** | 24T |
| 23 | **27" SAMSUNG 27D360** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5(ms) , D-Sub , HDMI | | | | **6,400** | 24T |
| 24 | **27" SAMSUNG 27E510CS (cong)** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 4(ms) , D-Sub , HDMI | | | | **8,000** | 24T |
| 25 | **27" SAMSUNG S27C370B** | 1920X1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) , D-Sub , DVI | | | | **8,550** | 24T |
| (10-3) MONITOR LCD AOC hàng chính hãng | | | | | | | |
| 1 | **19.5 AOC I2080SWN IPS** | 1920 X1080 | Độ tương phản 20.000.000:1 | Thời gian đáp ứng 5 (ms) LED | VGA | 2,080 | 36T |
| 2 | **19.5" AOC - M2060 SWD** | 1920 X1080 | Độ tương phản 20.000.000:1 | Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI | vga | **1,960** | 36T |
| 3 | **19.5" AOC - e2070 SWN** | 1600 X900 | Độ tương phản 20.000.000:1 | Thời gian đáp ứng 5 (ms) LED | VGA | **2,030** | 36T |
| 4 | **21.5'' AOC E2261FWH** | 1920X1080 | Độ tương phản 50.000.000:1 | Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub, HDMI, LED | | **2,899** | 36T |
| 5 | **21.5' AOC I2269VW** | 1920X1081 | Độ tương phản 50.000.000:1 | Thời gian đáp ứng 5 (ms) IPS VGA, DVI, LED | | **2,850** | 36T |
| 6 | **21.5'' AOC I2260SWD** | 1920X1080 | Độ tương phản 20.000.000:1 | Thời gian đáp ứng 6 (ms), IPS VGA, DVI, LED | | **2,630** | 36T |
| 7 | **21.5" AOC I2276VW** | 1920X1080 | Độ tương phản 50.000.000:1 | Thời gian đáp ứng 5 (ms) IPS DVI, VGA LED | | **2,690** | 36T |
| 8 | **21.5" AOC I2276VW6** | 1920X1080 | Độ tương phản 20.000.000:1 | Thời gian đáp ứng 6 (ms), IPS VGA , DVI, LED, MAN HINH MÀU TRẮNG CÔNG NGHỆ ABL  (anti- blue -light) , chống ánh sáng xanh bảo vệ đoi mắt | | **3,050** | 36T |
| 9 | **22" AOC A2272PWHT** | 1920X1080 | Độ tương phản 50.000.000:1 | Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub, DVI, LED | | **8,810** | 36T |
| 10 | **23" AOC - I2369V LED** | 1920X1080 | Độ tương phản 50.000.000:1 | Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub, DVI, VGA LED | | **3,460** | 36T |
| 11 | **23" AOC - I2360 SD** | 1920X1080 full hd | Độ tương phản 50.000.000:1 | Thời gian đáp ứng 5 (ms), IPS DVI, VGA LED | | **3,155** | 36T |
| 12 | **24" AOC - I2473PWY** | 1920X1080 | Độ tương phản 1.000:1 | Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub, DVI, VGA LED | | **5,800** | 36T |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (10-4) MONITOR LCD LG hàng chính hãng | | | |
| 1 | **18.5" LG 19M37A** | Độ tương phản 5.000.000:1  1367 X 768 Độ sáng 200 nits Thời gian đáp ứng 3.5 (ms) D-Sub kèm cáp vga | **2,045** | 24T |
| 2 | **20" LG 20M37A-B** | Độ tương phản 5.000.000:1  1600 X 900 Độ sáng 200 nits Thời gian đáp ứng 5 (ms), D-Sup, led, kèm cáp vga | **2,070** | 24T |
| 3 | **19.5" LG 20M47A** | Độ tương phản 5.000.000:1  1440 X 900 Độ sáng 250 nits Thời gian đáp ứng 5 (ms), D-Sup, led, kèm cáp vga | **2,150** | 24T |
| 4 | **22" LG IP S22mp55** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D | **3,400** | 24T |
| 5 | **22" LG 22MP56HQ** | Độ tương phản 5.000.000:1  1920 X 1080 Độ sáng 250 nits Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS D-Sub/ HDMI | **3,230** | 24T |
| 6 | **22" LG 22MP57HQ-p** | Độ tương phản 5.000.000:1  1920 X 1080 Độ sáng 250 nits Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS D-Sub/ HDMI, LED | **2,800** | 24T |
| 7 | **22" LG 22M47D-P** | Độ tương phản 5.000.000:1  1920 X 1080 Độ sáng 250 nits Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS D-Sub/ DVI-D/LED | **2,700** | 24T |
| 8 | **23" LG 23MP55HQ** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D | **3,570** | 24T |
| 9 | **23" LG 23MP57HQ-P** | Độ tương phản 5.000.000:1  1920 X 1080 Độ sáng 250 nits Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS D-Sub/ HDMI, LED | **2,900** | 24T |
| 10 | **23" LG 23MP67HQ-P** | Độ tương phản 5.000.000:1  1920 X 1080 Độ sáng 250 nits Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS D-Sub/ HDMI, LED | **3,550** | 24T |
| 11 | **24" LG 24MP57HQ -W** | Độ tương phản 5.000.000:1  1920 X 1080 Độ sáng 250 nits Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS D-Sub/ HDMI | **3,700** | 24T |
| 12 | **24" LG 24MP47HQ P** | 1920 X 1080 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 1 (ms) D-Sub/ HDMI Độ sáng 250 nits | **3,420** | 24T |
| 13 | **24" LG 24MP56HQ** | 1920 X 1080 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS D-Sub/ HDMI Độ sáng 250 nits | **3,897** | 24T |
| 14 | **27" LG 27MP67VQ - W** | 1920 X 1080 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub / MHL / HDMI , Heaphone cut Độ sáng 250 nits | **6,090** | 24T |
| 15 | **27" LG 27MP37HQ** | 1920 X 1080 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub / MHL / HDMI Độ sáng 250 nits | **5,030** | 24T |
| 16 | **27" LG 27MP47HQ P** | 1920 X 1080 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub / MHL / HDMI Độ sáng 250 nits | **5,500** | 24T |
| 17 | **27" LG 27MP57HQ P** | 1920 X 1080 Độ tương phản 5.000.000:1  Độ sáng 250 nits Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub / MHL / HDMI , Heaphone cut | **5,700** | 24T |
| 18 | **27" LG 27MP67HQ P** | 1920 X 1080 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub / MHL / HDMI , Heaphone cut Độ sáng 250 nits | **6,390** | 24T |
| 19 | **29" LG 29UM67- P** | 2560 X 1080 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI-D ,2XHDMI , DISLAYPORT , Heaphone cut  Độ sáng 300 nits | **6,800** | 24T |
| 20 | **27" LG 27MP35HQ** | 1920 X 1080 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms), IPS D-Sub / HDMI Độ sáng 200 nits | **5,560** | 24T |
| (10-5) MONITOR LCD PHILIPS hàng chính hãng | | | | |
| 1 | **18.5" PHILIPS 193V5LSUB Led** | 1366 X 768 Độ tương phản 10.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) LED VGA | **1,790** | 36T |
| 2 | **19.5'' PHILIPS 200v4 QSBR (\*)** | 1920 X 1080 Độ tương phản 10.000.000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) LED, VGA DVI | **2,010** | 36T |
| 3 | **21.5'' PHILIPS 223V5LSB (\*)** | 1920 X 1080 Độ tương phản 10.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) LED, VGA DVI | **2,510** | 36T |
| 4 | **21.5" PHILIPS 226V4LSB Led (\*)** | 1920 X 1080 Độ tương phản 10.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI, VGA, LED | **2,460** | 36T |
| 5 | **21.5'' PHILIPS 224E5QHSB** | 1920 X 1080 Độ tương phản 20.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA , HDMI | **2,780** | 36T |
| 6 | **23'' PHILIP 234E5QHSB** | 1920 X 1080 Độ tương phản 20.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) IPS,VGA , 2XHDMI | **3,390** | 36T |
|  | **24" PHILIPS 242G5DJEB Gaming** | 1920 X 1080 Độ tương phản 80.000.000:1 Thời gian đáp ứng 1 (ms) VGA ,DVI,HDMI Display prot | **5,790** | 36T |
|  | **25" PHILIPS 257E7QDSB** | 1920 X 1080 Độ tương phản 20.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA , DVI , HDMI | **4,080** | 36T |
|  | **25" PHILIPS 257E7QDSW** | 1920 X 1080 Độ tương phản 20.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA , DVI , HDMI | **4,080** | 36T |
| 7 | **27" PHILIPS 274E5QHSB** | 1920 X 1080 Độ tương phản 10.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA , HDMI | **5,500** | 36T |
| (10-6) MONITOR LCD HP / COMPAQ hàng chính hãng | | | | |
| 1 | **17" vuông HP P17A led** | 1366 X 768 Độ tương phản 1.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub | **2,430** | 36T |
| 2 | **18.5" HP COMPAQ F191** | 1366 X 768 Độ tương phản 2.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) | **1,880** | 36T |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **18.5" HP 19 US** | 1366 X 768 Độ tương phản 1.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) | | **2,010** | 36T |
| 4 | **19" HP V193B** | 1366 X 768 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) | | **2,040** | 36T |
| 5 | **20" HP 20wd F4Z63A** | 1366 X 768 Độ tương phản 2.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA, DVI | | **2,360** | 36T |
| 6 | **18.5'' HP W1972A** | 1366 X 768 Độ tương phản 2.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA, DVI | | **1,930** | 36T |
| 7 | **20" HP LV\_2011** | 1366 X 768 Độ tương phản 1.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) | | **2,310** | 36T |
| 8 | **20" HP COMPAQ F201** | 1600 X 900 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) | | **2,105** | 36T |
| 9 | **20" HP COMPAQ R201 LED** | 1366 X 768 Độ tương phản 2.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) | | **2,130** | 36T |
| 10 | **24" HP V242\_K4Z84AA** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA, DVI | | **3,600** | 36T |
| (10-7) MONITOR LCD DELL Hàng chính hãng | | | | | |
| 1 | **17" DELL E1715S (Vuông)** | 1280 X 1024 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms), LED | VGA | **2,300** | 36T |
| 2 | **19" DELL P1914S PS LED ( VUÔNG)** | 1280 X 1024 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) VGA , DVI -D with HDCP , | | **3,990** | 36TT |
| 3 | **19" DELL E1914H** | 1366 X 768 Độ tương phản 1.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) LED | VGA | **2,030** | 36T |
| 4 | **19" DELL E1916HV** | 1366 X 768 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) | VGA | **2,090** | 36T |
| 4 | **19" DELL E1916H** | 1366 X 768 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) | CAP  Displayport | **2,040** | 36T |
| 5 | **19.5" DELL E2015HV** | 1600 X 900 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA |  | **2,200** | 36T |
| 6 | **19.5" DELL E2016H** | 1600 X 900 Độ tương phản 2.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5(ms) D-Sup, DVI-D , 2 USB 2.0 VGA ,CAP Displayport | | **2,500** | 36T |
| 7 | **21.5" DELL E2215HV** | 1920 X 1080 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 5(ms) , VGA | | **2,850** | 36T |
| 8 | **21.5" DELL E2216H** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5(ms) , D-Sup/Displayport | | **3,150** | 36T |
| 9 | **22" DELL UZ2215H** | 1920 X 1080 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 8(ms) 4 USB | | **4,010** | 36T |
| 10 | **23" DELL S2340L** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1.000:1 Thời gian đáp ứng 7(ms), D-Sub , HDMI, Audio Out, No speaker | | **4,165** | 36T |
| 11 | **23" DELL P2314H** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1.000:2 Thời gian đáp ứng 8(ms), VGA, IPS, DVI Led, USB | | **3,960** | 36T |
| 12 | **23" DELL E2314H** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1.000:2 Thời gian đáp ứng 5(ms), VGA, DVI, Led, IPS | | **3,500** | 36T |
| 13 | **23" DELL UZ2315H** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1.000:1 Thời gian đáp ứng 8(ms), VGA, IPS, Led, 2XHDMI | | **TAM HET** | 36T |
| 14 | **24" DELL P2414H** | 1920 X 1080 Độ tương phản 2.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5(ms) , D-Sub , DVI , USB | | **4,500** | 36T |
| 15 | **24" DELL U2412M** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 8(ms) ,VGA, DVI , 4 USB. IPS,LED | | **5,850** | 36T |
| 16 | **24" DELL U2414H** | 1920 X 1080 Độ tương phản 2.000.000:1 Thời gian đáp ứng 8(ms) , HDMI, 4 USB. | | **5,400** | 36T |
| 17 | **24" DELL U2415H** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1.000:1 Thời gian đáp ứng 8(ms) ,  2XHDMI,2XDisplayport,MIMIDisplayport,6XUSB 3.0 | | **6,600** | 36T |
| 18 | **24" DELL E2414H** | 1920 x 1080 Pixels at 60 Hz : Độ tương phản 1.000:1 Thời gian đáp ứng 5 ms (DVI-D) with HDCP  DisplayPort (DP) | | **3,980** | 36T |
| 19 | **24" DELL E2416H** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5(ms) , D-Sub /Displayport | | **3,800** | 36T |
| 20 | **21.5" DELL S2240T** | DVI-D with HDCP,VGA,HDMI  1920 x 1080 Pixels Độ tươ 125.001 **LED Multi Touch** USB 2.0 | | **6,790** | 36T |
| 21 | **27" DELL UZ2715H** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 8(ms) , 2XHDMI, D-Sub,Dislayport,usb 3.0,audio,  loa 2x5w | | **8,750** | 36T |
| 22 | **27" DELL S2740L** | 1920 X 1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 7(ms) , Dsub, DVI , HDMI, 2 USB. Audio out | | **8,410** | 36T |
| (10-8) MONITOR LCD ASUS hàng chính hãng  **LƯU Ý : ASUS CHỈ BẢO HÀNH KHI LCD CÓ 3 ĐIỂM CHẾT TRỞ LÊN** | | | | | |
| 1 | **23" ASUS VS239H- J** | 1920X1080 Độ tương phản 50.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub / DVI / HDM | | **3,971** | 36T |
| 1 | **23.6" ASUS VS247NR** | 1920X1080 Độ tương phản 50.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub / DVI / HDM | | **3,860** | 36T |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (11) CASE (Thùng Máy) (Giá đã có VAT) | | | | | | |
| (11.1) CASE SP | | | | | | |
|  |  | **5510 / 5511 / 5522 / 5523 / 6501 / 6502 / 6506 / 6507** | |  |  |  |
| 1 | **CASE SP** | **/ 6508 / 6503 / 6541 / 6575R / 7502 / 7518 / 8533 /** | SP 700W | FAN 12CM | **485** | 12T |
|  |  | **6505 / 6509** | |  |  |  |
| (11.2) CASE PATRIOT | | | | | | |
| 1 | **CASE PATRIOT SLIM** | **S** 500 / **METRO S** | Miro - 450W | FAN 8CM | **610** | 12T |
| 2 | **CASE PATRIOT MINI** | **ATOM** B / C / D / E | ARROW 450W | FAN 8CM | **475** | 12T |
| 3 | **CASE PATRIOT MINI** | **DHL** 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | ARROW 450W | FAN 8CM | **450** | 12T |
| 4 | **CASE PATRIOT MINI** | **VISTA** 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | ARROW 450W | FAN 8CM | **460** | 12T |
| 5 | **CASE PATRIOT THƯỜNG** | **CF** 1 / 2 / 3 | ARROW 450W | FAN 8CM | **485** | 12T |
| 6 | **CASE PATRIOT THƯỜNG** | **PS** 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | ARROW 450W | FAN 8CM | **435** | 12T |
| 7 | **CASE PATRIOT THƯỜNG** | **PQ** 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | ARROW 450W | FAN 8CM | **420** | 12T |
| 8 | **CASE PATRIOT CÓ QUẶNG** | **BEN** 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | ARROW 450W | FAN 8CM | **455** | 12T |
| 9 | **CASE PATRIOT CÓ QUẶNG** | **MK** 2 / 3 / 4 / 5 | ARROW 450W | FAN 8CM | **520** | 12T |
| 10 | **CASE PATRIOT CÓ QUẶNG** | **RADO** 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | ARROW 450W | FAN 8CM | **495** | 12T |
| 11 | **CASE PATRIOT CÓ QUẶNG** | **TOTO** 1 / 2 | ARROW 450W | FAN 8CM | **490** | 12T |
| 12 | **CASE PATRIOT CÓ QUẶNG** | **NEC** 2 / 3 / 6 | ARROW 450W | FAN 8CM | **525** | 12T |
| 13 | **CASE PATRIOT CÓ QUẠT** | **WIN XP** 1 / 2 | ARROW 450W | FAN 8CM | **525** | 12T |
| 14 | **CASE PATRIOT CÓ QUẠT** | **SHADOW** | ARROW 450W | FAN 8CM | **540** | 12T |
| 15 | **CASE PATRIOT CÓ QUẠT** | **VN** 1 / 2 / 3 | ARROW 450W | FAN 8CM | **490** | 12T |
| 16 | **CASE PATRIOT CÓ QUẠT** | **X5 / X6 / SNIPER** | Chưa nguồn |  | **780** | 12T |
| 17 | **CASE PATRIOT CÓ QUẠT** | **XLITE** | Chưa nguồn |  | **780** | 12T |
| 18 | **CASE PATRIOT CÓ QUẠT** | **ROLAND** | Chưa nguồn |  | **885** | 12T |
| 19 | **CASE VENUS MINI** | **VNS19/ VNS5** | VENUS 650W | FAN 12CM | **399** | 12T |
| 20 | **CASE VENUS** | **NV1110/NV1202/NV2001** | VENUS 650W | FAN 12CM | **410** | 12T |
| (11.3) CASE COOLER MASTER | | | | | | |
| 1 | **CASE SAMA G1 (Chưa nguồn)** | case game, thùng s**ơ**n đen, m**ặ**t n**ạ** l**ướ**i, 1 fan 12cm, USB 3.0 | | | **450** | 0T |
| 2 | **CASE SAMA G5 (Chưa nguồn)** | case game, thùng s**ơ**n đen, m**ặ**t n**ạ** l**ướ**i, 3 fan 12cm | | | **680** | 0T |
| 3 | **CASE SAMA G2/G3/G4 (Chưa nguồn** | case game, thùng s**ơ**n đen, m**ặ**t n**ạ** l**ướ**i, 1 fan 12cm, USB 3.0 | | | **565** | 0T |
| 4 | **CASE SAMA S1** | **case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước** | | Chưa nguồn | **355** | 0T |
| 5 | **CASE SAMA S2** | **case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước** | | Chưa nguồn | **355** | 0T |
| 6 | **CASE SAMA S3** | **case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước** | | Chưa nguồn | **355** | 0T |
| 7 | **CASE SAMA S4** | **case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước** | | Chưa nguồn | **355** | 0T |
| 8 | **CASE SAMA S5** | **case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước** | | Chưa nguồn | **355** | 0T |
| 9 | **CASE SAMA S6** | **case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước** | | Chưa nguồn | **355** | 0T |
| 10 | **COOLER MASTER** | **CM RC\_310** | | Chưa nguồn | **810** | 0T |
| 11 | **COOLER MASTER** | **CM RC\_372** | | Chưa nguồn | **860** | 0T |
| 12 | **COOLER MASTER** | **/ CM RC\_431** | | Chưa nguồn | 1115 | 0T |
| 13 | **COOLER MASTER** | **K280** (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm) | | Chưa nguồn | **840** | 0T |
| 14 | **COOLER MASTER** | **K350** / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 148mm) | | Chưa nguồn | **980** | 0T |
| 15 | **COOLER MASTER** | **F** | | Chưa nguồn | **1,020** | 0T |
| 16 | **COOLER MASTER** | **343 / 344** | | Chưa nguồn | **690** | 0T |
| 17 | **COOLER MASTER** | **ELITE 341 / 310 / 370 / 371 / 361 / 372** | | Chưa nguồn | **835** | 0T |
| 18 | **COOLER MASTER** | **ELITE 311** (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) | | Chưa nguồn | **810** | 0T |
| 19 | **COOLER MASTER** | **ELITE 332 / 333 / 334** | | Chưa nguồn | **840** | 0T |
| 20 | **COOLER MASTER** | **ELITE 330 / 331 / 335** | | Chưa nguồn | **960** | 0T |
| 21 | **COOLER MASTER** | **ELITE 430** (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 06 fan) | | Chưa nguồn | **990** | 0T |
| 22 | **COOLER MASTER** | **ELITE 311 PLUS** (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan, 01 USB 3.0, HDD removable) | | Chưa nguồn | **1,035** | 0T |
| 23 | **COOLER MASTER** | **ELITE 431 / 431 PLUS** (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 06 fan, 01 USB 3.0, X-Dock) | | Chưa nguồn | **1,120** | 0T |
| 24 | **COOLER MASTER** | **SILENCIO 550** (02 quạt 12cm, hỗ trợ sata X-Dock gắn ngoài, 01 USB 3.0, 01 SD card reader, HDD removable) | | Chưa nguồn | **1,730** | 0T |
| 25 | **COOLER MASTER** | **USP 100** (1 Fan 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, hỗ trợ gắn được 4 fan) | | Chưa nguồn | **1,325** | 0T |
| 26 | **COOLER MASTER** | **HAF XB** | | Chưa nguồn | **2,300** | 0T |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | **COOLER MASTER** | **(GAME CASE) CM STORM - ENFORCER** (2 FAN 20CM , 1FAN 12CM ) Chưa nguồn | | | | | | **2,260** | 0T |
| (11.4) CASE DELUX | | | | | | | | | |
| 1 | **CASE ATX P4** | 5825 / 5829 / 5832 / 5833 / 5834 / 5836 Chưa nguồn | | | | | | **260** | 0T |
| 2 | **CASE DELUX** | MT501 / MT502 / MT503 / MT504 / MT505 / MT506 / MT507 / MT527 / MT528 Chưa nguồn | | | | | | **250** | 0T |
| 3 | **CASE DELUX** | MH401 / MH403 / MH404 / MH405 Chưa nguồn | | | | | | **245** | 0T |
| 4 | **CASE DELUX** | MU301 Chưa nguồn | | | | | | **395** | 0T |
| 5 | **CASE DELUX** | MS102 / MS103 Chưa nguồn | | | | | | **380** | 0T |
| 6 | **CASE DELUX** | MQ801 / MQ802 Chưa nguồn | | | | | | **380** | 0T |
| 7 | **CASE DELUX** | MQ803 / MQ804 / MQ805 Chưa nguồn | | | | | | **380** | 0T |
| 8 | **CASE DELUX** | MV871 / MV875 / MV873 / MV872 / MV850 / MV409 / MV418 / MV419 Chưa nguồn | | | | | | **330** | 0T |
| 9 | **CASE DELUX** | MF 432 / MF483 Chưa nguồn | | | | | | **435** | 0T |
| CASE JEWAY | | | | | | | | | |
| 1 | **CASE JEWAY SERVER** | **RX 06/ RX 07/ RX09** JEWAY - 600W FAN 12CM | | | | | | **1,504** | 12T |
| 2 | **CASE JEWAY** | **882S/884S/885S/888S** JEWAY - 500W FAN 12CM | | | | | | **430** | 12T |
| 3 | **Nguồn JEWAY** | JEWAY - 500W FAN 12CM | | | | | | **255** | 12T |
| (12) POWER (NGU**Ồ**N) | | | | | | | | | |
| 3 | **NGUỒN ATX 24 PIN** | 450W ARROW 2 SATA 2 đầu cấp nguồn FAN 8 cm | | | | | | **220** | 12T |
| 4 | **NGUỒN ATX 24 PIN** | 450W ARROW 2 SATA 2 đầu cấp nguồn FAN 12 cm | | | | | | **250** | 12T |
| 5 | **NGUỒN ATX 24 PIN** | 500W ARROW 2 SATA 2 đầu cấp nguồn FAN 8 cm | | | | | | **230** | 12T |
| 6 | **NGUỒN ATX 24 PIN** | 500W ARROW 2 SATA 3 đầu cấp nguồn FAN 12 cm | | | | | | **280** | 12T |
| 7 | **NGUỒN ATX 24 PIN** | 550W ARROW 2 SATA 3 đầu cấp nguồn FAN 12 cm | | | | | | **330** | 12T |
| 8 | **NGUỒN ATX 24 PIN** | 650W ARROW 2 SATA 3 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 1PCI-Ex 16p | | | | | | **400** | 12T |
| 9 | **NGUỒN CORSAIR 600GS** | Fan14, 6SATA, 2FDD, 4 + 8p CPU, 2PCI-Ex, ATX 12V 4P& 8P, Active PFC | | | | | | **1,700** | 12T |
| 10 | **NGUỒN CORSAIR 800GS** | Fan14, 4ATA, 8SATA, 2FDD, 4 + 8p CPU, 4PCI-Ex, 1Rail 12V 65A, Active PFC | | | | | | **2,330** | 12T |
| 11 | **NGUỒN ACBEL 24 PIN 400W** | 400W | | | | | | **480** | 24T |
| 12 | **NGUỒN ACBEL KAS PRO 24 PIN 350W** | 350W | | | | | | **530** | 24T |
| 13 | **NGUỒN ACBEL KAS PRO 24 PIN 400W** | 400W | | | | | | **595** | 24T |
| 14 | **NGUỒN ACBEL Ipower 85H** | 650W 2ATA, 6SATA, 4+4 pin for CPU FAN 12cm Hiệu năng 85% | | | | | | **1,420** | 24T |
| 15 | **NGUỒN ACBEL Ipower 85H** | 750W 2ATA, 6SATA, 4+4 pin for CPU | | | | | | **1,600** | 24T |
| 16 | **NGUỒN ACBEL Ipower** | G600 |  | |  | | | **1,350** | 24T |
| 17 | **NGUỒN ACBEL Ipower** | G550 |  | | | **1,230** | 24T |
| 18 | **NGUỒN ACBEL Ipower** | G500 | | | | | | **965** | 24T |
| 19 | **NGUỒN ACBEL Ipower** | G450 | | | | | | **845** | 24T |
| 20 | **NGUỒN ACBEL ATX** | 350W FAN 8 cm | | | | |  | **430** | 24T |
| 21 | **NGUỒN ACBEL HK** | 350W |  |  | FAN 8 cm | |  | **460** | 24T |
| 22 | **NGUỒN ACBEL HK** | 400W |  |  | FAN 8 cm | |  | **490** | 24T |
| 23 | **NGUỒN ACBEL HK** | 450W |  |  | FAN 8 cm | |  | **605** | 24T |
| 24 | **NGUỒN ACBEL CE2 / KAS PRO** | 350W |  | | FAN 12 cm | |  | **535** | 24T |
| 25 | **NGUỒN ACBEL CE2/ ME2 / KAS PRO** | 400W | FAN 12 cm | |  | **625** | 24T |
| 26 | **NGUỒN ACBEL CE2** | 450W 3ATA, 4SATA, 24 pin |  |  | FAN 12 cm | |  | **699** | 24T |
| 27 | **NGUỒN ACBEL CE2** | 550W 2ATA, 6SATA, 24 pin, 4+4 pin for CPU, smart fan FAN 12 cm | | | | |  | **930** | 24T |
| 28 | **NGUỒN ACBEL E2 *Plus*** | 470W 4ATA, 4SATA, 20+4 pin, 4+4 pin for CPU FAN 12 cm | | | |  | | **810** | 24T |
| 29 | **NGUỒN ACBEL E2 *Plus*** | 510W 2ATA, 6SATA, 20+4 pin, 4+4 pin for CPU FAN 12 cm | | | | **927** | 24T |
| 30 | **NGUỒN DELUX** | 500W | | | | |  | **260** | 24T |
| 31 | **NGUỒN DELUX** | 550W | | | | |  | **280** | 24T |
| POWER COOLERMASTER | | | | | | | | | |
| 1 | **COOLER MASTER G 500** | 500W 2 PCI Express 6+2 pin FAN 12 cm 6 SATA | | | | | 3 ATA | **1,360** | 24T |
| 2 | **COOLER MASTER G 600** | 600W 2 PCI Express 6+2 pin FAN 12 cm 6 SATA | | | | | 3 ATA | **1,760** | 24T |
| 3 | **COOLER MASTER B600** | Fan 12cm-1 đường 12v 46A -(4+4pin) CPU- 6 Sata - 3 đầu cắm nguồn- 2 PCI-E 6 + 2 pin -Active PFC- hiệu suất 600W >85% - Chuẩn 80 Plus.- Kèm cable nguồn | | | | | | **1,575** | 24T |
| 3 | **COOLER MASTER B700** | Fan 12cm-1 đường 12v 46A -(4+4pin) CPU- 6 Sata - 3 đầu cắm nguồn- 2 PCI-E 6 + 2 pin -Active PFC- hiệu suất 700W >85% - Chuẩn 80 Plus.- Kèm cable nguồn | | | | | | **1,830** | 24T |
| 4 | **COOLER MASTER G 700** | 700W 4 PCI Express 6+2 pin FAN 12 cm 9 SATA | | | | | 3 ATA | **2,050** | 24T |
| 5 | **COOLER MASTER GX II 550** | 550W 2 PCI Express 6+2 pin, 1USB charging FAN 12 cm 6 SATA | | | | | 3 ATA | **1,710** | 24T |
| 6 | **COOLER MASTER GX II 650** | 650W 2 PCI Express 6+2 pin, 1USB charging FAN 12 cm 6 SATA | | | | | 3 ATA | **1,960** | 24T |
| 7 | **COOLER MASTER GX II 750** | 750W 4 PCI Express 6+2 pin, 1USB charging FAN 12 cm 9 SATA | | | | | 3 ATA | **2,330** | 24T |
| 8 | **COOLER MASTER V 750** | 750W 4 PCI Express 6+2 pin, cáp rời FAN 13.5 cm 9 SATA | | | | | 4 ATA | **2,610** | 24T |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | **COOLER MASTER V 850** | 850W 6 PCI Express 6+2 pin, cáp rời FAN 13.5 cm 9 SATA | 4 ATA | **4,010** | 24T |
| 10 | **COOLER MASTER V 1000** | 1000W 8 PCI Express 6+2 pin, cáp rời FAN 13.5 cm 9 SATA | 4 ATA | **4,700** | 24T |
| 11 | **COOLER MASTER ELITE** | 350W ELITE Màu bạc FAN 12 cm 3 SATA | 3 IDE | **520** | 24T |
| 12 | 400W ELITE 2 x 12V 24 + 8PIN FAN 12 cm 4 SATA | 3 ATA | **635** | 24T |
| 13 | 460W ELITE 2 x 12V 24 + 8PIN FAN 12 cm 4 SATA | 3 ATA | **720** | 24T |
| 14 | **COOLER MASTER THUNDER** | 450W 24PIN & 8 PIN .6SATA + 3IDE+ 1PCI - FAN 120MM, Chuẩn RoHS+SLI+80Plus | | **905** | 24T |
| 15 | 500W 24PIN & 8 PIN .6SATA + 3IDE+ 1PCI - FAN 120MM, Chuẩn RoHS+SLI+80Plus | | **1,110** | 24T |
| 16 | 550W 24PIN & 8 PIN .6SATA + 3IDE+ 2PCI - FAN 120MM, Chuẩn RoHS+SLI+80Plus | | **1,355** | 24T |
| 17 | **COOLER MASTER V2.3 SILENT PRO M** | 500W 24PIN & 8 PIN .6SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable, Chuẩn RoHS+SLI | | **1,935** | 24T |
| 18 | 600W 24PIN & 8 PIN .6SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable, Chuẩn RoHS+SLI | | **2,365** | 24T |
| 19 | **COOLER MASTER V2.3 SILENT PRO M2** | 620W 24PIN & 8 PIN .9SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable, Chuẩn RoHS+SLI, 1 đường 12v 50A | | **2,265** | 24T |
| 20 | 720W 24PIN & 8 PIN .6SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable, Chuẩn RoHS+SLI, 1 đường 12v 58A | | **2,715** | 24T |
| 21 | 850W 24PIN & 8 PIN .12SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable, Chuẩn RoHS+SLI, 1 đường 12v 68A | | **3,400** | 24T |
| 22 | 24PIN & 8 PIN .9SATA + 6IDE+ (6PCI-e 6+2 pin) + 2PCI-e Y - FAN 135MM modular cable, Chuẩn RoHS+SLI, 1  1000W đường 12v 80A | | **4,105** | 24T |
| 23 | **COOLER MASTER M520W REAL** | 520W PFC 24PIN & 8 PIN 10 đầu cấm nguồn FAN 12CM. 8 SATA. 3PCI |  | **2,315** | 24T |
| (13) KEYBOARD ( Bàn phím ) (Giá đã có VAT) | | | | | |
| (13.1) KEYBOARD LEXMA | | | | | |
| 1 | **KEYBOARD LEXMA LK6220** | PS/2 105 phím | | **125** | 12T |
| 2 | **KEYBOARD LEXMA LK7430** | PS/2 105 phím | | **180** | 12T |
| 3 | **KEYBOARD + Mouse LEXMA LS8000R** | không dây mouse USB optical , multimedia | | **570** | 12T |
| (13.2) KEYBOARD LOGITECH **(Thương hiệu danh tiếng THỤY SỸ)** | | | | | |
| 1 | **LOGITECH K120 / K100** | USB | | **180** | 12T |
| 2 | **LOGITECH K270** | Wireless | | **375** | 12T |
| 3 | **LOGITECH K800 II Luminate** | không dây Siêu mỏng, đèn nền cảm ứng | | **1,920** | 12T |
| 4 | **KB + MOUSE LOGITECH MK100** | USB mouse optical |  | **220** | 12T |
| 5 | **KB + MOUSE LOGITECH MK120** | USB mouse optical |  | **270** | 12T |
| 6 | **KB + MOUSE LOGITECH MK200** | USB mouse optical |  | **300** | 12T |
| 7 | **KB + MOUSE LOGITECH MK220** | không dây mouse optical | | **390** | 12T |
| 8 | **KB + MOUSE LOGITECH MK260** | không dây mouse optical | | **528** | 12T |
| 9 | **KB + MOUSE LOGITECH MK270** | không dây mouse optical | | **570** | 12T |
| 10 | **KB + MOUSE LOGITECH MK330** | không dây mouse optical | | **670** | 12T |
| (13.3) KEYBOARD GENIUS | | | | | |
| 1 | **DELL 212** | USB 104 phím |  | **180** | 12T |
| 2 | **GENIUS KB110 / 110X** | USB 105 phím S/P WIN 2000 |  | **105** | 12T |
| 3 | **GENIUS KB220** | USB Multimedia, mỏng |  | **175** | 12T |
| 4 | **GENIUS KB 06XE USB** | USB |  | **105** | 12T |
| 5 | **KB + MOUSE GENIUS C100** | Wireless | | **190** | 12T |
| (16-1) DVD (Giá đã có VAT) - H**À**NG CH**Í**NH H**Ã**NG | | | | | |
| 1 | **SAMSUNG 18X SATA (Tray)** | Speed CD 48 DVD 18X SATA |  | **300** | 12T |
| 2 | **LG 18 NS .** | Speed CD 48 DVD 18X SATA |  | **290** | 12T |
| 5 | **ASUS 18x (E818A9T) SATA** | Speed CD 48 DVD 18X SATA | | **317** | 12T |
| (16-2) DVD REWRITE ( Đ**ầ**u ghi đĩa DVD ) (Giá đã có VAT) - H**À**NG CH**Í**NH H**Ã**NG | | | | | |
| (16-2.1) DVD REWRITE ASUS | | | | | |
| 1 | **ASUS 24D3ST (Tray) / 24B3ST (Tray)** | DVD R24 W24 RW8, CD R480 W48 RW32, s/p DVD Ram 12X . BLACK& WHITE (SATA) | | **Tạm hết** | 12T |
| 2 | **ASUS SDRW 08D2S - Uext** | DVD R8 W8 RW6, VCD R24 W24 RW16, s/p DVD Ram 5X, Ext. | | **796** | 12T |
| (16-2.2) DVD REWRITE SAMSUNG | | | | | |
| 1 | **SAMSUNG H663 (TRAY)** | DVD R24 W24 RW8, CD R480 W48 RW32, s/p DVD Ram 12X , (SATA) | | **380** | 12T |
| 2 | **SAMSUNG SH - 224 SATA (TRAY)** | DVD R24 W24 RW8, CD R480 W48 RW32, s/p DVD Ram 12X , (SATA) | | **420** | 12T |
| 3 | **SAMSUNG SE - S208** | DVD RAM5X W8X RW 8X / 6X DL 6X VCD 24X CDRW 24X Buffer: 2Mb Kiểu dáng đĩa nuốt | | **890** | 12T |
| (16-2.3) DVD REWRITE LG | | | | | |
| 1 | **LG GH24NS DUAL** | DVD R16 W24 RW8, CD R48 W48 RW32 s/p DVD Ram. SATA. Bảo mật | | **400** | 12T |
| 2 | **LG GP 65NB60** | DVD R8 W8 RW8, CD R24 W24 RW24 s/p DVD Ram. USB 2.0. Bảo mật | | **775** | 12T |
| (17.2) Speaker SOUNDMAX | | | | | |
| 1 | **SOUNDMAX A140 / A150 2.0** | 3D, Volume Control, 2 Speakers, 10W RMS. | | **224** | 12T |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **SOUNDMAX A 820 / A 850 / A 910 2.1** | | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | With Hifi 25W RMS |  |  | **500** | 12T |
| 3 | **SOUNDMAX A 920** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | With Hifi 35W RMS |  |  | **634** | 12T |
| 4 | **SOUNDMAX A 2114 2.1** | | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | With Hifi 60W RMS |  |  | **765** | 12T |
| 5 | **SOUNDMAX A 2100 2.1** | | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | With Hifi 60W RMS, | **Karaoke** |  | **915** | 12T |
| 6 | **SOUNDMAX A 2300 2.1** | | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | With Hifi 60W RMS | **Karaoke** |  | **915** | 12T |
| 7 | **SOUNDMAX A 2700 2.1** | | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | With Hifi 60W RMS | **Karaoke** |  | **1,000** | 12T |
| 8 | **SOUNDMAX A 2729 2.1** | | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | With Hifi 60W RMS | **Karaoke** |  | **1,000** | 12T |
| 9 | **SOUNDMAX A 8800** | **4.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker | With Hifi 90W RMS, | **Karaoke** |  | **1,087** | 12T |
| 10 | **SOUNDMAX A 8900** | **4.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker | With Hifi 90W RMS, | **Karaoke** |  | **1,370** | 12T |
| 11 | **SOUNDMAX AW 100 2.1** | | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 80W RMS |  |  | **1,400** | 12T |
| (17.4) Speaker MICROTEK | | | | | | | | |
| 1 | **MICROTEK MT - 120** | **2.0** | Volume Control 2 Speaker | 8W RMS |  |  | **130** | 12T |
| 2 | **MICROTEK MT - 130** | **2.0** | Volume Control 2 Speaker | 8W RMS |  |  | **150** | 12T |
| 3 | **MICROTEK MT - 170** | **2.0** | Volume Control 2 Speaker | 8W RMS |  |  | **209** | 12T |
| 3 | **MICROTEK MT - 180** | **2.0** | Volume Control 2 Speaker | 12W RMS |  |  | **235** | 12T |
| 4 | **MICROTEK MT -830** | **2.1** | Volume Control 3 Speaker | 12W RMS |  |  | **300** | 12T |
| 5 | **MICROTEK MT - 830U** | **2.1** | Volume Control 3 Speaker | 12W RMS |  |  | **397** | 12T |
| 6 | **MICROTEK MT - 870** | **2.1** | Volume Control 4 Speaker | 25W RMS |  |  | **344** | 12T |
| 7 | **MICROTEK MT - 666** | **2.1** | remote CÓ SD CARD 3 Speaker | 27W RMS |  |  | **621** | 12T |
| 8 | **MICROTEK MT - 662U** | **2.1** | remote CÓ SD CARD 3 Speaker | 27W RMS |  |  | **695** | 12T |
| 9 | **MICROTEK MT - 664U** | **2.1** | remote CÓ SD CARD 3 Speaker | 25W RMS |  |  | **730** | 12T |
| (17.5) Speaker MICROLAB | | | | | | | | |
| 1 | **MICROLAB B55** | **2.0** | Volume Control 2 Speaker | 4W RMS |  |  | **220** | 12T |
| 2 | **MICROLAB MD122** | **2.0** | Volume Control 2 Speaker | 5W RMS |  |  | **336** | 12T |
| 3 | **MICROLAB MD312** | **2.0** | Volume Control, bluetooth 2 Speaker | 5W RMS |  |  | **1,215** | 12T |
| 4 | **MICROLAB M-100** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 17W RMS |  |  | **485** | 12T |
| 5 | **MICROLAB M-100U** | **2.1** | 3D Bass, thẻ nhớ, Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 40W RMS |  |  | **635** | 12T |
| 6 | **MICROLAB M-106** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 10W RMS |  |  | **495** | 12T |
| 7 | **MICROLAB M-108** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 11W RMS |  |  | **425** | 12T |
| 8 | **MICROLAB M-109** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 17W RMS |  |  | **495** | 12T |
| 9 | **MICROLAB M-111** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 20W RMS |  |  | **585** | 12T |
| 10 | **MICROLAB M-200** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 40W RMS |  |  | **850** | 12T |
| 11 | **MICROLABM 113BT** | **2.1** | 3D Bass Treble Có tính năng Bluetooth | 20W RMS |  |  | **900** | 12T |
| 12 | **MICROLAB M-223BT** | **2.1** | Loa dùng thẻ nhớ & USB,FM Có tính năng Bluetooth | 17W RMS |  |  | **1,229** | 12T |
| 13 | **MICROLAB M-223** | **2.1** | Có tính năng Blueto Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 34W RMS |  |  | **590** | 12T |
| 14 | **MICROLAB M-223U** | **2.1** | 3D Bass, thẻ nhớ, Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 34W RMS |  |  | **890** | 12T |
| 15 | **MICROLAB M-280** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 44W RMS |  |  | **685** | 12T |
| 17 | **MICROLAB M-300** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 40W RMS |  |  | **885** | 12T |
| 18 | **MICROLAB M-300U** | **2.1** | 3D Bass, thẻ nhớ, Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 40W RMS |  |  | **990** |  |
| 19 | **MICROLAB M-310** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 40W RMS |  |  | **750** | 12T |
| 20 | **MICROLAB M-500U** | **2.1** | 3D Bass, thẻ nhớ, Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 46W RMS |  |  | **995** | 12T |
| 21 | **MICROLAB M-590** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 40W RMS |  |  | **580** | 12T |
| 22 | **MICROLAB M-600** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 40W RMS |  |  | **977** | 12T |
| 23 | **MICROLAB M-700U** | **2.1** | 3D Bass, thẻ nhớ, Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 46W RMS |  |  | **1,260** | 12T |
| 24 | **MICROLAB M-800** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 40W RMS |  |  | **885** | 12T |
| 25 | **MICROLAB M-880** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 59W RMS |  |  | **1,180** | 12T |
| 26 | **MICROLAB TMN9U NHỚ** | **2.1 USB+THẺ** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 40W RMS |  |  | **1,259** | 12T |
| 27 | **MICROLAB TMN1** | | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 40W RMS |  |  | **1,090** | 12T |
| 28 | **MICROLAB M-910** | **2.1** | cổng tín hiệu Optical, Coaxia1 Subwoofer 2 Speaker | 45W RMS |  |  | **1,490** | 12T |
| 29 | **MICROLAB M-590** | **4.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker | 52W RMS |  |  | **830** | 12T |
| 30 | **MICROLAB M-700** | **5.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker | 62W RMS |  |  | **1,575** | 12T |
| 31 | **MICROLAB X-2** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 46W RMS |  |  | **1,290** | 12T |
| 32 | **MICROLAB X-16** | **2.1** | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker | 68W RMS |  |  | **2,201** | 12T |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | **MICROLAB X-14** |  | **5.1** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 135W RMS |  | **3,760** | 12T |
| 34 | **MICROLAB FC-10** |  | **2.0** |  | 3D Bass Treble 2 Speaker 30W RMS |  | **1,362** | 12T |
| 35 | **MICROLAB FC-50** |  | **2.1** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS |  | **2,240** | 12T |
| 36 | **MICROLAB FC-330** |  | **2.1** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS |  | **1,283** | 12T |
| 37 | **MICROLAB FC-360** |  | **2.1** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS |  | **1,628** | 12T |
| 38 | **MICROLAB FC-361** |  | **2.1** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS |  | **1,580** | 12T |
| 39 | **MICROLAB FC-362** |  | **2.1** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS |  | **1,822** | 12T |
| 40 | **MICROLAB FC-362W** |  | **2.1** |  | 3D Bass, có wireles Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS |  | **2,706** | 12T |
| 41 | **MICROLAB FC-530** |  | **2.1** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS |  | **1,490** | 12T |
| 42 | **MICROLAB FC-530U** |  | **2.1** |  | 3D Bass, thẻ nhớ, Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS |  | **1,822** | 12T |
| 43 | **MICROLAB FC-550** |  | **2.1** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS |  | **1,490** | 12T |
| 44 | **MICROLAB FC-570** |  | **2.1** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 47W RMS |  | **1,513** | 12T |
| 45 | **MICROLAB FC-661** |  | **2.1** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS |  | **1,788** | 12T |
| 46 | **MICROLAB FC-730** |  | **5.1** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 84W RMS Remote |  | **2,556** | 12T |
| 47 | **MICROLAB FC-861** |  | **5.1** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 100W RMS Remote |  | **2,843** | 12T |
| 48 | **MICROLAB SOLO 5C** |  | **2.0** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 80W RMS |  | **2,405** | 12T |
| 49 | **MICROLAB SOLO 6C** |  | **2.0** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 100W RMS |  | **2,680** | 12T |
| 50 | **MICROLAB SOLO 7C** |  | **2.0** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 110W RMS |  | **4,306** | 12T |
| 51 | **MICROLAB SOLO 8C** |  | **2.0** |  | 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 120W RMS |  | **4,700** | 12T |
| (18) MODEM ADSL & MODEM ADSL WIRELESS (Giá đã có VAT) | | | | | | | | |
| 1 | **TENDA D830R** | | | | Modem ADSL+2 Router 10/100Mbps , 1 RJ45 |  | **360** | 24T |
| 2 | **TP-LINK TD-8817** | | | | Modem ADSL+2 1 USB 1 RJ11 1 RJ45 | | **295** | 24T |
| 3 | **TP-LINK TD-W8840T** | | | | Modem ADSL+2 1 RJ11 4 RJ45 | | **385** | 24T |
| 4 | **TP-LINK TD-W8951ND** | | | | Modem ADSL+2 1 RJ11 4 RJ45 | | **790** | 24T |
| 5 | **TP-LINK TD-W8961ND** | | | | Wireless ADSL+2 Router Wireless- 300Mbps 4 RJ45 2 ăng-ten  N | | **716** | 24T |
| 6 | **D-LINK DSL 526E** | | | | Modem ADSL+2 ROUTER 10/100Mbps , 1 RJ45 |  | **299** | 24T |
| 7 | **D-LINK DSL 2540U** | | | | Modem ADSL+2 ROUTER 10/100Mbps , 4 RJ45 |  | **399** | 24T |
| 8 | **D-LINK DSL 2542B** | | | | Modem ADSL+2 ROUTER 10/100Mbps , 4 RJ45 |  | **410** | 24T |
| 9 | **D-LINK DSL 2730E** | | | | Modem ADSL+2 ROUTER 10/100Mbps , 4 RJ45 |  | **645** | 24T |
| 10 | **D-LINK DSL- 2750U** | | | | Modem ADSL+2 wireless 300 r 1 RJ11 4 RJ45 | | **1,090** | 24T |
| 11 | **LINKSYS WAG 120N** | | | | Modem ADSL Router 802.11 Wireless- 150Mbps 4 RJ45  N |  | **1,340** | 12T |
| 12 | **LINKSYS ADSL2 + Router Wireless X2000** | | | | Modem ADSL Router 802.11 Wireless- 150Mbps 4 RJ45  N |  | **2,130** | 12T |
| (19) WIRELESS (THI**Ế**T B**Ị** PHÁT SÓNG) (Giá đã có VAT) | | | | | | | | |
| (19.1) WIRELESS LINKSYS | | | | | | | | |
| 1 | **LINKSYS WRT 54GL** | | | | 802.11 Wireless-  G 4 RJ45 |  | **1,305** | 12T |
| 2 | **LINKSYS WRT 160NL** | | | | 802.11 Wireless-  N 4 RJ45 | | **2,285** | 12T |
| 3 | **LINKSYS WAP 300N** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **1,445** | 12T |
| 4 | **LINKSYS E1200** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **900** | 12T |
| 4 | **LINKSYS E1700** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **1,360** | 12T |
| 5 | **LINKSYS EA2700 Giảm 50.000đ** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45 Lan 1GB  N | | **2,190** | 12T |
| 6 | **LINKSYS E2500** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **1,835** | 12T |
| 7 | **LINKSYS X1000** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **1,575** | 12T |
| 8 | **LINKSYS X3500** |  |  |  | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **3,480** | 12T |
| 9 | **LINKSYS EA6200 WIRELESS AP** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **3,045** | 12T |
| 10 | **LINKSYS EA6300 WIRELESS AP** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **3,339** | 12T |
| 11 | **LINKSYS EA6700 WIRELESS AP** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **4,759** | 12T |
| 12 | **LINKSYS EA6900 WIRELESS AP**  **Giảm 200.000đ** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **4,965** | 12T |
| 13 | **LINKSYS RE1000 WIRELESS AP** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **1,639** | 12T |
| 14 | **LINKSYS RE2000 WIRELESS AP Giảm 100.000** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45 N Range Extender N300 Dual Band N | | **2,124** | 12T |
| 15 | **LINKSYS WAP 4410N WIRELESS** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **3,300** | 12T |
| 16 | **LINKSYS WAP121-E-K9 WIRELESS** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45  N | | **2,390** | 12T |
| 17 | **LINKSYS EA4500** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45 Lan 1GB  N | | **4,400** | 12T |
| 18 | **CISCO RV110W Giảm 300.000** | | | | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45 VPN Firewall  N | | **2,285** | 12T |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | **CISCO RV180W** | Wireless Router 802.11 Wireless- 4 RJ45 VPN Firewall  N | | | | | | **4,665** | 12T |
| 20 | **PLANET WNRT-617 (TẶNG DÙ CHE MƯA TRỊ GIÁ 150.000)** | Wireless Router 150Mpbs Wireless- 4 RJ45  N | | | | | | **345** | 12T |
| (19.2) WIRELESS D-LINK | | | | | | | | | |
| 1 | **D-LINK DWA 123** | wireless N USB  Adapter 802.11 Wireless-N150 Mbps | | | | |  | **170** | 36T |
| 2 | **D-LINK DWA 525** | Card mạng 802.11 Wireless-N150 Mbps | | PCI | | |  | **300** | 36T |
| 3 | **D-LINK DAP-1360** | Wireless N Access 802.11 Wireless- 300Mbps  N | | 1 RJ45 | | |  | **700** | 36T |
| 4 | **D-LINK DIR-600** | Wireless N 802.11 Wireless- 150Mbps  N | | 1 RJ45 | | |  | **280** | 36T |
| 5 | **D-LINK DIR-600L** | Wireless N 802.11 Wireless-N150Mbps | | 4 RJ45 Điện toán đám mây | | | | **400** | 36T |
| 6 | **D-LINK DIR-600M** | Wireless N 802.11 Wireless-N150Mbps | | 4 RJ45 Điện toán đám mây | | | | **340** | 36T |
| 7 | **D-LINK DIR-605L** | mydlinkTM Cloud wireless R Wireless-N300Mbps | | | | | | **520** | 36T |
| 8 | **D-LINK DIR-612** | mydlinkTM Cloud wireless R Wireless-N300Mbps | | | | | | **425** | 36T |
| 9 | **D-LINK DIR-636L** | Wireless N 802.11 Wireless- 300Mbps  N | | 4 Lan 10/100/100 |  | 1 Gigabit Wan |  | **1,665** | 36T |
| (19.3) WIRELESS TENDA | | | | | | | | | |
| 1 | **WIRELESS TENDA N3** | Wireless Router 802.11 Wireless- 150Mbps  N | | 1 RJ45 | | |  | **250** | 24T |
| 2 | **WIRELESS TENDA W311R** | Wireless Access poi 802.11 Wireless- 150Mbps  N | | 4 RJ45 1 ăng-ten | | |  | **210** | 12T |
| 3 | **WIRELESS TENDA W316R** | Wireless Access poi 802.11 Wireless- 150Mbps  N | | 4 RJ45 1 ăng-ten | | |  | **210** | 24T |
| 4 | **WIRELESS TENDA W322U** | Wireless USB 802.11 Wireless- 150Mbps  N | | | | |  | **300** | 24T |
| 5 | **WIRELESS TENDA W303R** | Wireless Superb range Rout Wireless- 300Mbps  N | | 4 RJ45 3 ăng-ten | | |  | **390** | 24T |
| 6 | **WIRELESS TENDA 308R** | Wireless Router 802.11 Wireless- 300Mbps  N | | 4 RJ45 | | |  | **320** | 24T |
| 7 | **WIRELESS TENDA W150D** | Wireless N ADSL2+802.11 Wireless- 150Mbps  N | | 4 RJ45 | | |  | **450** | 24T |
| 8 | **WIRELESS TENDA 150B** | Wireless N150 Pocket 3G RoWireless- 150Mbps  N | | Pin 1450mAh | | |  | **480** | 24T |
| 9 | **WIRELESS TENDA W368R** | Wireless High powe 802.11 Wireless- 300Mbps  N | | 4 RJ45 | | |  | **389** | 24T |
| 10 | **WIRELESS TENDA 309R** | Wireless High powe 802.11 Wireless- 300Mbps  N | | 4 RJ45 2 ăng-ten | | |  | **415** | 24T |
| 11 | **WIRELESS TENDA N301** | Wireless Wireless-  Broadband Router 802.11 N 300Mbps | | 4 RJ45 2 ăng-ten | | |  | **245** | 24T |
| 12 | **WIRELESS TENDA W302R** | Wireless Wireless-  Broadband Router 802.11 N 300Mbps | | 4 RJ45 2 ăng-ten | | |  | **485** | 24T |
| 13 | **WIRELESS TENDA W300A** | Wireless Access poi 802.11 Wireless-  N | 300Mbps  300Mbps | 1 RJ45 3 ăng-ten | | |  | **730** | 24T |
| 14 | **WIRELESS TENDA N60** | Wireless Access poi 802.11 Wireless-  N | 1 RJ45 3 ăng-ten | | |  | **1,099** | 24T |
| (19.4) WIRELESS TP-LINK  TP-LINK 727 GIÁ KM 205.000Đ. | | | | | | | | | |
| 1 | **TP-LINK TL MR10U** | Là thiết bị sạc dự phòng, pin 2600mAh, hỗ trợ cắm USB 3G để phát Wifi cho thiết bị di động,Lan | | | | | | **800** | 24T |
| 2 | **TP-LINK TL MR12U** | Là thiết bị sạc dự phòng, pin 5200mAh, hỗ trợ cắm USB 3G để phát Wifi cho thiết bị di động,Lan | | | | | | **1,000** | 24T |
| 3 | **TP-LINK TL MR3020** | Wireless N 3G Rou 802.11 150Mbps | | | | |  | **610** | 24T |
| 4 | **TP-LINK TL MR3040** | Wireless N 3G Rou 802.11 150Mbps | | có pin 2000mAh bên trong (dùng được 4-5h) | | | | **990** | 24T |
| 5 | **TP-LINK TL MR3420 / WR3420** | Wireless N 3G Rou 802.11 300Mbps | | | | |  | **620** | 24T |
| 6 | **TP-LINK TL WA 901ND** | Wireless N Router 802.11 300Mbps | | | | |  | **900** | 24T |
| 7 | **TP-LINK TL WR740N** | Wireless N Router 802.11 4 RJ45 150Mbps | | | | |  | **350** | 24T |
| 8 | **TP-LINK TL WR741ND** | Wireless N Router 802.11 4 RJ45 150Mbps | | | | |  | **450** | 24T |
| 9 | **TP-LINK TL WR841N** | Wireless N Router 802.11 300Mbps | | | | |  | **385** | 24T |
| 10 | **TP-LINK TL WR841ND** | Wireless N Router 802.11 300Mbps | | | | |  | **750** | 24T |
| 12 | **TP-LINK TL WR940N** | Wireless N Router 802.11 300Mbps | | 3 ăng-ten | | |  | **605** | 24T |
| 13 | **TP-LINK TL WR1042ND** | Wireless N Router 802.11 300Mbps | | 2 ăng-ten | | |  | **1,250** | 24T |
| 15 | **TP-LINK TL WN725N** | Card mạng Wireless USB chuẩn N 150Mbps | | | | |  | **270** | 24T |
| 15 | **TP-LINK TL WN727N** | Card mạng Wireless USB chuẩn N 150Mbps | | | | |  | **250** | 24T |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | **TP-LINK TL WN781ND** | Card mạng Wireless PCI-Express chuẩn N 150Mbps |  | **175** | 24T |
| 17 | **TP-LINK TL WN821N** | Card mạng Wireless USB chuẩn N 300Mbps |  | **435** | 24T |
| 18 | **TP-LINK TL WN851ND** | Card mạng Wireless PCI chuẩn N 300Mbps ăng-ten rời |  | **480** | 24T |
| 19 | **TP-LINK TL WN951N** | Card mạng PCI Wireless chuẩn N 300Mbps có 3 ăng-ten |  | **782** | 24T |
| (20) CARD M**Ạ**NG (Giá đã có VAT) | | | | | |
| 1 | **CNET PROG 2000S** | 100/1000Mbps | | **230** | 24T |
| 2 | **TP-LINK TF-3200** | 10/100M PCI network interface card, RJ45 port |  | **99** | 24T |
| 3 | **TP-LINK TG-3269** | 32bit Gigabit PCI Network Interface Card, 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDX. | | **179** | 24T |
| 4 | **TP-LINK TG-3468** | card mạng Gigabit gắn trên khe PCI-Ex 1X, Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDX | | **180** | 24T |
| 5 | **D-LINK DFE 528TX / DFE 520TX** | PCI, UTP 10/100Mbps |  | **119** | 24T |
| 6 | **D-LINK DGE 530T / 528T** | PCI, UTP 10/100/1000Mbps |  | **340** | 24T |
| (21) PRINT SERVER (Giá đã có VAT) | | | | | |
| 1 | **D-LINK DP-301P / D-LINK DPR-1020** | 1 Port Parallel 1 Port LAN |  | **1,190** | 36T |
| 2 | **D-LINK DPR - 1061** | 1 Port Parallel 2 Port USB 1 Port LAN |  | **1,595** | 36T |
| (22) SWITCH (Giá đã có VAT) | | | | | |
| (22.1) SWITCH TP-LINK | | | | | |
| 1 | **5 TP-LINK** | Switch 10/100Mbps |  | **130** | 24T |
| 2 | **8 TP-LINK** | Switch 10/100Mbps |  | **170** | 24T |
| 3 | **16 TP-LINK SF1016D** | Switch 10/100Mbps |  | **800** | 24T |
| 4 | **16 TP-LINK SG1016D** | Switch 100/1000Mbps |  | **1,390** | 24T |
| 5 | **24 TP-LINK SF1024D** | Switch 10/100Mbps, 1U 19-inch rack-mountable steel cas |  | **1,020** | 24T |
| 6 | **24 TP-LINK SG1024D** | Switch 10/100/1000Mbps, 1U 19-inch rack-mountable ste |  | **2,190** | 24T |
| (22.3) SWITCH LINKSYS | | | | | |
| 1 | **16 LINKSYS SF90** | Switch 10/100Mbps |  | **1,110** | 24T |
| 2 | **16 LINKSYS SR2016T** | Gigabit Switch 10/100/1000Mbps |  | **4,600** | 24T |
| 3 | **24 LINKSYS SF90** | Switch 10/100Mbps |  | **1,800** | 24T |
| (22.4) SWITCH CNET | | | | | |
| 1 | **5 CNET 100** | Switch 10/100Mbps 5 Port |  | **135** | 24T |
| 2 | **8 CNET 100** | Switch 10/100Mbps 8 Port |  | **210** | 24T |
| 3 | **16 CNET 100** | Switch 10/100Mbps 16 Port |  | **570** | 24T |
| (22.5) SWITCH D-LINK | | | | | |
| 1 | **5 D-LINK 100** | Switch 10/100Mbps |  | **150** | 36T |
| 2 | **8 D-LINK 100 / DLINK DES- 1008D / 1008A** | Switch 10/100Mbps |  | **205** | 36T |
| 3 | **8 D-LINK DGS- 1008A** | Switch 10/100/1000Mbps Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet |  | **660** | 36T |
| 4 | **16 D-LINK 100 / DLINK DES- 1016D / 1016A** | Switch 10/100Mbps |  | **765** | 36T |
| 5 | **24 D-LINK 100 / DLINK DES- 1024D / 1024A** | Switch 10/100Mbps |  | **960** | 36T |
| (22.6) SWITCH CISCO | | | | | |
| 1 | **8 CISCO SG90D SG 1000mbp** | Switch 10/1000Mbps 8 Port |  | **1,130** | 12T |
| 2 | **16 CISCO SF90D AS** | Switch 10/100Mbps 16 Port |  | **1,130** | 12T |
| 3 | **8 CISCO SF90D 08** | Switch 10/100Mbps 8 Port |  | **560** | 12T |
| 4 | **16 CISCO SG92-16-AS** | Switch 10/100/1000Mbps 16Port |  | **3,085** | 12T |
| 5 | **24 CISCO SG92-24-AS** | Switch 10/100Mbps 24 Port |  | **4,390** | 12T |
| 6 | **24 CISCO SF90-24-AS** | Switch 10/100Mbps 24 Port |  | **1,860** | 12T |
| 7 | **24 CISCO SRW224G4-K9** | switch 10/100 + 2 10/100/10 24 Port |  | **4,275** | 12T |
| 8 | **48 CISCO SRW248G4-K9** | switch 10/100 + 2 10/100/10 48 Port |  | **9,780** | 12T |
| 9 | **8PORT PLANET SW 084** | switch 10/100 Mbps 8 Port |  | **195** | 12T |
| 10 | **16PORT PLANET FSD 1604** | switch 10/100 Mbps 16Port |  | **815** | 12T |
| 11 | **24PORT PLANET FSD 2401** | switch 10/100 Mbps 24Port |  | **1,050** | 12T |
| 12 | **48PORT PLANET FNSW** | switch 10/100 Mbps 48 Port |  | **3,100** | 12T |
| (23) UPS (L**Ư**U ĐI**Ệ**N) (Giá đã có VAT) H**À**NG CH**Í**NH H**Ã**NG | | | | | |
|  | | | |  | |
| 1 | **ARES 650 VA** | Auto Volt 650VA |  | **990** | 24T |
| 2 | **ARES 1200 VA** | Auto Volt 1200VA |  | **2,200** | 24T |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **ARES AR2200 2000VA** | Auto Volt 2000VA | | |  | **3,550** | 24T |
| 4 | **ARES AR220N 2000 VA** | Auto Volt 2000VA | | |  | **4,980** | 24T |
| 5 | **ARES AR230N 3000 VA** | Auto Volt 3000VA | | |  | **6,800** | 24T |
| 6 | **TS 650D** | Auto Volt 650VA | | |  | **820** | 24T |
| 7 | **SANTAK 500 VA** | Auto Volt USA | | |  | **1,058** | 24T |
| 8 | **SANTAK 1000 VA** | Auto Volt USA | | |  | **2,688** | 24T |
| 9 | **SANTAK C1K online** | 1KVA online Auto V USA | | |  | **8,570** | 24T |
| 10 | **SANTAK BLAZER 2000 VA** | Auto Volt USA | | |  | **5,988** | 24T |
| 11 | **SANTAK santak c2ke online** | 2KVA online Auto V USA | | |  | **17,868** | 24T |
| 12 | **SANTAK BLAZER 600E** | Auto Volt 600VA | | |  | **2,010** | 24T |
| 13 | **SANTAK BLAZER 1000E** | Auto Volt 1000VA | | |  | **4,348** | 24T |
| 14 | **UPS APC BX1100 LI-MS** | ĐIỆN ÁP 230V , 1100VA | | | | **2,750** | 24T |
| 15 | **UPS FSP 600** | Auto Volt 600VA | | |  | **920** | 24T |
|  |  | (24) MÁY IN | (Giá đã có VAT) |  |  | |  |
| MÁY IN CANON | | | | | | | |
| 1 | **CANON IP 7270** | In phun màu, khổ A4, độ phân giải 9600 x 2400 dpi, USB 2.0, tốc độ in 15.0IPM (ĐEN),10.0 IPM( màu ) In 2 mặt tự động , in nhãn đĩa . kếT nốI usb 2.0 , wifi mực PGI-750BK , CLI 751BK/C/M/Y | | | | **2,690** | 12T |
| 2 | **CANON 6030** | A4 ,600 x 600 Dpi,18 Ppm, Cartridge 325 | | | | **1,890** | 12T |
| 3 | **CANON 6030w** | A4 ,600 x 600 Dpi,18 Ppm, Cartridge 325 | | | | **2,950** | 12T |
| 4 | **CANON MF 221D** | in laser trắng đen copy , scan , in 2 mặt tự động, độ phân giải 600x600 dpi , kết nối usb 2.0 , bộ nhớ 128mb, tốc độ in  , copy 27 trang / phút ,chỉ copy đơn sắc , khay giấy 250 tờ mực cartridge 337 | | | | **4,490** | 12T |
| 5 | **CANON LASERJET LBP 2900** | IN LASER A4. 2400 x 2MB. 12ppm.  600dpi | USB | (Use Ink EP303 Laser) |  | **2,650** | 12T |
| 6 | **CANON ALO MF 3010 AE** | IN , copy laser, scan khổ A4 ,dộ phân giải 1200x600 dpi , USB 2.0 , bộ nhớ 64Mb , tốc độ in 18ppm , mực cartridge 325 | | | | **2,930** | 12T |
| 7 | **CANON MF 215** | in , copy laser, scan ,fax ,dộ phân giải in copy scan 600x600 dpi ,fax 200x400 dpi , bộ nhớ 128Mb , tốc độ in copy 23 trang/phut ,chỉ copy đơn sắc , khay giấy 250 tờ mực cartridge 337 | | | | **5,330** | 12T |
| 8 | **CANON LASERJET LBP 3300** | IN LASER A4. 2400 x 8MB. 12ppm.  600dpi | USB | in 2 mặt tự động |  | **5,050** | 12T |
| 9 | **CANON LASERJET MF 4750** | IN LASER, Scan, Copy, FAX khổ A4. 1200 x 600dpi, 64MB. 23ppm. USB | | | | **5,905** | 12T |
| 10 | **CANON LASERJET LBP 7018c** | In Laser màu 16Mb | USB | khổ giấy A4 |  | **6,199** | 12T |
| MÁY IN HP | | | | | | | |
| 1 | **Máy in HP M201DW-CF456A** | in laser , độ phân giải 1200dpi , tố dộ in 25 trang /phút, in 2 mặt tự động , bộ nhớ 128mb khay xử lý đầu vào 250 tờ, khay tay 10 tờ , màn hinh LCD , kích thước ô giấy A4,A5,A6.B5 , postcards, Envlopes (C5 DL , B5) , cổng kếtn ối usb 2.0 ,Ethemet 10/100\, wifi 802.11b/g/n, tương thích win 8.1 (32 ,64 bit), win 8(32, 64 bit), win 7(32, 64 bit) vista(32,64 bit) win server 2008 R2(64 bít) ,win server 2008(32 , 64 bit) ,server 2003 R2(32 bít) ,win server 2003(32 bit) , max os x lion, cs x Mountain Lion, Maverik , mựcs ử dụng CF 283A(1600 trang) CF283X(2300 trang) | | | | **5,300** | 12T |
| 2 | **HP LASERJET Pro P1102**  **giảm 100.000Đ** | IN LASER A4, Up to 18ppm, 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi effective output), HP FastRes 600, HP FastRes 1200.2Mb memory. Up to 5000 pages. Input 150-sheet input tray. Size 150-sheet input tray: 147 x 211 | | | | **2,200** | 12T |
| 3 | **HP LASERJET Pro P1102w**  **giảm 100.000Đ** | IN LASER A4, Up to 18ppm, 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi effective output), HP FastRes 600, HP FastRes 1200.2Mb memory. Up to 5000 pages. Input 150-sheet input tray. Size 150-sheet input tray: 147 x 211, in wifi | | | | **2,540** | 12T |
| 4 | **HP HP LaserJet Pro MFP M127fn** | IN LASER A4, 18ppm, A4, 600dpi, USB 2.0, bộ nhớ 8Mb, Scan, Copy | | | | **4,440** | 12T |
| 5 | **HP P2035** | In Laser khổ A4, độ phân giải 600x600dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 16 Mb. In: 30ppm. Dùng mực HP CE505A | | | | **5,200** | 12T |
| 6 | **HP LaserJet Pro M401D (CF274A)** | In laser khổ A4, độ phân giải 1200x1200dpi, Bộ nhớ : 128Mb, tốc độ in : 33ppm, Duplex, USB2.0. Sử dụng mực in CF280A | | | | **6,890** | 12T |
| 7 | **Máy in HP Pro M401DN** | In Laser khổ A4, độ phân giải 1200x1200dpi, USB2.0, LAN, Bộ nhớ: 128 Mb. In: 33ppm, in 2 mặt tự động | | | | **8,100** | 12T |
| 8 | **Máy in HP Pro M401N** | In Laser khổ A4, độ phân giải 1200x1200dpi, USB2.0, LAN, Bộ nhớ: 128 Mb. In: 33ppm | | | | **6,900** | 12T |
| 9 | **HP LASERJET M125A MFP**  **giảm 100.000Đ** | IN LASER A4, 18ppm, A4, 600dpi, USB 2.0, bộ nhớ 8Mb, Scan, Copy | | | | **3,050** | 12T |
| MÁY IN EPSON | | | | | | | |
| 1 | **EPSON L220** | in phun đen và màu, scan , copy khổ A4 dung mực rời in liên tục chính hãng 5.760 x 1.440 dpi, màu 15ppm, đen 27ppm  , usb , 4 tiếp mực lớn | | | | **4,010** | 12T |
| 2 | **EPSON L310** | in phun đen và màu, khổ A4 dung mựci in liên tục chính hãng 5.760 x 1.440 dpi, màu 435ppm, đen 9.0ppm  , usb , 4 tiếp mực lớn | | | | **3,750** | 12T |
| 3 | **EPSON L360** | in phun đen và màu, scan , copy khổ A4 dung mựci in liên tục chính hãng 5.760 x 1.440 dpi, màu 15ppm, đen 7ppm  , usb , 4 tiếp mực lớn | | | | **4,750** | 12T |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EPSON L365** | in phun đen và màu, scan , copy khổ A4 dung mực in liên tục chính hãng 5.760 x 1.440 dpi, màu 4.5ppm, đen 9.0ppm  , usb , 4 tiếp mực lớn , kết nối wifi | **5,950** | 12T |
| 4 | **EPSON T60** | In phun màu, A4, 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 38ppm, đen: 37 ppm, in trực tiếp trên đĩa | **5,140** | 12T |
| 5 | **EPSON LQ 310** | IN KIM A4, 24 kim, /usb. 347/416 cps. 1 bản chính +3 sao. Ribon s015634 | **5,090** | 12T |
| MÁY IN BROTHER | | | | |
| 1 | **BROTHER HL-2240D** | IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 24ppm, 8MB, USB, in 2 mặt tự động | **2,480** | 12T |
| 2 | **BROTHER HL-1111** | IN LASER A4, tốc độ in 20 trang/ phút, 600 x 600 dpi, bộ nhớ 1Mb, khay giấy 150 tờ, kết nối USB 2.0 | **2,500** | 12T |
| 3 | **BROTHER HL-2250DN** | IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 24ppm, 32MB, USB, in 2 mặt tự động, in qua mạng | **tạm hết** | 12T |
| 4 | **BROTHER HL-2361DN** | IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 24ppm, 32MB, USB, in 2 mặt tự động, in qua mạng | **2,940** | 12T |
| 5 | **BROTHER DCP-7055** | IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 3 IN1 (Printer, Copy, Scan), USB 2.0 | **3,420** | 12T |
| 6 | **BROTHER DCP-7060D** | IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 3 IN1 (Printer, Copy, Scan), IN 2 MẶT, USB | **3,850** | 12T |
| 7 | **BROTHER MFC-L2701D** | IN LASER A4, Legal, A5 đa chức năng(In , copy, scan ,fax , pc fax) , tốc đo in 30 trang/phút, độ phân giải tối đa 2400x600 dpi, bộ nhớ 32mb, in 2 mặt tự động(ADF) 15 tờ, kết nối USB 2.0 | **5,480** | 12T |
| 8 | **BROTHER MFC-L2701Dw** | IN LASER A4, Legal, A5 đa chức năng(In , copy, scan ,fax , pc fax) , tốc đo in 30 trang/phút, độ phân giải in 600x600 dpi,chất luong75HQ (2400x600 dpi),scan 600x2400 dpi bộ nhớ 32mb,bộ nhớ fax 400 trang khi hết giấi in đảo mặt tự động, tự động nạp bản gốc 35 trang , kết nối USB 2.0 ,lan 10/100, wifi , in từ thiết bị di động Brother iprin&san , Airpint ,  Google cloud print | **6,180** | 12T |
| 9 | **BROTHER MFC-1901** | IN LASER A4 ,A5,letter ,legal , đa năng , in ,copy, scan, fax, tốc đọ in : 20 trang/phút , độ phân giải tối đa 2400x600 dpi, bộ nhớ 16MB ,khay nạp bản gốc tự động : 10 tờ ,kết nối USB 2.0 | **4,380** | 12T |
| 10 | **BROTHER MFC-1916nw** | IN LASER A4 ,A5 , đa chức năng ,fax , pc fax , in mạng, photocopy , scan màu : tự động nâp bản gốc 10 trang  tốc độ in/photo: 20 trang/phút độ phân giải 1200x1200 dpi, phóng to thu nhỏ 25% - 400% , bộ nhớ 32MB , khay giấy 250 tờ,kết nối USB 2.0 network , wireless | **4,880** | 12T |
| 11 | **BROTHER MFC-7220** | IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 4 IN1 (Printer, Copy, Scan, Fax Qua PC), USB/Paralell | **4,495** | 12T |
| 12 | **BROTHER MFC-7360** | IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 24ppm, 16MB, 4 IN1 (Printer, Copy, Quét màu, Fax, PC Fax), USB/Paralell | **5,190** | 12T |
| 13 | **BROTHER MFC-7860DW** | IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 24ppm, 32MB, 4 IN1 (Printer, Copy, Quét màu, Fax, PC Fax), USB/ Wifi | **6,990** | 12T |
| MÁY IN XEROX | | | | |
| 1 | **XEROX 3155** | IN LASER A4. 1200 x 8Mb,Tốc độ in: 24ppm, USB 2.0  600dpi | **1,425** | 12T |
| 2 | **XEROX P158B** | IN LASER A4. 1200 x  1200dpi 64Mb,Tốc độ in: 20ppm, USB 2.0 | **1,620** | 12T |
| 3 | **XEROX M158b** | IN LASER, copy, scan, Khổ A4. 1200 x 1200dpi, 128Mb,Tốc độ in: 20ppm, USB 2.0 | **2,410** | 12T |
| 4 | **XEROX P255DW** | IN LASER A4. 1200 x  1200dpi 128Mb,Tốc độ in: 30ppm, USB 2.0, in 2 mặt, network, wireless. | **4,170** | 12T |
| 5 | **XEROX WC3210** | Máy IN LASER đa chức  năng 128Mb,Tốc độ in: 24-28ppm, USB 2.0, in qua mạng | **4,170** | 12T |
| 6 | **XEROX M158f** | năng 128Mb,Tốc độ in: 20ppm, USB 2.0 A4. 1200 x 1200dpi | **4,820** | 12T |
| 7 | **XEROX FUJI Phaser 3435D** | IN LASER A4. 1200 x  1200dpi 64Mb,Tốc độ in : 35ppm, USB 2.0, LPT, in 2 mặt tự động | **5,720** | 12T |
| MÁY IN OKI | | | | |
| 1 | **OKI ML 1190 Plus** | IN KIM A4, 24 PIN, 333cps, 1 trang chính & 4 bản sao. 64Kb/Rib: 4 triệu ký tự, USB & Parallel | **3,930** | 12T |
| 2 | **OKI B411DN** | IN KIM A4, In trắng đen, In 2 mặt, In Network, Bộ nhớ trong 64MB, USB | **5,390** | 12T |
| (25) SCANNER (Giá đã có VAT) H**À**NG CH**Í**NH H**Ã**NG | | | | |
| 1 | **CANON LIDE 120** | A4, 2400 x 2400 dpi 48Bit colors USB | **1,310** | 12T |
| 2 | **CANON LIDE 220** | A4, 4800 x 4800 dpi 48Bit colors USB | **2,070** | 12T |
|  | **EPSON V370** | A4, 4800 x 9600. 48bit, USB2.0, tốc độ quét trang A4, 16 giây/trang đen & màu ở độ phân giải 300dpi, quét dương bản khổ  35mm 42 giây, âm bản 52 giây ở độ phân giải 2400dpi, 04 phím bấm được tối ưu sẳn | **3,320** | 12T |
|  | **EPSON V39** | A4, 4800 x 9600. 48bit, USB2.0, Scan màu 30 giây trang, trắng đen 25 giây trang A4, 3 customizable buttons: Scan, Copy, PDF | **2,410** | 12T |
| 3 | **EPSON V700** | A4, 6400 x 9600dpi. 48bit, USB2.0, Firewire, Scan phim, kỹ thuật Digital Ice, Quét phim khổ 35mm dương bản 47 giây, âm  bản 44 giây, chất lượng cao | **16,506** | 12T |
| 4 | **HP 200** | A4, 1200 x 1200 dpi 48Bit colors USB | **1,560** | 12T |
| 6 | **HP G3110 PHOTO** | A4, 4800 x 9600 dpi 48Bit colors USB Slide 4x35mm.5xNegative fames 35mm Quét Flim | **2,650** | 12T |
| 7 | **HP G4010 PHOTO** | A4, 4800 x 9600 dpi.CCD Photo Scanner up to 4800dpi& 999.999dpi enhanced , 96bit, 6 color scanning.Hi-spee USB interface & cale.TMA for scanning 35mm flim. Software CD integrated OCR& Photo SW for Window& Macintosh | **5,300** | 12T |
| (26) MÁY FAX (Giá đã có VAT) | | | | |
| 1 | **Panasonic KX - FL422** | Fax Laser, màn hinh LCD 2 dòng, hiển thị số gọi đi, lưu được 100 tên & số điện thọa, 22 số gọi nhanh, lưu 10 số gọi đi & 30 số nhận gần nhất. Tốc độ Fax : 6giây/trang | 4,645 | 12T |

AM4á.y60IN0 xL6A0S0EdRpi đa chức

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **BROTHER - 878** | Fax giấy thường. Tính năng khóa hệ thống, tự động cắt giấy, lưu bản fax tiếp theo, quay nhanh số. Cho phép lưu 100 số, chế độ copy, sử dụng giấy cuộn 50m. Nạp bản fax tự động 10 trang, chế độ copy 50%-150. Tích hợp tai nghe. | | **2,350** | 12T |
| (37) MÁY CHI**Ế**U | | | | | |
| 1 | **Panasonic PT- LB 280A** | Độ phân giải 1024x768 (XGA).Độ tương phản 10.000:1.Công nghệ hiển thị LCD.Cường độ sáng 2800 Ansi Lumens.Kích thước phóng to màn hình tới 300’’, cho hình ảnh đẹp nhất, rõ ràng và sáng nét.Đa dạng các cổng kết nối: VGA, HDMI, S-VIDEO, VIDEO. Panasonic PT-LB280A là máy chiếu được thiết kế riêng phù hợp với giảng dạy, đào tạo. | Máy chiếu Panasonic bảo hành 1 năm,riêng bóng đèn hình bảo hành 500 giờ hoặc 3 tháng (tùy theo điều kiện nào đến trước) | **10,440** | **11,600** |
| 2 | **PANASONIC PT-LX30HEA** | Độ sáng: 3000 ANSI Lumens.Độ phân giải: XGA ( 1024 x 768 ) .Độ tương phản:  2500:1.Kích thước trình chiếu: 30 – 300 inch Tín hiệu vào : Dsub HD 15 pin x2, S video, Audio, Composite video (NTSC, SECAM, PAL, PAL N, PAL M, NTSC 4.43).Tín hiệu ra : VGA.Bóng đèn: 230W, tuổi thọ 4000 giờ.Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.Chức năng chỉnh vuông hình ảnh .Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.Kích thước máy: 349 x 105 x 247 mm.Loa gắn trong 1W .Trọng lượng: 2.99kg | **11,245** | **12,495** |
| 3 | **PANASONIC PT-LX300** | Cường độ chiếu sáng: 3000 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA) Độ tương phản máy chiếu: 4000:1 Bóng đèn 190W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 6.000 giờ (Sử dụng đúng cách). Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình: 30-300” Công suất 218W. Kích thước: 286x100x192mm,Trọng lượng: 2.3kg. | **11,409** | **12,550** |
| 4 | **PANASONIC PT-LX321** | Cường độ chiếu sáng: 3200 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA) Độ tương phản máy chiếu: 7500:1 Bóng đèn 190W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 8.500 giờ (Sử dụng đúng cách). Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình: 33"-300” Công suất 218W. Kích thước: 286x100x192mm,Trọng lượng: 2.5kg. | **12,990** | **14,290** |
| 5 | **PANASONIC PT-LX351** | Máy chiếu công nghệ DLP Cường độ chiếu sáng: 3500 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA) Độ tương phản máy chiếu: 4000:1 Bóng đèn 240W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7.500 giờ (Sử dụng đúng cách). Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình: 30"-300” Công suất 218W. Kích thước: 286x100x192mm,Trọng lượng: 2.5kg. | **14,090** | **14,950** |
| 6 | **PANASONIC PT-VX41EA** | Máy chiếu công nghệ DLP Cường độ chiếu sáng: 4000 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA) Độ tương phản máy chiếu: 4000:1 Bóng đèn 240W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 5000 giờ (Sử dụng đúng cách). Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình: 40"-300” Công suất 218W. Kích thước: 286x100x192mm,Trọng lượng: 3.4kg. | **19,000** | **20,900** |
| 7 | **PANASONIC PT-VT501** | Máy chiếu công nghệ DLP Cường độ chiếu sáng: 5000 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA) Độ tương phản máy chiếu: 4000:1 Bóng đèn 280W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4000 giờ (Sử dụng đúng cách). Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình: 33"-300” Công suất 218W. Kích thước: 286x100x192mm,Trọng lượng: 4.8kg. | **29,181** | **32,100** |
| 8 | **Máy chiếu EPSON EB-905** | cường độ sáng: 3,000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768) Độ tương  phản: 2000:1 Độ phóng to hình ảnh: 30” – 300” (0.84 – 13.9m Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. Nắp A/V mute tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng Trình chiếu không dây (Wireless LAN) (Option Wireless Card) Trình chiếu bằng USB (file Image, Powerpoint) Cổng USB-B điều khiển chuột từ xa, lật trang màn hình (Page Up/Down) Điều khiển | Bảo hành chính hãng: 2 năm cho máy, 1000 giờ hoặc 12 tháng cho bóng đèn chiếu (tùy theo điều kiện nào đến trước). | **16,300** | **17,930** |
| 9 | **Máy chiếu EPSON EB-925** | cường độ sáng: 3,500 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768) Độ tương  phản: 2000:1 Độ phóng to hình ảnh: 30” – 300” (0.84 – 13.9m Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. Nắp A/V mute tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng Trình chiếu không dây (Wireless LAN) (Option Wireless Card) Trình chiếu bằng USB (file Image, Powerpoint) Cổng USB-B điều khiển chuột từ xa, lật trang màn hình (Page Up/Down) Điều khiển | **20,800** | **21,670** |
| 10 | **Máy chiếu EPSON EB-S02** | cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (800 x 600) Độ tương phản: 3000:1 Độ phóng to hình ảnh: 23” – 350” (0.84 – 13.9m Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. | **8,700** | **9,570** |
| 11 | **Máy chiếu EPSON EB-S11** | cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (800 x 600) Độ tương phản: 3000:1 Độ phóng to hình ảnh: 23” – 350” (0.84 – 13.9m Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. Khởi động trong 5 giây và tắt máy nhanh | **9,200** | **10,120** |
| 12 | **Máy chiếu EPSON EB-W02** | cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1280 x 800) Độ tương phản: 3000:1 Độ phóng to hình ảnh: 23” – 350” (0.84 – 13.9m Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. Khởi động trong 5 giây và tắt máy nhanh | **16,200** | **17,820** |
| 13 | **Máy chiếu EPSON EB-X11** | cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) Độ tương phản: 3000:1 Độ phóng to hình ảnh: 30” – 300” (0.84 – 13.9m Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. Khởi động trong 5 giây và tắt máy nhanh | **11,600** | **12,760** |
| 14 | **Máy chiếu EPSON EB-TW550** | cường độ sáng: 3000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1280 x 720) Độ tương phản: 5000:1 Độ phóng to hình ảnh: 30” – 300” (0.84 – 13.9m Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 4,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. Khởi động trong 5 giây và tắt máy nhanh | **20,800** | **22,880** |
| 15 | **ACER X1261P** GI**Ả**M 30% | 2500 ansi lumens, XGA (1024x768), 3700:1, Weight : 2.2kg. Máy chiếu ACER bảo hành 2 năm, riêng bóng đèn bảo hành 5 tháng hoặc 1500 giờ ( tùy theo điều kiện nào đến trước) | | **14,273** | **15,700** |
| 16 | **SONY VPL - DX100** | 2300 ansi lumerns, XGA(1024x768), 2500:1, weight: 2.5kg |  | **9,536** | **10,490** |
| 17 | **SONY VPL - DX120** | 2600 ansi lumerns, XGA(1024x768), 2500:1, weight: 2.5kg | **13,900** | **15,290** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | **SONY VPL - DX140** | 3200 ansi lumerns, XGA(1024x768), 2500:1, weight: 2.5kg | | Máy chiếu SONY bảo hành 2 năm, riêng bóng đèn hình bảo hành 03 tháng | **17,355** | **19,090** |
| 19 | **SONY VPL - DX146** | 3200 ansi lumerns, XGA(1024x768), 2500:1, trình chiếu qua wireless, USB, weight: 2.1kg | | **22,536** | **24,790** |
| 20 | **SONY VPL - EX235** | 2700 ansi lumerns, XGA(1024x768), 3000:1, weight: 3.8kg | | **11,550** | **12,705** |
| 21 | **SONY VPL - EX242** | 3200 ansi lumerns, XGA(1024x768), 3000:1, trình chiếu qua wireless, USB, weight: 3.8kg | | **17,354** | **19,090** |
| 22 | **SONY VPL - EX272** | 3700 ansi lumerns, XGA(1024x768), 3000:1, trình chiếu qua wireless, USB, weight: 3.8kg | | **18,718** | **20,590** |
| 23 | **SONY VPL - EX276** | 3700 ansi lumerns, XGA(1024x768), 3000:1, trình chiếu qua wireless, USB, weight: 3.8kg | | **21,809** | **23,990** |
| 24 | **3M Mpro\_150**  **(Máy chiếu bỏ túi)** | Độ sáng 15 lumens, Bộ nhớ 1Gb, Thẻ nhớ Micro SD 2Gb, Pin sạc | | Máy chiếu 3M bảo hành 2 năm, riêng bóng đèn bảo hành 5 tháng | **7,727** | **8,500** |
| (38) MÀN CHI**Ế**U (Giá đã bao gồm 10% VAT) | | | | | | |
| 1 | **Màn chiếu đứng TOPLITE** | TRIPOD 70" x 70" (1.75m x 1.75m) | | | **745** | **820** |
| 2 | TRIPOD 84" x 84" (2.13m x 2.13m) | | | **1,573** | **1,730** |
| 3 | TRIPOD 96" x 96" (2.44m x 2.44m) | | | **1,873** | **2,060** |
| 4 | **Màn chiếu đứng APOLLO** | TRIPOD 70" x 70" (1.78m x 1.78m) | | | **782** | **860** |
| 5 | TRIPOD 84" x 84" (2.2m x 2.2m) | | | **1,317** | **1,449** |
| 6 | TRIPOD 96" x 96" (2.44m x 2.44m) | | | **1,670** | **1,837** |
| 7 | **Màn chiếu treo tường TOPLITE** | WALL 70" x 70" (1.75m x 1.75m) | | | **745** | **820** |
| 8 | WALL 84" x 84" (2.13m x 2.13m) | | | **1,535** | **1,689** |
| 9 | WALL TOPLITE 96" x 96"/ 2.44m x 2.44m | | | **1,773** | **1,950** |
| 10 | **Màn chiếu treo tường APOLLO** | WALL 70" x 70" (1.75m x 1.75m) | | | **690** | **759** |
| 11 | WALL 84" x 84" (2.13m x 2.13m) | | | **1,108** | **1,219** |
| 12 | WALL 96" x 96"(2.44m x 2.44m) | | | **1,450** | **1,595** |
| 13 | **Màn chiếu điện tử TOPLITE** | 70" x 70" (1.78m x 1.78m) | | | **3,032** | **3,335** |
| 14 | 84" x 84" (2.13m x 1.13m) | | | **3,986** | **4,385** |
| 15 | 96" x 96" (2.44m x 2.44m) | | | **4,622** | **5,084** |
| 16 | MR120 70" x 96" / 1.78m x 2.44m | | | **4,409** | **4,850** |
| 17 | MR150 2.29m x 3.05m | | | **6,527** | **7,180** |
| 18 | **Màn chiếu điện tử APOLLO** | 70" x 70" (1.8m x 1.8m) | | | **1,618** | **1,780** |
| 19 | 84" x 84" (2.2m x 2.2m) | | | **1,882** | **2,070** |
| 20 | 96" x 96" (2.4m x 2.4m) | | | **2,091** | **2,300** |
| **THIẾT BỊ VĂN PHÒNG** | | | | | | |
| 1 | **MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON** | **PS 800C** | Công suất huỷ: 8 tờ /70gsm,Cỡ giấy huỷ: 3.8 x40 mm,Huỷ CD/ DVD,Độ ồn: < 75db,Huỷ đinh kẹp,Bảo vệ quá tải,Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong | | **2,250** | 12T |
| 2 | **MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON** | **PS 910LCD** | Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1 lần,Kích thước huỷ (mm): 2.5\*10,Độ rộng để cho vật vào huỷ (mm) / (inch): 230mm,Huỷ đĩa CD / DVD,Độ ồn (db): <56,Tổng trọng lượng (Kg):: 14.5,Dung tích bình chứa (Gal/L): 21 L | | **4,190** | 12T |
| 3 | **MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON** | **PS 990C** | Công nghệ hủy liên tục tự động với khay nạp giấy lên tới : 80 tờ - Kích thước họng hủy: 220mm - Tốc độ hủy : 2.0 M / phút - Hủy vụn siêu nhỏ : 3x9mm - Hủy CD/DVD/Credit Card/Kim bấm - Hủy: 6 tờ A4 70gms/lần - Chức năng hủy liên tục : 80 tờ A4 70gms/lần - Tự động hủy/dừng - Chức năng trả ngược giấy - Độ ồn (db): <58 - Thùng giấy ( kéo ra ) : 19 lít | | **5,490** | 12T |
| 4 | **MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON** | **PS 812C** | Hủy 1 lấn 8 tờ A4/70gsm, Có hủy được ghim bấm, thẻ nhựa, Vụn thành mảnh: 3.8 x 50 mm,Độ ồn< 65d b | | **2,050** | **12T** |
| 5 | **MÁY ĐIẾM TIỀN SILICON** | **MC 2550** | trang và gọn nhẹ. - Tự động, đếm tiền giấy và polime. - Đếm được USD & EURO ( đếm thông thường  ). - Hiển thị màn hình LCD ( 1 mặt số ), Có mặt số LED kéo dài.   * Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mẻ. * Điện nguồn: AC230V(120V) ,50Hz(60Hz).- Đếm tốc độ: ≥ 1000tờ/phút.- Đếm tiền kích thước: 50 x 110mm ~ 90 x 180mm.- Công suất tiêu thụ: ≤ 70W,- Trọng lượng: 6kg Công nghệ Mỹ, chính hãng, * Trọng lượng: 6kg Công nghệ Mỹ, chính hãng | | **3,190** | 12T |
| 6 | **MÁY ĐIẾM TIỀN SILICON** | **MC A32** | Máy đếm tiền tự động, đếm tiền giấy và polime,Phát hiện tiền giả thường ( loại tiền polyme giả có phát sáng ).,Kiểm tra và Phát hiện USD & EURO giả (tờ tiền USD EURO giả không có từ tính)",Hiển thị màn hình LCD,Có mặt số hiển thị kéo dài,Máy đếm tiền tốc độ đếm 1.000 tờ /phút,Máy đếm tiền ấn định số đếm, đếm cộng dồn,- Trọng lượng: 6.5kg | | **2,660** | **12T** |
| 7 | **MÁY CHẤM CÔNG SILICON** | **TA 2200** | Màn hình hiển thị: LCD,Số vân tay tích hợp: 3000 ,Giao dịch lưu trữ: 80.000 ,Chế độ kiểm tra: 1:N, 1:1, 1:1:N,Thời gian nhận dạng: 1 giây,Cổng kết nối: TPC/IP, USB, RS232/485, EM/Mifare card, Alarm  ,Chế độ làm việc: làm việc độc lập,Kích cỡ: 170x130x50mm,Nguồn điện: DC 9v, 1A (Ac 100v đến 240 V, 50 đến 60 Hz) | | **2,450** | **12T** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | **MÁY CHẤM CÔNG SILICON** | **TA2300+RFID** | Display: color TFT LCD ( Màn hình màu ), Số vân tay tích hợp: 3000 ,Giao dịch lưu trữ: 100.000, Bộ cảm biến: quang học ,Chế độ kiểm tra: 1:N, 1:1, 1:1:N,Thời gian nhận dạng: <1 giây, Cổng kết nối: TPC/IP, USB Flash Disk, Auto off: Auto sesor, Auto Power , Kích cỡ: 20.5x14.5x4cm, Nguồn điện: DC 9v, 1A (Ac 100v đến 240 V, 50 đến 60 Hz), Thời gian bảo hành: 24 tháng, Nhiệt độ và độ ẩm: 0-45C, 20-80%, Ứng dụng : Nhà máy, văn phòng, ngân hàng, khách sạn, trường học ….,,Hãng SX: Silicon FTA, Sản xuất | | **2,950** | **12T** |
| 9 | **MÁY CHẤM CÔNG SILICON** | **TR 7700** | Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7700, - Nguồn điện: 230v/50Hz ~ 60Hz hoặc 110V/50Hz ~ 60Hz , Nhiệt độ: -20o ~ 40o , Độ ẩm: 10% ~ 80% , In 2 màu đỏ đen hiển thị ngày tháng và thời gian, Có thể in hơn 24 lần / phút vào tốc độ trung bình , Tự động cuộn thẻ vào và đẩy thẻ ra, Thanh toán tiền, nửa tháng hoặc hàng tuần kết thúc sớm nhất có thể, Cài đặt 8 chương trình làm việc khác nhau , Tự động chuyển cột theo ca làm việc, Nhận dạng các mặt trước và sau phần của thẻ hàng tháng, Tuỳ chọn cài đặt pin đơn giản và thuận tiện, Hiển thị lịch hàng năm, Cài đặt ngày, thời gian thay đổi một cách tự do, Hiển thị đồng hồ cơ và điện tử, Hãng SX: Silicon Sản xuất theo đúng tiêu chuẩn Công Nghệ Mỹ ( USA ) | | **2,430** | **12T** |
|  | **MỰC IN** | | | | | |
| 1 | **Hộp mực HP 85A** | Dùng cho máy in hp 1102/1102w/m121nf/m1132mfp | | | 1,505 |  |
| 2 | **Hộp mực HP 15a** | Dùng cho máy in hp 1000/1200/1220/3300/3330/3380 | | | 1,770 |  |
| 3 | **Hộp mực canon 303** | Dùng cho máy in canon 2900 | | | 1,490 |  |
| 4 | **Hộp mực canon 308** | Dùng cho máy in canon 3300 | | | 1,578 |  |
|  | **Ru băng LQ300** | Dùng cho máy in EPSON LQ300 | | | 155 |  |
|  | **Ru băng LQ310** | Dùng cho máy in EPSON LQ310 | | | 165 |  |
|  | **Ru băng LQ590** | Dùng cho máy in EPSON LQ590 | | | 285 |  |
|  | **Ru băng LQ2190** | Dùng cho máy in EPSON LQ2190 | | | 353 |  |
|  | | | | | | |
| (39) SOFTWARE LICENSE (Ph**ầ**n m**ề**m b**ả**n quy**ề**n) (Giá đã có VAT) | | | | | | |
| 1 | **OFFICE Basic Edition 2007 Win32 English OEM CD w/SP2 (WORD, EXCEL, OUTLOOK)** | | | | **3,250** |  |
| 2 | **OFFICE HOME AND BUSINESS 2016( 32bit/64 ENG APAC EM T5D-02274** | | | | **4,550** |  |
| 3 | **Windows Starter 7 32bit English SEA 1pk DSP OEI DVD** | | | | **850** |  |
| 4 | **Windows Professional 7 32bit English SEA 1pk DSP OEI DVD** | | |  | **3,080** |  |
| 5 | **Windows Professional 7 64bit English SEA 1pk DSP OEI DVD** | | |  | **3,110** |  |
| 6 | **Windows SL 8 32bit English SEA 1pk DSP OEI DVD** | | |  | **1,850** |  |
| 7 | **Phan Mem Windows SL 8.1 X32 Eng INTL 1PK DSP OEI EM DVD (4HR-00220** | | |  | **1,880** |  |
| 8 | **Win SL 8.1 64bit English INTL 1pk DSP OEI REGION-EM (4RH-00201)** | | |  | **1,810** |  |
| 9 | **Windows Pro 8.1 32bit Eng lntl 1pk DSP OEI DVD (FQC - 006987)** | | |  | **3,100** |  |
| 10 | **Windows Pro 8.1 64bit Eng lntl 1pk DSP OEI DVD (FQC - 006949)** | | |  | **3,110** |  |
| 11 | **Windows 8 32bit English lntl 1pk DSP OEI DVD (WN7 -00367)** | | |  | **2,629** |  |
| 12 | **Windows 8 64bit English lntl 1pk DSP OEI DVD (WN7 -00403)** | | |  | **2,690** |  |
| 13 | **Win PRO 8 32bit English INTL 1pk DSP OEI (FQC- 05919)** | | |  | **3,039** |  |
| 14 | **Win PRO 8 64bit EnglishSEA 1pk DSP OEI DVD** | | |  | **3,049** |  |
| 15 | **Windows 10 Home 32bit 1pk DSP OEI DVD (KW9 - 00185)** | | |  | **2,520** |  |
| 16 | **Windows 10 Home 64bit 1pk DSP OEI DVD (KW9 - 00139)** | | |  | **2,570** |  |
| 17 | **Windows 10 Pro 32bit 1pk DSP OEI DVD ( FQC - 08969 )** | | |  | **3,150** |  |
| 18 | **Windows 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (FQC -08929 )** | | |  | **3,160** |  |
| 19 | **PHẦN MỀM DIỆT VIRUS TRENDMICRO Internet Security 2015 (1PC) / TRENDMICRO Internet** | | |  | **250** |  |
| 20 | **PHẦN MỀM DIỆT VIRUS TRENDMICRO Internet Security 2015 (3PC) - BOX** | | |  | **500** |  |
| 21 | **PHẦN MỀM DIỆT VIRUS TRENDMICRO Titanium Maximum Security 2015 (1PC) - BOX** | | |  | **340** |  |
| 22 | **PHẦN MỀM DIỆT VIRUS TRENDMICRO Titanium Maximum Security 2015 (3PC) - BOX** | | |  | **700** |  |
| 23 | **PHẦN MỀM DIỆT VIRUS TRENDMICRO Mobile Security** | | |  | **200** |  |
| 24 | **PHẦN MỀM CHỐNG VIRUS BKAV Pro (1 năm)** | | |  | **160** |  |
| 25 | **Kaspersky Anti - Virus 2014/2015 (1PCs) (có hộp)** | | |  | **150** |  |
| 27 | **Kaspersky Anti - Virus 2014 (3PCs) (có hộp)** | | |  | **270** |  |
| 28 | **Kaspersky Internet Security 2014/2015 (có hộp)** | | |  | **270** |  |
| 29 | **Kaspersky Internet Security 2015 (3PCs) (có hộp)** | | |  | **565** |  |
| 30 | **KASPERSKY INTERNET SECURITY MULTI DEVICE 2015(KIS MD) 5PC** | | |  | **660** |  |
| 33 | **Norton Internet Security 2014 (1PCs) Tặng nón bảo hiểm norton** | | | | **240** |  |
| 34 | **mtd-EVA 2009 (Từ điển Anh - Việt) (bản quyền 1 năm)** | | | | **120** |  |
| 35 | **McAfee Anti - virus 2012 / 2013 (Khóa những đoạn software virus trên những trang web đã bị hack, nên enduser được bảo vệ khi lướt web)** | | | | **138** |  |
| 37 | **McAfee Internet Security 2013 (3PC)** | | | | **199** |  |